Приложение№2
Техническая спецификация
Сроки оказания услуг - с момента подписания договора до 31 декабря 2026 года по заявке заказчика. (заявка осуществляется посредством телефона, электронной почты и/или факса, через веб-портала государственньт закупок)
Место выполнения работ:  Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №34" отдела образования по Жалагашскому району Управления образования Кызылординской области
Технические, эксплуатационные и функциональные характеристики:
	№
	Наименование услуги
	Краткаяхарактеристика услуги
	Периодичность вывоза
	Сроки оказания услуги
	Место оказания услуги
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	1
	Работы по откачке выгребных ям
	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуга по очистке септика школы

Объект: Септик общеобразовательной школы

Объем септика: 15 м³

Вид работ: Откачка и вывоз сточных вод

Техника: Ассенизаторская машина, специализированная

Объем ассенизаторской машины: не менее 7–10 м³

Количество рейсов за одну полную очистку: 2 рейса

Периодичность оказания услуг:

По мере наполнения септика;

При необходимости — чаще;

По заявке Заказчика.

Годовой объем услуг: не менее 58–60 рейсов в течение года.

Требования к Исполнителю:

Ассенизаторская машина должна использоваться только с профессиональным водителем.

При выполнении работ должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

В зависимости от объема ассенизаторской машины количество рейсов может корректироваться.

Работы по вывозу септиков (выгребных ям) выполняются Исполнителем с использованием специализированного транспорта в соответствии с требованиями и условиями договора.
	Пo заявке заказчика
	С даты
подписания договора до 31 декабря 2026г. В месяц 5 раза или по заявке заказчика по мере  заполнения системы
канализации.
	Қызылордаоблысы, Жалағашауданы, с. Шаменов 
СШ34


Качественные характеристики Требования к исполнителю:
наличие специализированной техники для оказания услуг;
соблюдать санитарные нормы на территории заказчика;
во время оказания услуг ответственность запорчу имущества заказчика, исполнитель несет ответственность.
Откачанная вода должна сливаться в установленные законодательством Республики Казахстан места.
Исполнитель на момент заключение договора должен предоставить информационное письмо с указанием местонахождение объекта приема канализационных отходов и соответствующий
договор).
№2қосымша
Техникалық сипаттама
Қызмет көрсету мерзімі- Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 ж. 31 желтоқсанына дейін, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. (өтінім беру телефон, электронды пошта және / немесе факс, Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.)
Жұмыстарды орындау орны: Қызылорда облысының білім басқармасының Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің "№34  0орта мектебі" КММ
Техникалық, пайдалану және функционалды ерекшеліктері:
	№
	Кызмет
атауы
	Қызметтің қысқаша сипаттамасы
	Шығаружиелігі
	Кызмет көрсету мерзімі
	Кызмет көрсету орны
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	1
	Септиктерді (шұңқырларды) copyбойынша
жұмыстар
	 Мектеп септигін тазалау қызметі

Септик көлемі: 15 м³

Тазалау техникасы: Ассенизатор машинасы, мамандандырылған

Машина көлемі: кемдегенде 7–10 м³тб 
Рейс  Толық тазалау үшін 2 рейс

Тазалау жиілігі: Айына қажет болған жағдайда жиірек, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүйе толған сайын 
Қызметі жыл бойына  : 58 ,60 рейстен  кем  емес 
Ассенизатор машинасы тек кәсіби жүргізушімен 
Қызмет барысында 
санитарлық талаптар толық сақталуы тиіс.

Машина көлеміне байланысты қажет болса, рейс саны түзетілуі мүмкін.
Септиктерді (шұңқырларды) copy бойынша жұмыстарын орындаушының мамандандырылған көлікті пайдаланып шыгару.
   
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 ж. 31 желтоқсанына дейін. Айына 5 рет немесе тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүйе толған сайын.
	Қызылордаоблысы, Жалағашауданы, Шәменов ауылы
№34 орта мектеп


Сапалық ерекшеліктері
Талаптар :
Қызмет көрсету ушін мамандандырылған техника болуы;
- өтінім берушінің территориясында санитарлық норманны сақтау;
Қызмет көрсету кезінде мулікті бұзылмауы тапсырыс берушіге жауапкершілік, орындаушы жауаптылықта болады.
Сорғыланған су  Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген орынға шығарылуы тиіс.
Белгіленген орынға жинау қондырғысының орналасқан жері (жеткізуші келісім-шарт жасасу кезінде орналасқан жерін  жене  тиісті сәйкестігін көрсететін ақпараттық   хат ұсынылуы керек және келісім-шарт.
