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                      ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по услуге: на испытание пожарных кранов с оформлением актов,
на подстанциях КГП «Областная станция скорой медицинской помощи»
 
1. Общие положения
Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ/поставке на объектах КГП «Областная станция скорой медицинской помощи».
Работы/поставка выполняются с соблюдением требований безопасности, качества и условий эксплуатации, установленных для соответствующего вида оборудования и материалов.
2. Объекты и места выполнения
п/ст. СМП № 2, г. Караганда, ул. Карла Либкнехта, 106Д-14шт
п/ст. СМП № 4, г. Караганда, ул. Махметова, 2/1-18шт
п/ст. СМП № 5, г. Караганда, ул. Гапеева, 7/2-1шт
п/ст. СМП г. Темиртау, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Фурманова, стр. 9- 6шт
3. Перечень работ — испытание пожарных кранов
Провести визуальный осмотр пожарных кранов, шкафов, запорной арматуры, рукавов, стволов и соединительных головок.
Проверить комплектность, доступность и техническое состояние каждого пожарного крана.
Провести проверку работоспособности с подачей воды и проверить герметичность соединений.
Выполнить необходимые измерения параметров подачи воды согласно применяемой методике испытаний.
На каждый проверенный пожарный кран оформить отдельный акт/протокол с указанием объекта, номера крана, даты, результатов и заключения о пригодности.
Выявленные неисправности указать в акте с рекомендациями по устранению.
4. Результат работ
Передать Заказчику акты/протоколы испытаний всех проверенных пожарных кранов.
5. Требования к Подрядчику/Поставщику
Иметь квалифицированный персонал, необходимые инструменты, оборудование и документы, подтверждающие возможность выполнения соответствующего вида работ.
Обеспечить безопасность работников и сохранность имущества Заказчика.
Все расходы, связанные с выполнением работ, доставкой, испытаниями и оформлением документов, несет Поставщик, если иное не предусмотрено договором.
6. Заказчик
Обеспечивает доступ к объектам и принимает выполненные работы при соответствии технической спецификации.
Имеет право проверять качество выполненных работ и требовать устранения выявленных недостатков.
Срок исполнения работ 15 календарных дней, после подписания договора.
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                                     ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызмет түрі: «ОССМП облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» КМК қосалқы станцияларындағы өрт крандарын сынақтан өткізу және тиісті актілерді ресімдеу қызметі
1. Жалпы ережелер
Осы техникалық ерекшелік «ОССМП облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» КМК объектілерінде орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптарды айқындайды.
Жұмыстар тиісті жабдықтар мен материалдардың осы түріне белгіленген қауіпсіздік, сапа және пайдалану талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
2. Объектілер және жұмыстарды орындау орындары
 № 2 ЖМЖ қосалқы станциясы: Қарағанды қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 106Д — 14 дана.
№ 4 ЖМЖ қосалқы станциясы: Қарағанды қаласы, Махметов көшесі, 2/1 — 18 дана.
№ 5 ЖМЖ қосалқы станциясы: Қарағанды қаласы, Гапеев көшесі, 7/2 — 1 дана.
 Теміртау қаласының ЖМЖ қосалқы станциясы: Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Фурманов көшесі, 9- ғимарат — 6 дана.
3. Жұмыстар тізбесі — өрт крандарын сынақтан өткізу
* Өрт крандарына, өрт шкафтарына, бекіту арматурасына, өрт жеңдеріне, оқпандарға және жалғастырушы бастиектерге визуалды тексеру жүргізу.
* Әрбір өрт кранының жинақтылығын, қолжетімділігін және техникалық жай-күйін тексеру.
* Суды беру арқылы жұмысқа қабілеттілігін тексеру және қосылыстардың герметикалығын анықтау.
* Қолданылатын сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес су беру параметрлеріне қажетті өлшеулер жүргізу.
* Тексерілген әрбір өрт кранына объектінің атауы, кранның нөмірі, тексеру күні, нәтижелері және жарамдылығы туралы қорытынды көрсетілген жеке акт немесе хаттама ресімдеу.
* Анықталған ақауларды оларды жою жөніндегі ұсынымдармен бірге актіде көрсету.
4. Жұмыстардың нәтижесі
Тексеруден өткен барлық өрт крандары бойынша сынақ актілері мен хаттамаларын Тапсырыс берушіге тапсыру.
5. Мердігерге/Өнім берушіге қойылатын талаптар
* Тиісті жұмыстарды орындауға қажетті біліктілігі бар персоналы, құрал-саймандары, жабдықтары және осы жұмыс түрін орындау мүмкіндігін растайтын құжаттары болуы тиіс.
* Қызметкерлердің қауіпсіздігін және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету.
* Егер шартта өзгеше көзделмесе, жұмыстарды орындауға, жеткізуге, сынақ жүргізуге және құжаттарды ресімдеуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
6. Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші объектілерге қолжетімділікті қамтамасыз етеді және орындалған жұмыстар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болған жағдайда оларды қабылдайды.
Орындалған жұмыстардың сапасын тексеруге және анықталған кемшіліктерді жоюды талап етуге құқылы.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.
 
Азаматтық қорғау және төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімнің меңгерушісі
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