							Бекітемін
Ақтөбе облысының ТЖД 
бастығының бірінші орынбасары
Азаматтық қорғау полковнигі
		____________ А. Жанабергенов


 Газосигнализацияны тексеру, пештерді, түтін мұржаларын, желдету арналарын және ұқсас жабдықтарды тазалау бойынша қызметтер.
Тапсырыс беруші:"ҚР ТЖМ Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
	1
	Қызмет  атауы
	2026–2027 жылдардағы жылыту маусымына дайындық, объектілердегі газ жабдықтарының қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету және түтін шығару, желдету және газосигнализация жүйелерінің техникалық жарамдылығын анықтау.

	2
	Жұмыстың жасау мерзімі
	[bookmark: _GoBack]Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.

	3
	Пештерді, түтін мұржаларын және желдету арналарын тазалау қызметы 

	Орындаушы төмендегі жұмыстарды орындауы тиіс: Пештердің ішкі бөліктерін күлден, күйеден және жану қалдықтарынан тазалау. Түтін мұржаларын күйеден, күйік қалдықтарынан, шаңнан және бөгде заттардан тазалау. Газоходтарды ішкі ластанулардан және шөгінділерден тазалау. Түтін мұржаларының бітелуін тексеру. Газоходтардың бітелуін және бөгде заттардың болуын тексеру. Желдету арналарының бітелуін және ластануын тексеру. Қажет болған жағдайда желдету арналарын тазалау. Түтін арналарының тартуын тексеру. Желдету арналарының тартуын тексеру. Түтін мұржаларының және газоходтардың қолжетімді бөліктерінің техникалық жай-күйін тексеру. Түтін мұржалары мен газоходтардың бүтіндігін және герметикалығын көзбен тексеру. Түтін және желдету арналарының өзара оқшаулануын тексеру. Түтін мұржаларының бастары мен қолжетімді конструкциялық элементтерінің жай-күйін тексеру. Анықталған ақауларды, зақымдарды және басқа да кемшіліктерді тіркеу. Қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталған жағдайда, бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлау. Анықталған кемшіліктерді жою жеткізуші тарапынан. Тазалау жұмыстары аяқталғаннан кейін күл, күйе, шаң және басқа да тазалау қалдықтары жиналып, жұмыс орны таза күйде тапсырылуы тиіс.

	4
	Қызметтің сапасына қойылатын талаптар

	Қызметтер толық көлемде, сапалы және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде объектінің ғимаратына, инженерлік желілеріне, жабдықтарына және басқа да мүлкіне зақым келтірмеуге тиіс. Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі, газ қауіпсіздігі және санитариялық талаптарға сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыстарды орындау үшін техникалық жарамды құралдар мен жабдықтар пайдаланылуы қажет. Барлық жұмыстар кәсіби дәлдікпен және ұқыптылықпен орындалуы тиіс. Істен шыққаң датчиктерді және зақымдарды өз қаражаты есебінен қалпына келтіруге міндетті.

	5
	Қызмет көрсетуге арналған обектер саны
	1. МӨСБ-1 — Ақтөбе қ., Тургенев көшесі, 62 «А».
2. МӨСБ-2 — Ақтөбе қ., Санкибай батыр даңғылы, 72 «Л» учаскесі.
3. ӨСБ-3 — Ақтөбе қ., Пожарная көшесі, 29 «А».
4. ӨСБ-4 — Ақтөбе қ., Гришин көшесі, 64 «А».
5. ӨСБ-5 — Ақтөбе қ., Қарғалы ауылы, Северная көшесі, 2 «А».
6. ӨСБ-22 — Ақтөбе қ., Қарғалы тұрғын алабы, 3 шағын аудан, 40 «Н».
7. ӨСБ -23 — Ақтөбе қ., Рауан тұрғын алабы, 173 «З».
8. ӨСБ -24 — Ақтөбе қ., Құрашасай тұрғын алабы, Абай көшесі, 16 «Е».
9. ӨСБ -7 — Шалқар ауданы, Шалқар қ., Қотибарұлы көшесі, 86.
10. ӨСБ -7 — Шалқар ауданы, Шалқар қ., Өндіріс аймағы, 15.
11. ӨСБ -6 — Алға ауданы, Алға қ., Айымабаев көшесі, 3.
12. ӨСБ -8 — Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ., Қалиев көшесі, 8 «А».
13. ӨСБ -14 — Мұғалжар ауданы, Ембі қ., Жем көшесі, 3 «А».
14. ӨСБ -9 — Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов кенті, Алтынсарин көшесі, 29.
15. ӨСБ -10 — Әйтеке би ауданы, Қарабұтақ ауылы, Әлдікешов көшесі, 32.
16. ӨСБ -11 — Байғанин ауданы, Қарауылкелді ауылы, Д. Қонаев көшесі, 43.
17. ӨСБ -12 — Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылы, Қарабаев көшесі, 3.
18. ӨСБ -13 — Қарғалы ауданы, Бадамша кенті, Пацаев көшесі, 7.
19. ӨСБ -15 — Мәртөк ауданы, Мәртөк кенті, М. Мамедов көшесі, 98А.
20. ӨСБ -21 — Мәртөк ауданы, Сарыжар ауылы, Айтеке би көшесі, 59 «А».
21. ӨСБ -16 — Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Асау-Барақ көшесі, 4.
22. ӨСБ -17 — Темір ауданы, Темір қ., Байшев көшесі, 5.
23. ӨСБ -18 — Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Жолмырзаев көшесі, 9.
24. ӨСБ -19 — Қобда ауданы, Қобда кенті, Астана көшесі, 2 «Г».
25. ӨСБ -20 — Хромтау ауданы, Хромтау қ., Г. Жұбанова көшесі, 2.
26. ҚБ-31 — Ақтөбе қ., Астана ауданы, 101-атқыштар бригадасы көшесі, 15Б.
27. ҚБ-32 — Ақтөбе қ., Алматы ауданы, Қ. Нокин даңғылы, 2/1.
28. ҚБ-33 — Ақтөбе қ., Алматы ауданы, Ақтөбе су қоймасы маңы.

	6
	Қорытынды талап

	Қызметтер осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстар толық көлемде орындалғаннан кейін қабылданады. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың нәтижелерін және ұсынылған құжаттарды тексеруге құқылы. Анықталған кемшіліктер болған жағдайда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жоюға тиіс. Қызмет көрсету нәтижесі орындалған жұмыстар актісімен рәсімделеді. Қызметтер осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстар толық көлемде орындалғаннан кейін қабылданады. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың нәтижелерін және ұсынылған құжаттарды тексеруге құқылы. Анықталған кемшіліктер болған жағдайда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жоюға тиіс. Қызмет көрсету нәтижесі орындалған жұмыстар актісімен рәсімделеді. Орындалатын жұмыстардың толық көлемі объектілердің нақты жағдайына және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Қызмет көрсету барысында анықталған және қауіпсіз пайдалануға әсер ететін ақаулар Тапсырыс берушіге дереу хабарланып, тексеру нәтижелерінде көрсетілуі қажет.



Тылдық қамтамасыз ету инспекторы 
азаматтық қорғау лейтенанты															Д.Ермекбаев




















Утверждаю
Первый заместитель начальника  ДЧС 
Актюбинской области
полковник гражданской защиты
				__________________А. Жанабергенов

	Услуги по проверке газосигнализации, очистке печей, дымоходов, вентиляционных каналов и аналогичного оборудования.
 
	        Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	1
	Наименование Услуги 
	Подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов, обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования на объектах и определение технической исправности систем дымоудаления, вентиляции и газосигнализации.


	2
	Срок оказания  услуги
	В течение 20 календарных дней со дня подписания договора


	3
	Услуги по очистке печей, дымоходов и вентиляционных каналов.
	Исполнитель должен выполнить следующие Услуги: Очистка внутренних частей печей от золы, сажи и остатков продуктов сгорания. Очистка дымоходов от сажи, продуктов горения, пыли и посторонних предметов. Очистка газоходов от внутренних загрязнений и отложений. Проверка дымоходов на наличие засоров. Проверка газоходов на наличие засоров и посторонних предметов. Проверка вентиляционных каналов на наличие засоров и загрязнений. Очистка вентиляционных каналов при необходимости. Проверка тяги в дымовых каналах. Проверка тяги в вентиляционных каналах. Проверка технического состояния доступных частей дымоходов и газоходов. Визуальная проверка целостности и герметичности дымоходов и газоходов. Проверка изоляции дымовых и вентиляционных каналов друг от друга. Проверка состояния оголовков дымоходов и доступных конструктивных элементов. Фиксация выявленных дефектов, повреждений и иных недостатков. Уведомление Заказчика в случае выявления неисправностей, препятствующих безопасной эксплуатации оборудования. Устранение выявленных недостатков за счет Исполнителя. После завершения очистки сбор золы, сажи, пыли и других отходов, образовавшихся в процессе работ, а также сдача рабочего места в чистом состоянии.

	4
	Требования к качеству услуг
	1. Услуги должны быть выполнены в полном объёме, качественно и с соблюдением требований безопасности. При выполнении работ Исполнитель не должен допускать повреждения зданий, инженерных сетей, оборудования и иного имущества объекта. Услуги должны выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, требованиями пожарной безопасности, охраны труда, газовой безопасности и санитарными требованиями. Для выполнения работ должны использоваться технически исправные инструменты и оборудование. Все работы должны выполняться профессионально, точно и аккуратно. Исполнитель обязан за свой счёт восстановить вышедшие из строя датчики и устранить выявленные повреждения
.

	5
	Количество объектов для оказания услуг.
	1. СПЧ-1 — г. Актобе, ул. Тургенева, 62 «А».
2. СПЧ-2 — г. Актобе, проспект Санкибай батыра, участок 72 «Л».
3. ПЧ-3 — г. Актобе, ул. Пожарная, 29 «А».
4. ПЧ-4 — г. Актобе, ул. Гришина, 64 «А».
5. ПЧ-5 — г. Актобе, село Каргалы, ул. Северная, 2 «А».
6. ПЧ-22 — г. Актобе, жилой массив Каргалы, 3-й микрорайон, 40 «Н».
7. ПЧ-23 — г. Актобе, жилой массив Рауан, 173 «З».
8. ПЧ-24 — г. Актобе, жилой массив Курашасай, ул. Абая, 16 «Е».
9. ПЧ-7 — Шалкарский район, г. Шалкар, ул. Котибарулы, 86.
10. ПЧ-7 — Шалкарский район, г. Шалкар, промышленная зона, 15.
11. ПЧ-6 — Алгинский район, г. Алга, ул. Айымабаева, 3.
12. ПЧ-8 — Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Калиева, 8 «А».
13. ПЧ-14 — Мугалжарский район, г. Эмба, ул. Жем, 3 «А».
14. ПЧ-9 — Айтекебийский район, посёлок Т. Жургенова, ул. Алтынсарина, 29.
15. ПЧ-10 — Айтекебийский район, село Карабутак, ул. Альдикешова, 32.
16. ПЧ-11 — Байганинский район, село Карауылкельды, ул. Д. Кунаева, 43.
17. ПЧ-12 — Иргизский район, село Иргиз, ул. Карабаева, 3.
18. ПЧ-13 — Каргалинский район, посёлок Бадамша, ул. Пацаева, 7.
19. ПЧ-15 — Мартукский район, посёлок Мартук, ул. М. Мамедова, 98А.
20. ПЧ-21 — Мартукский район, село Сарыжар, ул. Айтеке би, 59 «А».
21. ПЧ-16 — Темирский район, посёлок Шубаркудук, ул. Асау-Барака, 4.
22. ПЧ-17 — Темирский район, г. Темир, ул. Байшева, 5.
23. ПЧ-18 — Уилский район, село Уил, ул. Жолмырзаева, 9.
24. ПЧ-19 — Кобдинский район, посёлок Кобда, ул. Астана, 2 «Г».
25. ПЧ-20 — Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Г. Жубановой, 2.
26. СП-31 — г. Актобе, район Астана, ул. 101-й стрелковой бригады, 15Б.
27. СП-32 — г. Актобе, район Алматы, проспект К. Нокина, 2/1.
28. СП-33 — г. Актобе, район Алматы, вблизи Актюбинского водохранилища.
29. 

	6
	Дополнительные требования.

	1. Услуги принимаются после выполнения в полном объёме услуг, указанных в настоящей технической спецификации. Заказчик вправе проверить результаты оказанных услуг и представленные документы. При выявлении недостатков Исполнитель обязан устранить их в срок, согласованный с Заказчиком. Результаты оказания услуг оформляются актом выполненных работ. Полный объём оказываемых услуг должен соответствовать фактическому состоянию объектов и требованиям, указанным в настоящей технической спецификации. О выявленных в процессе оказания услуг неисправностях, влияющих на безопасную эксплуатацию, необходимо незамедлительно уведомить Заказчика и отразить их в результатах проверки.
2. 



Инспектор Одела тылового обеспечения
  лейтенант гражданской защиты														Д. Ермекбаев


