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Техническая спецификация 
на услугу по аренде электронных средств слежения (Браслеты) 
для подконтрольных лиц Государственные учереждение «Отдел занятости и социальных программ акимата Тюлькубасского района»


1. Назначение
1) Предоставление услуги по аренде электронных средств слежения (Браслеты) для Подконтрольных лиц с применением платформы мониторинга, услуги передачи данных с Браслета, с организацией каналов передачи данных, построенных на базе сети сотовой связи стандарта 2G или 4G. Использование и поддержка технологии 3G (UMTS) в рамках настоящей технической спецификации не требуется.

2. Термины и определения:
1) Услуга – услуга по аренде электронных средств слежения (Браслеты)
для Подконтрольных лиц, с применением платформы мониторинга, услуги передачи данных с Браслета, с организацией каналов передачи данных, построенных на базе сети сотовой связи стандарта 2G или 4G (без доступа к сети Интернет);
2) ТС - настоящая техническая спецификация;
3) Заказчик - Государственные учереждение «Отдел занятости и социальных программ акимата Тюлькубасского района»
4) Потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках;
5) Поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном 
с ним договоре о государственных закупках;
6) Подконтрольные лица - физические лица, к которым применяются электронные средства слежения (Браслеты) в соответствии с законодательством РК;
7) РК – Республика Казахстан;
8) точка доступа APN – точка доступа на сети оператора связи для организации сети мобильной передачи данных;
9) Предоставление закрытой передачи данных по сетям 2G или 4G услуга должна обеспечивать закрытую передачу данных с Браслетов до серверного оборудования Поставщика;
10) БД – база данных;
11) ПО - программное обеспечение;
12) Платформа мониторинга – многопользовательское ПО, обеспечивающее мониторинг перемещения Подконтрольных лиц, с функцией оповещения при нестандартных сценариях и разграничением прав доступа по ролям;
13) Роль – профиль пользователя с определенными правами доступа к функционалу Платформы мониторинга и отдельным ее модулям;
14) Гео-зона – функционал Платформы мониторинга по определению допустимой зоны нахождение/перемещения Браслета;
15) Alarm – сигнализация о нарушении Подконтрольным лицом, с уведомлением на Платформе мониторинга и/или 
по другим каналам коммуникации;
16) Браслет – электронное средство слежения, устройство, предназначенное для ношения на теле Подконтрольного лица, с целью дистанционной идентификации и отслеживания его места нахождения по сигналам системы глобального позиционирования GPS (и/или LBS-позиционирование на базе трилатерации базовых станций операторов связи), имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.  Браслет состоит из следующих комплектующих: ремешок, замок;
17) Комплект Браслета состоит из Браслета, Power Bank, зарядного устройства с кабелем, ключа для открытия замка Браслета. Количество Комплектов Браслета, переданного Заказчику приведено в Приложении №1 к ТС; 
18) Контролер – сотрудник Заказчика, осуществляющий непосредственный контроль за Подконтрольными лицами;
19) Устройство контролера – автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) сотрудника Заказчика и любое устройство, имеющее браузер;
20) ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;
21) GPS – система глобального позиционирования, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84;
[bookmark: _Hlk76139622]22) Вывод из строя – действия Заказчика или третьих лиц, приведшие к повреждению, отказу, неработоспособному состоянию оборудования;
23) Порча – нарушение целостности и механические повреждения корпуса Браслета (отсутствие пылевлагозащиты уровня не менее IP67), его комплектующих и компонентов Комплекта Браслета;
24) Power bank – беспроводное внешнее носимое зарядное устройство для Браслета, надеваемое на Браслет. 

3. Описание Услуги
	1) Поставщик обязуется обеспечить оказание в соответствии с требованиями в разделе 5 настоящей ТС, для Подконтрольных лиц с применением Платформы мониторинга согласно требованиям в разделе 4 настоящей ТС, услуги передачи данных с Браслета, с организацией каналов передачи данных построенных на базе сети сотовой связи стандарта 2G или 4G (без доступа к сети Интернет) согласно требованиям в разделе 6 и 7  настоящей ТС. Использование и поддержка технологии 3G (UMTS) в рамках оказания услуги и настоящей ТС не требуется.
2) Функционал Платформы мониторинга должен предполагать сценарий передачи данных с Браслета и сигнализацию о нарушении Гео-зоны с выводом оповещений на Платформе мониторинга.
3) Поставщик обязуется организовать и обеспечить передачу данных между Браслетами и сервером мониторинга с организацией каналов передачи данных, построенных на базе сети сотовой связи стандарта 2G или 4G (без доступа к сети Интернет). 
4) В качестве абонентских устройств Заказчик использует Браслеты с передачей данных по сетям сотовой связи 2G или 4G. Поставщик в рамках предоставления Услуги обеспечивает Браслеты SIM-картами, установленными в корпус Браслета (для обеспечения пылевлагозащиты Браслета на уровне не менее IP67) с выделением абонентских номеров для подключения, авторизации, аутентификации, идентификации и тарификации в сети Поставщика. Для организации Услуги предоставляются предназначенные тарифные планы типа NON-VOICE-передача данных по мобильной сети без возможности осуществления голосовых вызовов.
5) Заказчик распределяет Комплекты Браслета между Подконтрольными лицами самостоятельно согласно законодательству РК. При этом уведомляет Поставщика официальным письмом о перемещениях на территории РК не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем.
6) Заказчик и его конечные пользователи не вправе:
- копировать ПО или его составные части 
- использовать ПО, Браслеты и Комплект Браслетов в каких-либо целях, кроме целей, разрешенных Договором (несанкционированное использование)
- воспроизводить, преобразовать, модифицировать, компоновать, декомпилировать, вносить исправления, производить ремонт или каким-либо иным образом изменять ПО, Браслеты, Комплект Браслетов. 
7) Заказчик предпринимает и соблюдает адекватные меры предосторожности с целью защитить ПО, Браслеты, Комплект Браслетов от несанкционированного доступа, использования и копирования.
8) Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о ставшем известным ему несанкционированном доступе, нарушении целостности, порчи, вывода из строя ПО, Браслетов, Комплекта Браслетов.

4. Требования к Платформе Мониторинга
1) Горизонтально масштабируемое решение до 10000 Браслетов;
2) Должна быть предусмотрена возможность разворачивания на «Облачных вычислительных мощностях» на территории РК;
3) Многопользовательский интерфейс;
4) Должна быть возможность настройки отправки данных о событиях на электронную почту;
5) Мониторинг заряда батареи Браслета;
6) Сигнализация низкого уровня заряда батареи Браслета;
7) Контроль несанкционированного снятия Браслета;
8) Наличие функционала Гео-зоны;
9) Сигнализация о нарушении Гео-зоны;
10) Уведомления на Платформе мониторинга;
11) Должна быть предусмотрена возможность выгрузки отчета о нарушении Гео-зоны;
12) Наличие функции всплывающих уведомлений в интерфейсе пользователя на Платформе мониторинга;
13) Наличие функционала просмотра истории перемещения Браслета; 
14) Поставщик должен реализовать сценарии передачи данных с Браслета на Платформу мониторинга согласно следующей логике:
а) Оповещение на Платформе мониторинга в случае нахождения Браслета вне заданных на Платформе мониторинга параметров Гео-зоны и правил. Наличие возможности изменения логики сценариев передачи данных с Браслета на Платформу мониторинга, а также правил и параметров Гео-зоны исходя из потребности Заказчика;
б) Оповещение на Платформе мониторинга при открытии/закрытии замка Барслета;
в) Оповещение на Платформе мониторинга при низком уровне заряда батареи Браслета; 
г) Оповещение на Платформе мониторинга при отключении/включении Браслета. 
15) Хранение и архивирование данных, полученных с Браслетов, в течение срока действия Договора;
16) Интерфейс Платформы мониторинга должен быть реализован в виде веб-приложения и:
а) не требовать установки ПО на устройство Заказчика;
б) должен быть доступен на любом устройстве, имеющем браузер – компьютер, ноутбук, планшет, смартфон;
в) язык интерфейса – русский, казахский;
17) Платформа мониторинга должна иметь алгоритм добавления устройств, его заведения и деактивации;
18) При регистрации Браслет на Платформе мониторинга должен иметь уникальные параметры:
а) ID устройства (IMEI);
19) Платформа мониторинга должна позволять подразделять Браслеты на группы по административному/географическому признаку;
20) Различные роли с соответствующими уровнями доступа:
а) Главный администратор – администратор Платформы мониторинга высшего уровня с полным доступом ко всей информации и функционалу;
б) Локальный администратор – администраторы Платформы мониторинга «по месту/в регионах» с ограниченным функционалом по своему региону ответственности;
в) Контролер – сотрудник Заказчика, имеющий доступ к системе мониторинга Подконтрольных лиц, без прав внесения изменений в функционал Платформы мониторинга.
21) Платформа мониторинга должна поддерживать возможность работы с Оповещениями, необходимыми для настройки правил взаимодействия между Платформой и Браслетами;
22) Оповещения должны содержать временную метку начала/регистрации для всех событий;
23) В журнале Оповещений должна быть реализована функция быстрого перехода по карте при выборе элемента на связанный объект;
24) Должна быть осуществлена фильтрация и сортировка журнала Оповещений, должна позволять пользователю быстро найти необходимое событие; 
25) Должна быть предусмотрена возможность экспорта данных в формате XLSX, PDF.
26) В случае проведения технических работ, сопровождающихся остановкой сервиса, Поставщик уведомляет Заказчика посредством электронной почты, указывая дату, время и продолжительность периода недоступности сервиса. В данном случае Заказчик не будет применять штрафные санкции в отношении Поставщика.
27) В интерфейсе Платформы мониторинга предоставить инструкции, приведенные в текстовом и видео формате на казахском и русском языках.
28) Предусмотреть возможность формирования отчетов на интерфейсе Платформы мониторинга о выключенных Браслетах по заданным критериям, таких как низкий заряд батареи и низкий уровень сигнала.
29) В интерфейсе Платформы мониторинга должен отображаться статус замка Браслета и статус подключения к внешнему источнику питания. 


5. Браслет
1) Уровень пылевлагозащиты – не менее IP 67. Браслет должен поставляться с уже предустановленной активной SIM картой внутри.
2) Контроль целостности ремня. 
3) LED индикация на Браслете: статусы батареи, GSM подключение, GPS
4) Звуковой сигнал тревоги в случае снятия/разрыва ремня Браслета
5) Звуковое оповещение при зарядке/разрядке батареи Браслета
6) Температура рабочая: не ниже -200С не выше +500С
7) Наличие SOS кнопки с возможностью сигнализации на Платформу мониторинга 
8) Транспортные протоколы – TCP, UDP
9) Технология передачи данных – не менее 2G или 4G
10) Геопозиционирование – GPS/LBS
11) Литий-ионная батарея емкостью не менее 1500мАч
12) Зарядное устройство (Браслета): Универсальный зарядный блок с интерфейсом USB 2.0, подходящий как для зарядки Браслета.
13) Powerbank: беспроводной, фиксация на Браслете, в комплекте с кабелем для зарядки.
[bookmark: _Hlk76139639]14) В случае вывода из строя, порчи, утери/хищения, гибели Комплекта Браслета, комплектующих или составляющих Комплекта Браслета:
- для определения причины повреждения Комплекта Браслета и о его комплектующих Заказчик привлекает Поставщика в режиме онлайн/оффлайн для установления причин повреждения. В случае онлайн подключения производится только визуальный осмотр, с обязательной видеофиксацией осмотра;
- в случае невозможности установления причин неисправности, Комплект Браслета передается Поставщику для технической диагностики, путем подписания Заказчиком Акта возврата оборудования, по форме согласно Приложению № 3 к ТС;
- результаты технической диагностики Комплекта Браслета и о его комплектующих должны быть подтверждены сотрудниками Поставщика, сертифицированными производителем Комплекта Браслета;
- в случае утери Комплекта Браслета или его комплектующих Заказчик пиьсменно уведомляет об этом Поставщика, при этом указывая идентификационный номер Браслета;
- в случае утери/порчи Комплекта Браслета или его комплектующих по вине любых третьих лиц возмещение стоимости средств Поставщику осуществляется Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования Поставщиком;
15) Допустима погрешность GPS-позиционирования Браслета до 150 метров в зависимости от погодных условий, рельефа местности и объектов, находящихся вблизи лица, состоящего на учете.
16) Приемка Комплекта Браслета у Поставщика осуществляется Заказчиком на основании подписанного Акта приема-передачи, по форме согласно Приложению № 2 к ТС. Акты приема-передачи составляются в двух экземплярах: один экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для Поставщика. Экземпляр для Заказчика предоставляется Поставщиком в оригинале. С момента подписания Акта приема-передачи Заказчиком Комплект Браслета и его комплектующие являются переданными во временное пользование Заказчику.
17) Заказчик обязуется передать Комплекты Браслетов и его комплектующих Поставщику в течение 15 рабочих дней после окончания срока действия настоящго Договора, путем подписания Акта возврата оборудования с учетом нормального износа, по форме согласно Приложению № 3 к ТС. Акты составляются в двух экземплярах: один экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для Поставщика. Экземпляр для Заказчика предоставляется Поставщиком в оригинале. С момента подписания Акта возврата оборудования, Комплект Браслета и его комплектующие является возвращёнными Поставщику.
18) Заказчик обязуется обеспечить сохранность Комплекта Браслетов и его комплектующих, его надлежащий вид и работоспособность, не совершать и пресекать действия, способные вызвать повреждения, частичный или полный выход из строя Комплекта Браслетов, утерю, хищение или гибель Комплекта Браслетов.
19) Заказчик обязуется эксплуатировать Комплект Браслетов в течение срока действия Договора в соответствии с требованиями технической документации, условиями Договора и ТС.
20) Заказчик обязуется самостоятельно вести учет переданных Комплектов Браслетов Подконтрольным лицам, контроль местонахождения указанных пользователей с Комплектами Браслетов.
21) Поставщик обязан предоставить памятку по эксплуатации Браслета (при наличии). 


6. Общие технические требования к услуге передачи данных
1) Поставщик должен предоставлять услуги в соответствии со стандартами и нормативными актами, действующими в РК. В случае отсутствия стандарта или нормативного акта руководствоваться стандартами, рекомендуемыми МСЭ-Т (Международный союз электросвязи).
2) Тип передаваемого трафика - не голосовой (пакетный). Пропуск исходящего, входящего трафика по каждому Браслету осуществляется в соответствии с условиями Договора и ТС.
3) Передача данных с Браслетов должна быть организована на основе беспроводной технологии пакетной передачи данных 2G или 4G.
4) Услуга должна предоставляться на основе кредитной системы расчетов без первоначального авансового взноса.
5) Качественные показатели услуг мобильной передачи данных (скорость пропуска данных в сети передачи данных, потери пакетов информации, временные задержки при передаче пакетов информации, достоверность передачи информации) должны соответствовать рекомендациям МСЭ (Международный союз электросвязи), членом которого является РК.
6) Качество услуг сотовой связи и мобильной передачи данных, в силу естественных условий распространения радиоволн, может ухудшаться, прерываться, сопровождаться помехами или отсутствовать из-за неблагоприятных метеорологических условий, топографических препятствий (вблизи наземных и подземных жилых и нежилых строений, зданий, сооружений, а также внутри их рельефа и застройки), вблизи источников энергии, в туннелях, подвалах, из-за причин техногенного характера, из-за влияния специального технического оборудования для блокирования радиосигнала, а также иных причин, не связанных с деятельностью Поставщика. Ухудшение или отсутствие услуг связи, вследствие указанных причин, не являются фактом ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.
7) Поставщик не несет ответственности за качество оказания услуг в случае Вывода из строя, Порчи, намеренного повреждения, утраты, несанкционированного нарушения целостности корпуса, изменения конструкции Браслетов и иных действий, в результате которых функционирование Браслетов согласно их техническому описанию становится невозможным.
8) Стороны не несут ответственности в случае целенаправленной подмены координат Браслета третьими лицами, в том числе Подконтрольным лицом, а также следующими за этим инцидентами. 
9) В случае необходимости поставщик должен иметь возможность предоставления двустороннего обмена SMS-сообщениями вне зоны покрытия наземных сотовых сетей на открытой местности за счет использования системы низкоорбитальной спутниковой связи (НГСО), поддерживающей технологию прямого подключения стандартных мобильных устройств без применения дополнительного абонентского оборудования.


7. Общая схема организации Услуги
Схема организации Услуги включает: Браслет – сервер мониторинга через сети сотовой связи стандарта 2G или 4G (без доступа к сети Интернет) и сервер мониторинга – сеть Заказчика в г. Астана через выделенный канал ВОЛС. Доступ пользователей Заказчика к Платформе мониторинга осуществляется через точку присоединения сетей Поставщика и Заказчика в г. Астана по адресу ул. Тауелсиздик1.  Организация доступа к Платформе мониторинга осуществляется путем организации присоединения сетей Поставщика и Заказчика в г. Астана по указанному выше адресу. Доступ Заказчика к Платформе мониторинга осуществляется Заказчиком самостоятельно через внутреннюю ведомственную сеть, которая не обслуживается Поставщиком.
	Поставщику необходимо организовать или иметь существующую «последнюю милю» посредством наземных линий связи с сетью Заказчика в г. Астана по вышеуказанному адресу для организации выделенного и изолированного канала передачи данных с Платформой мониторинга Поставщика. Для повышения отказоустойчивости и доступности выделенного канала связи Поставщик должен предусмотреть организацию дополнительной/резервной «последней мили».  
	Требования к выделенному каналу связи:
· Пропускная способность до 100 Мбит/с;
· Технология подключения – Ethernet;
· Канал должен быть изолирован от других сетей Поставщика;
· Канал должен быть изолирован от сети общего пользования Интернет;
· Коэффициент доступности сети наземных каналов связи ≥ 99,5% (месяц).
Общая схема организации доступа и передачи данных, указана на рисунке ниже.
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Схема организации доступа к Платформе мониторинга
Заказчику предоставить специалиста, который совместно с Поставщиком будет ответственен за совместную конфигурацию доступности из сети МДВ/ДП до Платформы мониторинга.

8. Техническая поддержка 
1) Регламент оказания технической поддержки Браслетов содержит:
а) время реакции и обработки Инцидентов;
б) порядок информирования об инцидентах и контроль исполнения требований;
в) порядок взаимодействия с Поставщиком;
2) Время реакции – это период времени, в течение которого Поставщик обязуется принять запрос и зарегистрировать инцидент. Регистрация инцидентов производится Поставщиком в инструменте, который будет согласован сторонами.
3) Время обработки – это период времени, в течение которого Поставщик обязуется решить инцидент. При этом время обработки считается с момента регистрации инцидента.
4) Время реакции и обработка Инцидентов в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г. Астаны:
а.	Консультационные вопросы:
- время реакции: в течение 16 (шестнадцати) часов в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны.
- время обработки: до 3 (трех) рабочих дней в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
б.	Единичные инциденты с Браслетами:
- время реакции: в течение 8 (восьми) часов в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
- время обработки: до 7 (семи) рабочих дней в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
в.	Массовые (от 15 и более в одном регионе) инциденты с Браслетами:
- время реакции: в течение 6 (шести) часов в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
- время обработки: до 5 (десяти) рабочих дней в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
г.	Единичные инциденты с Платформой мониторинга: 
- время реакции: в течение 8 (восьми) часов в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
- время обработки: до 5 (пяти) рабочих дней в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
д.	Массовые (идентичный инцидент в двух и более регионах) инциденты с Платформой мониторинга:
- время реакции: в течение 6 (шести) часов в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны
- время обработки: до 3 (трех) рабочих дней в рабочее время (режим: 9:00 – 18:00 пн-пт) по времени г.Астаны.
5) Факты недоступности услуг, поступающие от Заказчика, фиксируются Региональным администраторами и направляются в сервисную службу Поставщика по номеру: +77059350500;
6) Сервисная служба Поставщика регистрирует обращение в своей внутренней информационной системе и обрабатывает его в установленный срок в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4) настоящего раздела.
7) Сервисная служба Поставщика после обработки обращения информирует Заказчика, а Заказчик при необходимости контролирует сроки исполнения обработки запросов.
8) Стороны (Поставщик и Заказчик) назначают ответственных работников по сопровождению заключенного Договора, а Поставщик также информирует письменно Заказчика об ответственных лицах в его сервисной службе с указанием их контактных данных (ФИО, должность, электронный почтовый адрес, телефоны для связи).
9) Для обмена конфиденциальной информацией Поставщик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу Договора подписать Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации по форме, представляемой Заказчиком.

9. Общие требования к Поставщику
[bookmark: _Hlk85733406]1) В целях приобретения качественного и оригинального Комплекта Браслета Поставщик после вступления в силу Договора предоставляет оригинал или нотариально заверенную копию авторизационного письма от производителя, дающего право на реализацию поставляемого устройства, при этом в случае составления данного письма на иностранном языке, Поставщик предоставляет нотариально заверенный перевод.
2) Поставщик обязуется предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с условиями Договора и техническими нормами согласно действующему законодательству в области связи Республики Казахстан.
3) В целях качественного оказания Услуг и контроля каналов связи между Браслетами, сервером и сетью Заказчика, Поставщик должен соответствовать следующим требованиям для участия в закупке:
· Поставщик должен иметь лицензию на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг сотовой связи стандарта GSM;
· Поставщик должен иметь в наличии сертифицированных специалистов в области сетевых технологий;
4) Поставщик должен провести обучение для сотрудников Заказчика по использованию Браслетов и работе на Платформе мониторинга. 
5) Поставщик не несет ответственности за любые убытки, потерю данных и иные последствия в результате: 
- действий третьих лиц, если такие действия нарушают работу информационной системы Поставщика, ПО, Браслетов и Комплекта Браслетов, и иных систем, применимых в оказании Услуг;
- действий конечных пользователей и иных третьих лиц, если такие действия привели к некорректности работы ПО, Браслетов и Комплекта Браслетов;
- попыток несанкционированного доступа, взлом или кибератаки;
- вирусов или других вредоносных программ, которые могут повлиять на работоспособность устройств, Браслетов, программных средств, данных или иной информации Заказчика в связи с использованием предоставляемых Услуг.
6) Поставщик обязан иметь в наличии представительства во всех областных центрах и городах республиканского значения, для возможности оперативного сервисного обслуживания.


10. Сроки предоставления Услуги и дополнительные условия
1) Срок оказания Услуг составляет: период с 01 Ноября 2026 по 31 декабря 2026 года.
2) Срок передачи Комплектов Браслета в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания Договора.
3) Стоимость Услуги за каждый переданный Комплект Браслета за отчетный период начисляется в полном объеме, за исключением технически неисправных Браслетов и их комплектующих, неисправность которых подтверждена Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Поставщику от Заказчика. В случае передачи Заказчиком на ремонт технически исправного Браслета абонентская плата начисляется в полном объеме.
4) Передача Комплектов Браслета подтверждается подписанием Акта приема-передачи по форме, указанной в Приложении №2 к данной ТС, акт подписывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента передачи Комплектов Браслета.
5) Порядок подписания актов оказанных услуг:
а)	Поставщик оформляет акт оказанных услуг посредством веб-портала, кроме того, посредством веб-портала прикрепляет электронную копию приложения с расшифровкой затрат и услуг подписанную Поставщиком.
б)	Акт посредством веб-портала подписывается  Заказчиком в течении 10 календарных дней после оформления акта посредством веб-портала, либо отклоняет акт с предоставлением мотивированного отказа. 
г) 	Акт за отчетный период посредством веб-портала направляется Поставщиком не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.
д) Акт посредством веб-портала за 4 квартал направляется Поставщиком не позднее 25 декабря текущего календарного года.



Приложение № 1 
к технической спецификации

Количество Комплектов Браслетов 

	№
	Количество Комплектов Браслетов
	Стоимость Комплекта Браслета, за 1 единицу, без НДС

	1
	10
	2155172

	ИТОГО
	2155172
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Приложение № 2
к технической спецификации
Форма

Акт № ____
приема-передачи оборудования

_______________________					     «___»_________ 20__ года
(указывается населенный пункт, 						            (дата составления акта)
              где составлен акт)

_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик 
                          (указывается наименование Поставщика)
в лице _______________________________________________________________,
                     (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________,
                                                  (указывается документ, на основании которого уполномоченное лицо подписывает акт)
с одной стороны, и Департамент полиции _________________ Министерства 
      						  	        (указывается регион ДП)
внутренних дел Республики Казахстан именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице _______________________________________________________________,
                      (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________,
                                                  (указывается документ, на основании которого уполномоченное лицо подписывает акт)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий 
Акт о нижеследующем:
1. Поставщик передал, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора о государственных закупках у слуг № ____ от «____» __________ 20__ года(далее – Договор) Комплекты Браслетов в следующем количестве:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество единиц
	Серийные номера 
(указываются серийные номера по каждому комплекту оборудования)
	Стоимость Оборудования, за 1 единицу, НДС
	Примечание

	1
	Комплект Браслета
	комплект
	
	
	
	

	2
	Комплект Браслета
	комплект
	
	
	
	

	Итого
	
	
	



2. Стороны совместно при приеме-передачи Комплектов Браслетов осмотрели их и пришли к соглашению, что передаваемые во временное пользование Комплекты Браслетов в работоспособном состоянии, в полной комплектации, без нарушения целостности корпуса оборудования, механических повреждений корпуса оборудования, и полностью соответствуют требованиям и условиям Договора.
3. Поставщик провел обучение:
1) для сотрудников Заказчика касательно:
- применения Браслетов, подключения к зарядному устройству;
- осуществления мониторинга посредством веб-интерфейса;
- авторизации в системе Подконтрольных лиц;
- установления Гео-зон на карте и реагирования на события;
2) для локального администратора Платформы мониторинга по функционалу.
4. Заказчик каких-либо претензий к Поставщику по передаче Комплектов Браслетов, в том числе к количеству, качеству, комплектации и техническому состоянию, в соответствии с условиями Договора не имеет.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Поставщик»
_________________________________
(указывается должность и наименование 
_________________________________
Поставщика)
_________________________________
(подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица)


             М.П.
	«Заказчик»
_________________________________
(указывается должность и наименование 
_________________________________
Департамента)
_________________________________
(подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица)


             М.П.














Приложение № 3
к технической спецификации

Форма

Акт № ___
возврата оборудования

_______________________					     «___»_________ 20__ года
(указывается населенный пункт, 						            (дата составления акта)
              где составлен акт)

___________________________________________________, 
                                                                           (указывается наименование Поставщика)
в лице _______________________________________________________________,
                     (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________, 
                                                  (указывается документ, на основании которого уполномоченное лицо подписывает акт)
именуемое в дальнейшем Поставщик
с одной стороны, и Департамент полиции _________________ Министерства 
      						  	       (указывается регион ДП)
внутренних дел Республики Казахстан именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________________________,
                      (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________,
                                                  (указывается документ, на основании которого уполномоченное лицо подписывает акт)
с другой стороны, составили настоящий Акт о возврате Поставщику следующих Комплектов Браслетов:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество единиц
	Серийные номера 
(указываются серийные номера по каждому комплекту оборудования)
	Примечание
(в том числе Вывод из строя, Порча, утеря/хищение оборудования).

	1
	Комплект Браслета
	комплект
	
	
	

	2
	Комплект Браслета
	комплект
	
	
	

	Итого
	
	
	


1. Поставщик и Заказчик совместно при возврате Комплектов Браслетов осмотрели их и пришли к соглашению, что возвращаемые Комплектов Браслетов в работоспособном состоянии, полной комплектации, без нарушения целостности корпуса оборудования, механических повреждений корпуса оборудования, за исключением оборудования, имеющее характеристики в Примечании как Вывод из строя, Порча, утеря/хищение оборудования.
2. Поставщик каких-либо претензий к Заказчику по возврату Комплектов Браслетов, в том числе к количеству, качеству, комплектации и техническому состоянию не имеет, за исключением оборудования, имеющее характеристики в Примечании как Вывод из строя, Порча, утеря/хищение оборудования.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Заказчик»
_________________________________
(указывается должность и наименование 
_________________________________
Департамента)
_________________________________
(подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица)


             М.П.
	«Поставщик»
_________________________________
(указывается должность и наименование 
_________________________________
Поставщика)
_________________________________
(подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица)


             М.П.
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