ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
	Сатып алудың атауы
	Автомобиль қозғалтқыштарына техникалық қызмет көрсету (қозғалтқыш майын ауыстыру)

	Жоспар нөмірі
	 

	Лоттың атауы
	«Целиноград аудандық мәслихатының аппараты» ММ-нің қызметтік автокөлігіне техникалық кепілдік қызмет көрсету

	Лоттың сипаттамасы
	Көлік құралдарын диагностикалау және жөндеу көлік құралдарын диагностикалау және жөндеу бойынша жұмыстардың барлық түрлерін қамтиды, оның ішінде:                                                           «диагностика, майлар мен барлық сұйықтықтарды ауыстыру, қосалқы бөлшектерді, бөлшектерді және қозғалтқыш бөлшектерін, шассиді жөндеу/ауыстыру, «Трансмиссиялар, қозғалтқышты салқындату жүйелері, отын жүйелері, электр жабдықтары, дөңгелектерді теңестіру, компьютерлік диагностика, шиналарды орнату, шанақ және бояу жұмыстары, электр жұмыстары, дәнекерлеу».

	Саны
	1

	Өлшем бірлігі
	Қызмет

	Тапсырыс берушінің орналасқан жері
	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, Наурыз көшесі 34

	Жұмыстарды жүргізу орны
	Тапсырыс беруші орналасқан жерден 30 км қашықтықта

	Қызмет көрсету мерзімі
	Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін

	Жұмыс кестесі
	сағат 9.00-ден кешкі 20.00-ге дейін, қажет болған жағдайда түнде жөндеу жұмыстары жүргізіледі

	Қызметтік көлік
	Toyota Camry - 448 AQ 03.

	Сервистік және кепілдік жұмыстары технологиялық стандарттарға және өндірушінің ұсыныстарына сәйкес орындалатын жұмыстың жоғары сапасына кепілдікпен орындалуы керек.
	Қызмет көрсету станциясы ұсынылған жабдықпен және қаншалықты күрделі болса да, кез келген жұмыс түріне қажетті арнайы құралдармен толық жабдықталған болуы керек. Қосалқы бөлшектер қоймасы тапсырыс берушінің көлігін жаңа қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз етуі керек.                                                                                             Автокөлікті жөндеуге арналған кемінде 2 немесе одан да көп гидравликалық көтергіштердің болуы (Тізімде көрсетілген бірнеше тұтынушы көліктерін шұғыл және бір мезгілде қабылдау және жөндеу кезінде)

	
	Ауыстырылған түпнұсқа қосалқы бөлшектерге кемінде 12 ай кепілдік беріледі

	
	Жеңіл автокөлікке 12 айдан кем емес орындалған жұмысқа кепілдік беріледі

	
	Қызметтік көлік Тапсырыс берушінің өтініші бойынша станцияға кезексіз қабылданады

	
	Барлық автокөлік бөлшектері сапа сертификаттарымен қамтамасыз етілуі керек (пайдалану кезінде)

	Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету келесі жұмыстар мен қызметтерді қамтуы керек
	1. Автомобильдің жалпы диагностикасы

	
	2. Алдыңғы әйнекті материалдармен ауыстыру
.

	
	3. Майды ауыстыру (қозғалтқыш және автоматты беріліс қорабы), сұйықтықтарды (тежегіш және антифриз) және сүзгілерді (ауа, май және кабина). Жеткізуші тұтынушы таңдауы үшін каталогпен бекітілген қозғалтқыш майының кем дегенде үш түрін ұсынуы керек. Көп мөлшердегі қозғалтқыш майына қатаң тыйым салынады; ол зауыттық пломбасы бар металл канистрде жеткізілуі керек.                                                                                                                                   Қозғалтқыш майының сапасына қойылатын талаптар: Toyota автокөліктеріне арналған мотор майы: 1) Толық синтетикалық; 2) Бензин қозғалтқыштары үшін: SAE 5W-30, API SN немесе одан жоғары; 3) Май Toyota өндірушісінің талаптарына сай болуы керек; 4) таңбалары, шығарылған күні және кемінде 24 ай жарамдылық мерзімі бар түпнұсқалық қаптамада жеткізіледі; 5) Жасанды және қайта өңделген майға жол берілмейді.

	
	4. Алдыңғы есікті алу, есікті жөндеу, төсеу, толтыру, бояу және әйнекті ауыстыру

	
	5. Мердігер жеткізген материалдармен жаңа терезе көтергішті орнату

	
	6. Жанармай құю станциясын, жанармай сорғысын және отын сүзгісін ауыстыру

	
	7. өрт жанармай инжекторын алу және тазалау

	
	8. Шиналарды орнату/жөндеу жұмыстары

	
	9. Уақыт тізбегінің толық жинағын, кергіш пен амортизатормен, мердігердің материалдарымен ауыстыру

	
	10. Белгіленген үлгідегі құжаттарды ұсына отырып, көлік құралын техникалық байқаудан өткізу

	[bookmark: _GoBack]Барлық көрсетілген қызметтер мен жұмыстар орындалады.
Барлық жұмыстар 7000-нан 10000 км-ге дейін орындалады.
Барлық жұмыстар қызмет көрсету журналында жазылады.

	Орындаушы өз қаражаты есебінен ақауы бар көлік құралын Орындаушының техникалық қызмет көрсету станциясына жеткізу үшін эвакуаторды беру (эвакуатордың құны келісім-шарттың жалпы сомасына кірмейді) Ақмола облысы шегінде және Көкшетау мен Астана қалаларына баратын тас жол бойында, сондай-ақ қаланың өзінде.

	Орындалған жұмыстың құнына ауыстырылатын қосалқы бөлшектердің құны да кіруі керек.

	Қызметтер мен тауарлардың бағасы нарықтық бағадан аспауы және Клиентпен алдын ала келісілуі тиіс. Белгілі бір қызметтердің немесе тауарлардың бағасы көтерілсе, Клиент тұтынушылық баға мониторингі негізінде қызметтер мен тауарлардың құнын төмендетуге құқылы.

	Пайдаланылған, жөнделген, қайта өңделген немесе кез келген жолмен өзгертілген қосалқы бөлшектер қабылданбайды.

	Орындаушы Тапсырыс беруші берген көлік құралының сақталуын қамтамасыз етеді.
ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ТАРМАҚТАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН СОМАДА ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫН КӨТЕРУ МҮМКІНДІГІНСІЗ ОРЫНДАЛУЫ КЕРЕК (СОМАНЫ АЗАЙТУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІ)

	1-9-тармақтары орындалмаған жағдайда, Тапсырыс беруші жасалған шартты бұзу және Өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу мақсатында сот органдарына жүгінуге құқылы.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Наименование закупки 
	Услуги по техническому/сервисному обслуживанию автотранспортного средства 

	Наименование лота 
	«Техническое сервисное гарантийное обслуживания служебного автомобиля ГУ "Аппарат Целиноградского районного маслихата".

	Описание лота 
	Диагностика и ремонт автотранспорта включает в себя все виды работ по диагностике и ремонту  автотранспорта в том числе: диагностика, замена масел и всех жидкостей, ремонт/замена зап.частей, комплектующих узлов и деталей двигателя, ходовой части, трансмиссии, системы охлаждения двигателя, топливной системы, электрооборудования, развал-схождение, компьютерная диагностика, шиномонтажные работы, кузовные и малярные работы, работы по электрической части, сварочные работы, техническому осмотру с предоставление соответствующего документа установленного образца.

	Количество 
	1

	Единица измерения 
	Услуга 

	Местоположение заказчика
	Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Наурыз 34 

	Место  выполнения работы
	В пределах 30 км от местоположения Заказчика

	Сроки  оказания услуг
	В течении 16 календарных дней со дня подачи заявки Заказчика до 26 марта 2026 года

	График работы
	 с 9 до 20 часов, а в случае необходимости ремонт производится в ночное время

	Служебный автотранспорт
	Toyota Camry - 448 AQ 03.

	Сервисные и гарантийные работы должны выполняться в соответствии с технологическими стандартами и рекомендациями производителя с гарантией высокого качества выполняемых работ
	Сервисная станция должна быть в полной мере оснащена рекомендованным оборудованием и специальным инструментом, необходимым для производства любых по сложности работ. Склад запасных частей должен обеспечить автомобиль Заказчика новыми  запасными частями и расходными материалами                                                                                             Наличие не менее 2-х и более гидравлических подъемников для ремонта автомобилей (На случай возможности срочного и одновременного приема и ремонт нескольких указанных в перечне автомобилей заказчика)

	
	Предоставлять гарантию на замененные оригинальные запасные и комплектующие части, не менее 12 месяцев, в случае неисправности замененных частей и комплектующих, гарантийный срок исчисляется с момента замены неисправных запасчных и комплектующих частей сроком на 12 месяцев. 

	
	Предоставлять гарантию на предоставленные работы не менее 12 месяцев на легковой автомобиль

	
	Служебный автомобиль принимается на станцию без очереди по заявке Заказчика

	
	На все автозапчасти должны быть предоставлены сертификаты качества (на момент применения)

	Техническое обслуживание автотранспортных средств должно включать в себя такие работы и услуги
	1. Общая диагностика автомашины

	
	2. Замена переднего лобового стекла с материалами

	
	3. Замена масла (ДВС и АКПП), жидкостей (тормозных и антифриза) и фильтров (воздушного, масляного, салонного). Поставщик должен предоставить не менее трех видов моторного масла, разрешенных по каталогу, для выбора Заказчику. Разливное моторное масло категорический не допускается, обязательно в железнойканистре с заводской пломбой.                                                                                                                                      Требования к качеству моторного масло:                                                                                                                                                                                                                                                                             Моторное масло для автомобиля Toyota: 1) Полностью синтетическое; 2) Для бензиновых двигателей: SAE 5W-30, API SN или выше; 3) Масло должно соответствовать требованиям производителя Toyota; 4) Поставка в заводской упаковке, с маркировкой, датой выпуска и сроком годности не менее 24 месяцев; 5) Контрафакт и восстановленное масло не допускаются

	
	4. Снятие передней двери, ремонт двери, оихтовка, шпаклевка, покраска, и замена стекла

	
	5. Установка нового стеклоподъемника двери с материалами от исполнителя

	
	6. Замена топливной станции бензонасоса и топливного фильтра

	
	7. Снятие и прочистка четырех топливных форсунок

	
	8. Шиномонтажные работы

	
	9. Замена комплекта цепи ГРМ в сборе, с натяжителем и успокоителем, с материалами от исполнителя 
10. Технический осмотр ТС с предоставлением документов установленного образца.

	Выполняются все указанные услуги и работы
Все работы проводятся с периодичностью каждые 7 000 - 10 000 км.
Все работы вносятся в сервисную книжку

	Предоставление автомобиля-эвакуатора для доставки неисправного транспортного средства до СТО Поставщика за счет собственных средств Поставщика (стоимость эвакуатора не входит в общую сумму договора) по Акмолинской области и по трассе до г. Кокшетау и Астана, а также  в самом городе.

	В стоимость выполняемых работ должна входить так же стоимость заменяемых запасных частей. 

	Цены за обслуживание и товары должны быть не выше рыночных и должны быть согласованы с Заказчиком заранее. В случае завышения цен за определенное обслуживание  и товар, Заказчик в праве, на основании мониторинга цен потребителей, снизить стоимость услуг и товаров. 

	Не допустимы запасные части, бывшие в употреблении, повторно восстановленные, переработанные или каким-либо образом, модифицированные.

	Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобиля, переданного Заказчиком
ВСЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ПОЗИЦИИ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ В ПРЕДЕЛАХ УКАЗАННОЙ СУММЫ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ (ПОНИЖЕНИЕ СУММЫ ДОПУСКАЕТСЯ)

	В случае не соблюдение пунктов 1 - 9, Заказчик оставляет за собой право обратится в судебные органы с целью расторжения заключенного договора и включая Поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок.



