На период с момента заключения договора до 31.03.2027  года Техническая спецификация 

для оказания  услуг по техническому обслуживанию ВЛ-10 кВ  КГУ «Кокпектинская средняя школа»  протяженностью 0,76 км

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки проведения

	1.

2.

3.

4.

5.

6. 
7.

8.

9.

10.

11.


	Периодический осмотр 
Осмотр по всей длине 
Выправка отдельных опор, поперек оси до 10 кВ
Перетяжка провода в пролетах опор 
Замена одного из элементов (Изолятора, крюка) 
Замена оборванных вязок проводов на штыревых изоляторах (вязка)
Проверка состояния изоляции и замена отдельных изоляторов (штыревых) 
Замена поврежденных проводов в отдельных пролетах 
Замена поврежденных шлейфов .Выправка траверс
Восстановление, обновление нумерации на опоре

	Еженедельно
еженедельно
По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости




для оказания  услуг по техническому обслуживанию ТП, КТП 

  КГУ «Кокпектинская средняя школа» 

	1
	Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг
	Оказание услуг по техническому обслуживанию электросетевых объектов КГУ «Кокпектинская средняя школа»

	2
	Наименование, краткая характеристика товаров, выполнения работ, оказания услуг


	Техническое обслуживание оборудования: 

КТПН (КТП)- 10(6)/0,4 кВ:  

Зачистка и смазка рабочих контактов разъединителей

Визуальная проверка состояния заземления ТП, РП,КТП

Чистка трансформаторов, силовых щитов, РУ, камер трансформаторов от пыли и грязи

Проверка состояния изоляции проходных и опорных изоляторов

Измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора 

Доливка масла в трансформатор

Контроль за состоянием индикатора в трансформаторном фильтре

Обновление надписей диспетчерских наименований

Установка замка на двери

Отбор пробы масла с силового трансформатора

Регулировка уровня напряжения силового трансформатора

Всего КТП  КГУ «Кокпектинская средняя школа»: КТП-1шт. 

	3
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Восточно-Казахстанская область,

Кокпектинский  район с. Кокпекты  ул. Аблайхана 46 

	4.
	Условия производства работ.

Качество применяемых материалов
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности по обслуживанию электросетей, Правил технической эксплуатации, Правил устройства электроустановок, Правил испытания защитных средств.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих норм и стандартов Республики Казахстан.

	5.
	Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	С момента заключения договора – по 31 12 2025 года


Шарт жасалған сәттен бастап 31.03.2027 жылға дейінгі кезеңге техникалық ерекшелік ұзындығы 0,76 км "Көкпекті орта мектебі" КММ ӘЖ-10 кВ техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету үшін
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки проведения

	1.

2.

3.

4.

5.

6. 
7.

8.

9.

10.

11.


	Мерзімді тексеру
Осмотр по всей длине 
Выправка отдельных опор, поперек оси до 10 кВ

Перетяжка провода в пролетах опор 
Замена одного из элементов (Изолятора, крюка) 
Замена оборванных вязок проводов на штыревых изоляторах (вязка)
Проверка состояния изоляции и замена отдельных изоляторов (штыревых) 
Замена поврежденных проводов в отдельных пролетах 
Замена поврежденных шлейфов .Выправка траверс
Восстановление, обновление нумерации на опоре

	ай сайын
ай сайын

қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда
қажет болған жағдайда



ТП, КТП техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету үшін "Көкпекті орта мектебі" КММ
	1
	Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг
	Оказание услуг по техническому обслуживанию электросетевых объектов КГУ «Кокпектинская средняя школа»

	2
	Тауарлардың атауы, қысқаша сипаттамасы, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету
	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету: КТПН (КТП) - 10(6)/0,4 кВ: Ажыратқыштардың жұмыс контактілерін тазалау және майлау ТП, РП,КТП жерге тұйықтау күйін көзбен шолып тексеру Трансформаторларды, күш қалқандарын, ТҚ, трансформатор камераларын шаң мен кірден тазалау Өту және тірек изоляторларының оқшаулау жағдайын тексеру Күштік трансформатор орамаларының оқшаулау кедергісін өлшеу Трансформаторға май құю Трансформатор сүзгісіндегі индикатордың күйін бақылау Диспетчерлік атаулар жазуларын жаңарту Есікке құлып орнату Қуат трансформаторынан май сынамасын алу Қуат трансформаторының кернеу деңгейін реттеу Барлығы "Көкпекті орта мектебі" КММ КТП:КТП-1шт. 

	3
	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету орны
	Область Абай,

Кокпектинский  район с. Кокпекты  ул. Аблайхана 46 

	4.
	· 
Жұмыс жүргізу шарттары. Қолданылатын материалдардың сапасы



 HYPERLINK "https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9" \t "_blank" 




	Жұмыстар электр желілеріне қызмет көрсету жөніндегі Техника қауіпсіздігі қағидаларының, техникалық пайдалану қағидаларының, Электр қондырғыларын орнату қағидаларының, қорғау құралдарын сынау қағидаларының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Қолданылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес келуге тиіс.


	5.
	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету мерзімдері мен шарттары
	С момента заключения договора – по 31.12. 2025 года


