

	№
п/п
	Жұмыстың атауы

	1
	Қардан тазалау.

	2
	Қар  мен мұзды  тиеу .

	3
	Қар  мен мұзды  шығару .

	4
	Кейіннен алып тастай отырып, жолдың және тротуарлардың инертті материалымен себу

	5
	Мұзды ою.


                       				                 №2 Қосымша

Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Суықсай ауылдық округі 
көше жолдарын қысқы күтімі бойынша техникалық ерекшелік












	Суықсай ауылы
	Ащыбұлақ ауылы
	Баласаз ауылы 

	Барлық көшелер ұзындығы 8,1 км
	Барлық көшелер ұзындығы 4,7 км
	Барлық көшелер ұзындығы 1,2 км









Суықсай ауылы мен Ащыбұлақ ауылы арасындағы қар тазалау – 9,2 км.

Суықсай ауылы мен Баласаз ауылының аралығын қар тазалау – 18 км




Мердігерге талап:

1.Инертті материалдарды (құм, тұз) қолданыста бар болу қажет
2.Қолданылатын арнайы техника мен механизм құралдары қажет:
-Құм төгуге арналған техника 
-Арнайы қар шығару техникасы 
-Қартазалғыш техникасы 
-Самосвалдар
3.Өндірістік жұмыс шарттары.
-Қар жауған жағдайда көшелер ескертусіз тазалануы тиіс ( өтпелі жолдар мен жаяу жүргіншілер жолы) қар мен мұздан, ағымдағы тазалауды технологияға сәйкес жүргізу қажет.
-Тазартылған аумақтың жағдайы туралы күнделікті ақпарат беру;
-Жол автокөлік қозғалысын жабусыз тазалық жұмыстарын жүргізу;
-Қысқа мезгілінде өнім беруші жол техника қауіпсіздігін барлық өндірістік жұмыстары жүргізілетін аймақтарға қамтамасыз етуге жауапты 
4.Барлық көше қиылыстарына және жаяу жүргінші жолдар мен  тұрғылықты аймақтарға инертті материалдарын төгу жұмыстарын тапсырыс берушінің бекітілген тізбесі сәйкес жүргізу.
5.Жұмыс аяқталғаннан кейін өтпелі жолдар мен жаяу жүргіншілер жолын инертті материалдан тазалау және көшелерді жазғы күтімге дайындау.
6.Халықты жұмыспен қамту туралы  ҚР 2001 жылғы 23 қаңтардағы №149 Заңының орындалуын жүзеге асыру 9 бапқа жұмыс берушілердің халықты жұмыспен  қамтуға қатысуы сәйкес ЖАО уәкілетті органына жүгінуі қажет
7. Ай сайын әр айдың 20 күнінен кешіктірілмей шығындары көрсетілген атқарылған жұмыс бойынша акт ұсыну.
  	8. Жұмысты орындау мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін.
 







		Приложение №2


Техническая спецификация
по зимнему содержанию улиц Суыксайского сельского округа, Аксуского района, области Жетісу

	№
п/п
	
Наименование работ


	1
	Очистка дорог от снега.

	2
	Погрузка  снега и наледи .

	3
	Вывоз  наледа и снега .

	4

	Посыпка инертным материалом проезжей части ,и тротуаров с последующим вывозом.

	5
	Скол льда.














	Село Суыксай
	Село Ащыбулак
	Село Баласаз

	Длина всех улиц 8,1 км

	 Длина всех улиц 4,7 км

	  Длина всех улиц
 1,2 км




Очистка снега между село Суыксай и село Ащыбулак – 9,2 км

Очистка снега между село Суыксай и село Баласаз – 18 км





Требование к подрядчику:

1. До начало работы заготовить противогололедный материал (песок, соль)
2. В наличие иметь необходимое количество специализированной техники:
- Пескоразбрасыватель  
- Специализированный погрузчик
- Снегоочиститель
- Самосвалы
    3.Условия производства работ.
  - При выпадения снега без напоминания должны очищать улицы (проезжая часть и тротуары) от снега и наледи
  - Ежедневная информация о состоянии убираемой территорий;
  - Выполнение работ без закрытия движения;
  - Подрядная организация несет ответственность за обеспечение требований безопасности на весь период зимнего содержания в местах производства работ. 
4. На всех перекрестках улиц, тротуарах в населенном пункте производить подсыпку противогололедным материалом.
5. По оканчании работ очистить (проезжую часть и тротуары) от противогололедными материалами и подготовить улицы к летнему содержанию.
6. Соблюдение законодательства РК «О занятости населения» от 23 января 2001 года №149. Согласно ст.9 (Участие работодателей в работодателей в обеспечении занятости населения) обратиться в уполномоченный орган МИО.
7. Ежемесячно, не позже 20 числа предоставлять акты выполненных работ обоснованием затрат, подготовленные в установленном порядке.
8. Срок выполнения работ: С момента заключения договора до 31 декабря 2025 года.


