ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Көксу ауданы мектептерінде қосалқы бөлшектерді ауыстыру арқылы автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету үшін.
                                      ҚЫЗМЕТТІҢ ШАРТТАРЫ

1. Тапсырыс берушінің автомобильдерін жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтер Талдықорғандағы мердігердің сервис орталығында жеке құрал-жабдықтарды, шығын материалдарын және өндіруші пайдалану үшін ұсынылған қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып орындалады.               2. Жұмыстың барлық түрлері тиісті автомобиль маркалары үшін белгіленген     техникалық шарттарға сәйкес орындалады.  Ақауы бар көліктер жөнделіп, 2026 жыл   бойы оқушыларды мектепке жеткізуге дайын болуы керек.	
3. Диагностикалық жабдықты пайдаланбай сыртқы тексеру жүргізетін жұмыс көлемін, сондай-ақ қосалқы бөлшектердің саны мен ассортиментін алдын-ала диагностикалау қосымша ақысыз жүзеге асырылады.
[bookmark: _GoBack]4. Келісімшарт бойынша қызметтердің нақты көлемін Тапсырыс беруші оның қажеттіліктеріне қарай анықтайды. Қызметтер Тапсырыс беруші берген өтініш негізінде жүзеге асырылады. Егер жұмысты орындау барысында қосымша кемшіліктер табылса, мұндай жұмыс тек Тапсырыс берушінің келісімімен орындалуы мүмкін.
5. Көліктерді жөндеу орнына және қайта өз орнына жеткізу Тапсырыс берушінің күштері мен құралдары арқылы жүзеге асырылады.
6. Мердігер Тапсырыс берушіге автокөліктерді күзетілетін жерде жөндеу жұмыстары аяқталу мерзіміне дейін және оны аяқтағаннан кейін ақысыз сақтауды ұсынуы қажет. 
7. Мердігер Тапсырыс берушінің автомобильдерін жөндеуге байланысты қалдықтарды жоюға өзі жауапты болады. 
8. Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне көліктерді жөндеу және күту бойынша орындалған жұмыстарды бақылау мүмкіндігін ұсынады. 
9. Орындаушы ауыстырылған бөлшектерді, жинақтарды Тапсырыс берушіге қайтарады.
10. Техникалық қызмет көрсету үшін және жөндеу жұмыстарын толық көлемде орындау үшін білікті мамандар жүктелуі керек. Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруға қатысты Мердігер Тапсырыс берушінің нұсқаулары мен тапсырмаларын орындауы керек.
11. Орындаушы жөндеу жұмыстарын белгіленген пайдалану және жөндеу стандарттарына, өндірушілердің ұсыныстарына, «Көлік құралдарын техникалық пайдалану ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 547 бұйрығына сәйкес жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылғы 30 қазанда                           № 12221.тіркелген
12. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша Орындаушы Тапсырыс берушінің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу процесінде қолданылатын түпнұсқа қосалқы бөлшектерге сәйкестік сертификаттарын: «Көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентіне - «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес беруге міндетті. .
13. Техникалық қызмет көрсетуден және жөндеуден өткен көлік құралдары жол қозғалысына қатысатын көлік құралдарының техникалық жағдайын және жабдықталуын, жол қозғалысының қауіпсіздігіне қатысты бөлігінің талаптарын қанағаттандыруы керек. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 сәуірдегі № 194-V Заңы.
14. Тапсырыс берушінің автомобильдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген стандарттарға сәйкес келуі және кәсіби стандартқа сәйкес келуі керек.
15. Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар: Орындаушы қызметтерді ұсынуда тек қана Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген және өндіруші көлікте пайдалануға мақұлданған жоғары сапалы қосалқы бөлшектер мен материалдарды қолдануға міндетті. Жөндеу жұмыстарының барлық түрлері және жоспарлы техникалық қызмет көрсету өндірушінің нормативтік-техникалық құжаттары негізінде жүргізілуі керек.
16. Орындалған жұмыс үшін көрсетілетін қызметтердің кепілдік міндеттемелеріне қойылатын талаптар кепілдік мерзіміне қойылуы керек, оның барысында Орындаушының кінәсінен туындаған барлық ақаулар қосымша ақысыз жойылады. Қызметтердің барлық түрлеріне кепілдік мерзімі - 12 ай. Шығын материалдарының кепілдік мерзімі өндірушінің кепілдік мерзімінен кем болмауы керек. Кепілдік мерзімі автомобиль жеткізілген сәттен бастап есептеледі 
Орындалған жұмыстар актісіне сәйкес көрсетілген қызметтер факт бойынша ақы төленеді. Көрсетілген қызметтер бойынша актілер, көрсетілетін қызмет түрін және ауыстырылған қосалқы бөлшектерді көрсете отырып, әр мектеп бойынша есеп жүргізу үшін бухгалтерияға жеке ұсынылады
	№
п/п
	Тип транспортного средства (марка, модель)
	Гос.номер 
	Школа
	

	1
	ГАЗ 32054
	556AF19
	Алдабергенова
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]1) Фильтр модуль осушителя воздуха (влагоотделитель) в сборе  2)Фильтр воздушный, 3) Фильтр маслянный , 4)Аккумулятор СТ 110; 5) Автомасло 30л; 6) Антифриз красный 30 л; 7) Шланг подкачивающий 15м; 8) Монометр дваления 1шт; 9) Литол синий-1 кг;

	2
	ПАЗ 32054
	557AF19
	Гимназия
	1) Масло моторное зимнее -20л; 2) Антифриз зимнее-30л;

	3
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	955AH19
	СШ № 2
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	4
	ПАЗ 32054
	B637CV
	
	

	5
	ГАЗ 32213 195
	B686CW
	Талапты
	1) Антифриз зимнее-10л;

	6
	ГАЗ 322132-216
	B115CU
	Мусабек
	1) Антифриз зимнее-10л;

	7
	ГАЗ 322132-288
	211DA
	Енбекшиказах
	1) Антифриз зимнее-10л;

	8
	ПАЗ 4234
	014АF19
	Женис
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-20л;

	9
	ГАЗ 322131-95
	B899AS
	Акын Кабан жырау
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	10
	ПАЗ 32053
	B298DA
	Гимназия
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	11
	ГАЗ 322132
	501AA05
	Жамбыл
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	12
	ПАЗ 32053
	657DA
	
	

	13
	DONG\FENG BWC6665GA5
	557ST05
	Кундакбаева
	1) Масло моторное зимнее -20л; 2) Антифриз зимнее-30л;

	14
	Golden Dragen
	286AG19
	Муканшы
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]1)Масло -50л; 2) Антифриз -50л (цвет красный); 3) Фильтр -3 шт; 4) Смазка и подтяжка кузова; 5) Замена замка задней двери; 6) Мочевина- 40л;

	15
	YUTONG ZK6745DX
	054AF19
	СШ № 12
	1) Масло моторное зимнее -20л; 2) Антифриз зимнее-30л;

	16
	ПАЗ 32053
	B289CD
	СШ Алгабас
	1) Щетка генератора-1шт;
2) Ремень привода вентилятор 1400мм- 1шт
Ремень вентилятора1400мм- 1шт
Ремень компрессора и насоса1720мм -2шт
Ремень генератора1500мм -1шт
3) Крышка клапана -2шт (с прокладкой)
4) Свечи - 8шт; 5) Провода свеч - 8шт;
6) Фильтр масляный- 1шт, воздушный -1шт;
7) Аптечка в комплекте- 1шт;
8) Масло моторное зимнее Лукойл 10л;
9) Антифриз зимнее - 30л;
10) Компрессор для дверей - 1шт;
11) Резина для под дверей - 1;
12) Термостат в сборе-1шт;
13) Знак аварийной остановки -1шт;
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]14) Домкрат ромбовый - 1шт;                                                                                   15) Монтажка (монтировка, Материал-сталь Длина-1500.0 мм)-1комп.
16) Баллонная гайка с втулкой - 2шт (2 левый, 2 правый)
17) Трамблер электронный - 1шт;
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]18) Карбюратор - 1комп. (К-151С- зависимости от модели двигателя)
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]19) Прокладка коллектора колечка- 2шт (подобрать точный артикул прокладок  под Марку, модель и год выпуска автомобиля, Объем и тип двигателя)
20) Замок  зажигания -1комп;
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]21) Аккумулятор Ёмкость: от 75 до 90 А·ч - 1шт (278 × 175 × 190 мм);
22) Радиатор - 1шт;

	17
	ГАЗ 322132
	458AN05
	Толкынбекулы
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]1) Карбиратор -1шт (замена); 2) Антифриз зимний -10л; 3) Масло моторное зимнее- 10л; 4) Масло гура-5л; 5) Свеча зажинания Пекар-4шт; 6) Прокладка глушителя (приемной трубы) -2шт;7) Уплотнительная самоклей резина для дверей- 4м; 8) Карбюратор- 1шт(холостой ход не работает); 9) Ручной тормоз -1комп.в сборе (не работает); 10) Печка в сборе -2шт; 11) Люфта рулевой управление - 1шт(требуется замена изношенных деталей или регулировка/удаление металлических прокладок под крышкой редуктора. замена рулевого карданчика в сборе или замена разбитых крестовин.; 12) Зеркала салона-1шт;



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей с заменой запчастей школ Коксуского района. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. Оказываемые услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию автомобилейЗаказчика производятся на сервисном центре Исполнителя  в г. Талдыкорган, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей, рекомендованных к использованию заводом-изготовителем.
2. Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующих марок автомобилей. Неисправные автомобили должны быть исправлены и готовы подвозу учащихся школ, в течении 2026г.
3. Предварительное диагностирование объемов работ, а также количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится без дополнительной оплаты.
4. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются  на основании поданной Заказчиком заявки.В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.
5. Доставка автотранспорта к  месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.
6. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение автомобилей на охраняемой территории на время ожидания работ и после их окончания.
7. Исполнитель принимает на себя обязанности по утилизации отходов возникших при проведении ремонта автомобилей Заказчика.
8. Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля, за выполняемыми работами по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.
9. Исполнитель возвращает замененные узлы, агрегаты Заказчику.
10. Для проведения технического обслуживания за Заказчиком должен закрепляться квалифицированный персонал для выполнения в полном объеме всех работ по ТО и ремонту автотранспорта. По вопросам организации технического обслуживания и ремонта Исполнитель должен выполнять поручения и задачи Заказчика.
11. Исполнитель выполняет работы по ремонту в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, с соблюдением требований «Об утверждении Правил технической эксплуатации автотранспортных средств» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2015 года № 12221.
12. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на оригинальные запасные части, применяемые в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика согласно: Техническомурегламенту «Требования к безопасности автотранспортных средств» – Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании".
13. Транспортные средства прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения Закон Республики Казахстан О дорожном движении от 17 апреля 2014 года № 194-V
14. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика должны соответствовать нормам, указанным в НПА РеспубликиКазахстан и соответствовать профессиональному стандарту
15. Требования к качеству оказываемых услуг: Исполнитель обязан применять при оказании услуг только качественные запасные части и материалы, допущенные к использованию на территории РК и одобренные для применения в соответствующем транспортном средстве заводом-изготовителем. Персонал исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию. Все виды ремонтных воздействий и плановые технические обслуживания должны производиться на основании нормативно технической документации производителя. 
16. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг на проведённые работы должен быть установлен гарантийный срок, в течение которого все неисправности, возникшие по вине Исполнителя, устраняются без дополнительной оплаты. Гарантийный срок на все виды услуг - 12 месяцев. Гарантийный срок на расходные материалы, должен быть не меньше, чем гарантийный срок завода-производителя. Гарантийный срок отсчитывается с момента передачи автомобиля заказчику. . Оплата по факту оказанных услуг, согласно акта выполненных работ. Акты по факту оказанных услуг, по каждой школе отдельно предоставлять в бухгалтерию для учета с указанием вида оказаных услуг и перечень запасных частей  
	№
п/п
	Тип транспортного средства (марка, модель)
	Гос.номер 
	Школа
	

	1
	ГАЗ 32054
	556AF19
	Алдабергенова
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]1) Фильтр модуль осушителя воздуха (влагоотделитель) в сборе  2)Фильтр воздушный, 3) Фильтр маслянный , 4)Аккумулятор СТ 110; 5) Автомасло 30л; 6) Антифриз красный 30 л; 7) Шланг подкачивающий 15м; 8) Монометр дваления 1шт; 9) Литол синий-1 кг;

	2
	ПАЗ 32054
	557AF19
	Гимназия
	1) Масло моторное зимнее -20л; 2) Антифриз зимнее-30л;

	3
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	955AH19
	СШ № 2
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	4
	ПАЗ 32054
	B637CV
	СШ № 2
	

	5
	ГАЗ 32213 195
	B686CW
	Талапты
	1) Антифриз зимнее-10л;

	6
	ГАЗ 322132-216
	B115CU
	Мусабек
	1) Антифриз зимнее-10л;

	7
	ГАЗ 322132-288
	211DA
	Енбекшиказах
	1) Антифриз зимнее-10л;

	8
	ПАЗ 4234
	014АF19
	Женис
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-20л;

	9
	ГАЗ 322131-95
	B899AS
	Акын Кабан жырау
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	10
	ПАЗ 32053
	B298DA
	Гимназия
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	11
	ГАЗ 322132
	501AA05
	Жамбыл
	1) Масло моторное зимнее -10л; 2) Антифриз зимнее-10л;

	12
	ПАЗ 32053
	657DA
	
	

	13
	DONG\FENG BWC6665GA5
	557ST05
	Кундакбаева
	1) Масло моторное зимнее -20л; 2) Антифриз зимнее-30л;

	14
	Golden Dragen
	286AG19
	Муканшы
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]1)Масло -50л; 2) Антифриз -50л (цвет красный); 3) Фильтр -3 шт; 4) Смазка и подтяжка кузова; 5) Замена замка задней двери; 6) Мочевина- 40л;

	15
	YUTONG ZK6745DX
	054AF19
	СШ № 12
	1) Масло моторное зимнее -20л; 2) Антифриз зимнее-30л;

	16
	ПАЗ 32053
	B289CD
	СШ Алгабас
	1) Щетка генератора-1шт;
2) Ремень привода вентилятор 1400мм- 1шт
Ремень вентилятора1400мм- 1шт
Ремень компрессора и насоса1720мм -2шт
Ремень генератора1500мм -1шт
3) Крышка клапана -2шт (с прокладкой)
4) Свечи - 8шт; 5) Провода свеч - 8шт;
6) Фильтр масляный- 1шт, воздушный -1шт;
7) Аптечка в комплекте- 1шт;
8) Масло моторное зимнее Лукойл 10л;
9) Антифриз зимнее - 30л;
10) Компрессор для дверей - 1шт;
11) Резина для под дверей - 1;
12) Термостат в сборе-1шт;
13) Знак аварийной остановки -1шт;
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]14) Домкрат ромбовый - 1шт;                                                                                   15) Монтажка (монтировка, Материал-сталь Длина-1500.0 мм)-1комп.
16) Баллонная гайка с втулкой - 2шт (2 левый, 2 правый)
17) Трамблер электронный - 1шт;
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]18) Карбюратор - 1комп. (К-151С- зависимости от модели двигателя)
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]19) Прокладка коллектора колечка- 2шт (подобрать точный артикул прокладок  под Марку, модель и год выпуска автомобиля, Объем и тип двигателя)
20) Замок  зажигания -1комп;
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]21) Аккумулятор Ёмкость: от 75 до 90 А·ч - 1шт (278 × 175 × 190 мм);
22) Радиатор - 1шт;

	17
	ГАЗ 322132
	458AN05
	Толкынбекулы
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment][bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: _dx_frag_EndFragment]1) Карбиратор -1шт (замена); 2) Антифриз зимний -10л; 3) Масло моторное зимнее- 10л; 4) Масло гура-5л; 5) Свеча зажинания Пекар-4шт; 6) Прокладка глушителя (приемной трубы) -2шт;7) Уплотнительная самоклей резина для дверей- 4м; 8) Карбюратор- 1шт(холостой ход не работает); 9) Ручной тормоз -1комп.в сборе (не работает); 10) Печка в сборе -2шт; 11) Люфта рулевой управление - 1шт(требуется замена изношенных деталей или регулировка/удаление металлических прокладок под крышкой редуктора. замена рулевого карданчика в сборе или замена разбитых крестовин.; 12) Зеркала салона-1шт;



