ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работы:
Работы по замене двухкамерных стеклопакетов безопасное стекло закаленное или триплекс  в пластиковых окнах.
Адрес выполнения работ:
Туркестанская область, Казыгуртский район, улица Кунаева, 183.
1. Объем работ 
	№
	Наименование работы я
	Общий объем 
	Размеры окон

	1
	Замена 2-х слойного стекла
	50 кв метр 102/102см
50/150см
100/50см
и другие фактические размеры
	Замена стекла
	№
	
	длина см, ширина, см
Размеры окон различные: 102×102 см, 50×150 см, 100×50 см и другие фактические размеры

	1
	50 м²
	







Примечание: 50 м² — общая площадь всех стеклопакетов, подлежащих замене на объекте. В связи с тем, что размеры окон различаются, Поставщик до начала выполнения работ обязан выехать на объект и произвести замеры каждого окна.
2. Требования к выполнению работ
1. В состав работ входит демонтаж существующих двухкамерных стеклопакетов и установка новых двухкамерных стеклопакетов.
2. Поставщик до начала работ обязан выехать на объект и произвести точные замеры всех окон.
3. Новые стеклопакеты должны соответствовать существующим конструкциям пластиковых окон.
4. При необходимости выполняются работы по ремонту или замене штапиков, резиновых уплотнителей и оконных ручек.
5. Все необходимые расходные материалы, крепежные элементы, герметики и монтажные материалы входят в стоимость договора.
6. До начала установки вид, размеры, цвет и другие характеристики используемых материалов подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
7. Работы должны выполняться качественно и аккуратно, без повреждения оконных рам и конструктивных элементов.
8. После завершения работ производится проверка открывания и закрывания всех окон, а также их герметичности.
9. После завершения работ Поставщик обязан очистить рабочее место от строительного мусора и использованных материалов.
10. На качество выполненных работ предоставляется гарантия сроком 24 месяца.
11. В течение гарантийного срока выявленные по вине Поставщика недостатки устраняются Поставщиком без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жұмыстың атауы:
Пластикалық терезелердегі екі қабатты әйнек қауіпсіз шыны шыңдалған немесе триплекс пакеттерін ауыстыру жұмыстары.
Жұмыстың орындалу мекенжайы:
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қонаев көшесі, 183.
1 Жұмыстың көлемі 
	№
	Жұмыстың атауы 
	Жалпы көлемі
	Терезелердің өлшемдері 

	1
	Пластикалық терезелердегі екі қабатты әйнек пакеттерін ауыстыру
	50 кв метр 102/102см
50/150см
100/50см
және басқа да нақты өлшемдер
	Әйнекті ауысытру 
	№
	
	Биіктігі, см
Ені, см
Терезелердің өлшемдері әртүрлі: 102×102 см, 50×150 см, 100×50 см және басқа да нақты өлшемдер 

	1
	50 м²
	





Ескерту: 50 м² — объектідегі ауыстырылатын барлық терезе әйнектерінің жалпы ауданы. Терезелердің нақты өлшемдері әртүрлі болғандықтан, Жеткізуші жұмыстарды бастамас бұрын объектіге барып, әрбір терезенің нақты өлшемдерін өлшеуге міндетті.
2. Жұмысқа қойылатын талаптар
1. Жұмыс құрамына қолданыстағы екі қабатты әйнек пакеттерін бөлшектеу және жаңа екі қабатты әйнек пакеттерін орнату кіреді.
2. Жеткізуші жұмыс басталғанға дейін объектіге барып, барлық терезелердің нақты өлшемдерін алуға міндетті.
3. Жаңа әйнек пакеттері қолданыстағы пластикалық терезе конструкцияларына сәйкес келуі тиіс.
4. Қажет болған жағдайда штапиктерді, резеңке тығыздағыштарды және терезе тұтқаларын жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары орындалады.
5. Барлық қажетті шығын материалдары, бекіткіштер, герметиктер және монтаждау материалдары келісімшарт құнына енгізіледі.
6. Орнату алдында қолданылатын материалдардың түрі, өлшемдері, түсі және басқа да сипаттамалары Тапсырыс берушімен келісіледі.
7. Жұмыстар сапалы және ұқыпты орындалуы, терезе жақтаулары мен конструкцияларына зақым келтірілмеуі тиіс.
8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық терезелердің ашылып-жабылуы және герметикалығы тексеріледі.
9. Жұмыс аяқталғаннан кейін Жеткізуші жұмыс орнын құрылыс қалдықтары мен пайдаланылған материалдардан тазартуға міндетті.
10. Орындалған жұмыстардың сапасына 24** ай кепілдік** беріледі.
11. Кепілдік кезеңінде Жеткізушінің кінәсінен анықталған ақаулар Жеткізуші тарапынан қосымша ақысыз жойылады.


