
Техникалық сипаттама  
пластикалық терезе төсеніш тақтасын дайындау және орнату жұмыстары үшін. 

Орналасқан жері:  Атырау облысы білім беру басқармасының Махамбет ауданы білім бөлімінің "Д.Төленов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.  
Жұмыс түрлері: Материалымен 9 терезеге пластикалық терезе тақталарын жасау және орнату жұмыстары.
1. Технология кабинеті-ені 40 см, ұзындығы 248 см
2. Тарих кабинеті-ені 40 см, ұзындығы 248 см
3. География кабинеті-ені 35 см, ұзындығы 247 см
4. Блок Б 2 қабат дәліз-ені 35 см, ұзындығы 381 см
5. В блок 124 кабинеті-ені 35 см, ұзындығы 244 см
6. Интернаттың оқу кабинеті-ені 45 см, ұзындығы 191 см
7. 8 бөлме-ені 45 см, ұзындығы 161 см
8. 20 бөлме-ені 44 см, ұзындығы 190 см
9. Гардероб-ені 45 см, ұзындығы 140 см

ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 24866-99
	Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін бірден жеткізуші өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін екі жұмыс күні ішінде учаскеге келуі тиіс. Жұмысқа байланысты барлық материалдық шығындарды, соның ішінде жоғарыда аталған жабдықты, қосалқы бөлшектерді сатып алуды, орнатуды, бөлшектеуді, қалдықтарды шығаруды және басқа да байланысты жұмыстарды Қызмет көрсетуші есебінен жүргізіледі. 

Жеткізушінің қызметкерлері қызмет көрсетуге жарамды құралдармен, жабдықтармен және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс.


Техническая спецификация  
на работу по изготовлению и установке пластиковых подоконников.

Место выполнения работ: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа им.Д.Толенова" Отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области

  Работы по изготовлению и установке пластиковых подоконных досок на 9 окон с материалом.
1. Кабинет технологии – ширина 40 см, длина 248 см
2. Кабинет истории – ширина 40 см, длина 248 см
3. Кабинет географии – ширина 35 см, длина 247 см
4. Б блок 2 этаж коридор- ширина 35 см, длина 381 см
5. В блок 124 кабинет – ширина 35 см, длина 244 см
6. Интернат учебный кабинет – ширина 45 см, длина 191 см
7. 8 комната – ширина 45 см, длина 161 см
8. 20 комната – ширина 44 см, длина 190 см
9. Гардероб – ширина 45 см, длина 140 см

ГОСТ 24866–2014, ГОСТ 24866-99
	После заключения договора поставщик должен прибыть на объект для замеров в течении 2 рабочих дней. Все материальные расходы, связанные с работой, будут производиться за счет Поставщика услуг и самим Поставщиком, включая приобретение вышеперечисленного оборудования, запасные части, монтаж, демонтаж, вывоз мусора, образованного после работ и иные работы, связанные с проведением работ.
 Работники Поставщика должны быть обеспечены исправными инструментами, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.



