Приложение №2
Техническая спецификация
Работы по установке светодиодных уличных ламп
на территории воинской части 6699

1. Наименование работ: Работы по установке светодиодных уличных ламп на территории воинской части 6699
2. Место выполнения работ: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Глубоковский р-он, Бобровский с.о., учетный квартал 086, строение 8, воинская часть 6699.
3. Срок выполнения работ: в течении 16 календарных дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.
4. Объём работ:
Протяжка и проверка новой соединительной линии электропередач.
Установка и подключение 40 столбов уличного освещения. 
Требуемые материалы:
- уличные прожекторы в количестве 40 штук, типа мощностью не менее 100 Вт, световой поток светильника не менее 11 400 Лм, световой поток светодиодного модуля не менее 13 600 Лм, световая отдача не менее 110 Лм/Вт, светпень защиты не ниже IP 67, климатическое исполнение УХЛ1, от -45 до +45гр. цельсия, крепление консульное, под трубу).
- кабель ВВГнг 3 3х2,5 медный – 1300 (+-10) м.
5. Общие требования:
Все материалы, оборудование, кабельная продукция и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются Исполнителем, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и их стоимость входит в стоимость договора. На оборудование и материалы при сдаче работ предоставляются паспорта и документы, подтверждающие соответствие требованиям Законодательства Республики Казахстан. 
Работы выполняются в соответствии с правилами устройства электроустановок РК и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Отключение электроснабжения объектов согласовывается с заказчиком не менее чем за 3 рабочих дня.
Демонтированное оборудование и металлолом сортируются, складируются в месте указанном заказчиком, и передаются заказчику по акту. Строительный мусор вывозится Исполнителем. 
Все расходы в период выполнения работ за счет Исполнителя.
6. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим работы согласовываются с Заказчиком. Поставщик представляет график выполнения работ с учетом следующих требований:
- производство работ в зданиях с пропускной системой входа;
- режим работ: в будние дни с 9.00 до 18.00, 13.00-15.00 обеденный перерыв.
7. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на поставленное оборудование — не менее 12 месяцев.

Начальник службы КЭС управления тыла регионального командования «Шығыс» 
капитан	                              А. Зайнулдин











































№2 қосымша

Техникалық спецификация
6699 әскери бөлімінің аумағында жарықдиодты көше шамдарын орнату жұмыстары

1. Жұмыс атауы: 6699 әскери бөлімінің аумағында жарықдиодты көше шамдарын орнату жұмыстары.
2. Жұмысты орындау орны: ШҚО, Өскемен қаласы, Глубокое ауданы, Бобровка ауылдық округі, 086 есептік кварталы, 8 құрылыс, 6699 әскери бөлімі.
3. Жұмысты орындау мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
4. Жұмыс көлемі:
Жаңа қосылыс электр беру желісін тарту және тексеру.
40 көше жарықтандыру бағанасын орнату және қосу.
Қажетті материалдар:
көше прожекторлары 40 дана, қуаты кемінде 100 Вт, шамның жарық ағыны кемінде 11 400 Лм, жарықдиодты модульдің жарық ағыны кемінде 13 600 Лм, жарық бергіштігі кемінде 110 Лм/Вт, қорғаныс дәрежесі IP 67-ден төмен емес, климаттық орындалуы УХЛ1, –45-тен +45 °C-қа дейін, бекітпесі консольді, құбыр астына);
ВВГнг 3 3х2,5 мыс кабелі – 1300 (±10) м.
5. Жалпы талаптар:
Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар, жабдық, кабельдік өнімдер және шығыс материалдары Мердігермен жеткізіледі, жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс, олардың құны шарт құнына кіреді. Жұмыстарды тапсыру кезінде жабдыққа және материалдарға төлқұжаттар мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады.
Жұмыстар ҚР электр қондырғыларын орнату ережелеріне және тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес орындалады. Объектілердің электрмен жабдықталуын ажырату тапсырыс берушімен кемінде 3 жұмыс күні бұрын келісіледі.
Бөлшектелген жабдық пен металл сынықтары сұрыпталып, тапсырыс беруші көрсеткен орында қоймаланады және тапсырыс берушіге актімен тапсырылады. Құрылыс қалдықтарын Мердігер шығарады.
Жұмыстарды орындау кезеңіндегі барлық шығыстар Мердігердің есебінен.
6. Жұмыстарды орындау кезінде жұмыстар мекеменің жұмыс жағдайында жүргізілетінін ескеру қажет. Жұмыс уақыты мен режимі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізуші келесі талаптарды ескере отырып, жұмысты орындау кестесін ұсынады:
кіруде рұқсат жүйесі бар ғимараттарда жұмыс жүргізу;
жұмыс режимі: жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 13.00-15.00 түскі үзіліс.
[bookmark: _GoBack]7. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізілген жабдыққа кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.
