 

Восстановление аппарата виброакустический Bark VibroLung
С заменой запасных частей:
1) Замена блока питания аппрата
2) Замена платы питания аппарата
3) Замена платы просеццора монитора

Для восстановления виброакустического аппарата Bark VibroLung требуется проведение квалифицированного ремонта с заменой указанных электронных компонентов.
 Ремонт должен выполняться в условиях специализированного сервисного центра медицинского оборудования для обеспечения точности калибровки и безопасности пациента.
Спецификация ремонтных работ и запасных частей
· Замена блока питания аппарата — демонтаж неисправного и установка нового первичного модуля преобразования напряжения.
· Замена платы питания аппарата — замена внутренней платы распределения питания, отвечающей за подачу стабильного тока на узлы аппарата.
· Замена платы процессора монитора — замена главного управляющего модуля дисплея (исправление опечатки: платы процессора монитора) для восстановления вывода информации и обработки команд.
1. Постсервисный контроль: 
2. После замены плат в обязательном порядке проводятся:
	• Проверка электробезопасности аппарата.
	• Тестирование виброакустических каналов и датчиков.
	• Проверка корректности работы программного обеспечения монитора.
	• Внесение записи о ремонте в технический паспорт изделия.

Өнім беруші тауарларды жеткізу және орындау кезінде міндетті жұмыстарды жүргізу, оларға шығу тегі туралы Сертификат беру тауар. Егер тауар қазақстандық болса, онда жеткізуші СТ-КZ сертификатын ұсынуға міндетті. Егер импорттық өндірістің тауары, содан кейін ұсынылады Берілген тауардың шығу тегі туралы Сертификат елдің тиісті уәкілетті органы шығу тегі. Өнім сәйкес келуі керек жоғарыда көрсетілген стандарттар. Одан әрі  -Өнімге техникалық қызмет көрсету және техникалық жағдайын тексеру қажет. Жеткізуші керек тауарды межелі жерге жеткізу және тауарды түсіру жеткізу орнының мекенжайы: Ордабасы ауданы, Жеткізуші міндетті жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде шарттар Тапсырыс берушіге тауарды жеткізіп, орнату жұмыстарын жүргізу. Ұсынылатын тауарлар міндетті түрде тексеріледі сапаға әкімшілік шаруашылық персоналмен және солардың сәйкестігі үшін. спецификациялар. Жеткізілетін тауарлар сапалы және ақаусыз болуы керек. Егер өнім беруші тарапынан ұсынылған тауар техникалық сипаттамаға сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші автоматты түрде тауарды қабылдамайды. Тауарлар Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізіледі өнім берушінің есебінен қалыптасқан орын, ешбір Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындар. Тауарлар зауыттық қаптамада мөрленген болуы керек.  Егер де ақаулы тауарларды анықтаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің осы тауарын айырбастауға міндеттенеді. Бұрын өнім беруші тауарды жеткізумен үлгіні бекітуге міндетті Тапсырыс берушіде Тауар (Тауар үлгісі қанағаттандырылмаған жағдайда, Жеткізуші осы тауарды айырбастауға міндетті). Кепілдік мерзімі тауарға кем дегенде 12 ай.
 Орындаушыда 2а, 2б және 3 сынып медициналық техниканы техникалық қызмет көрсету бойынша біліктілігі расталған мамандар болуы қажет, қолданыстағы нормативтік талаптарға және дайындық жүйесіне сәйкес.
филиалдың аудандық және қалалық филиалдарына бекітілген қызмет саласында кемінде 5жыл жұмыс өтілі бар білікті мамандардың болуы;
- жабдыққа техникалық қызмет көрсету, жөндеу мемлекеттік лицензиясының болуы
Поставщик обязан при поставке товаров и выполнении работ, предоставлять на них Сертификат о происхождении товара. Если товар казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить Сертификат СТ-КZ. Если товар импортного производства, то предоставляется Сертификат о происхождении товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения. Товар должен соответствовать вышеизложенным стандартам.  Поставщик должен доставить товар до места назначения и разгрузить товар по адресу Места поставки: Ордабасинский район, ЦРБ     обязан в течении 16- ти календарных дней со дня заключения договора предоставить товар Заказчику. Предоставляемые товары обязательно будут проверятся административно хозяйственными персоналами на качество и на соответствие тех.спецификации. Поставляемые товары должны быть качественными и без дефектов. Если у предоставленного товара со стороны Поставщика не будут соответствовать по техническому спецификации то Заказчик автоматический не будет принимать товар. Товары поставляется до склада Заказчика с разгрузкой на поставленное место за счет Поставщика, без каких либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Товары должны быть в заводской упаковке в запечатанном виде. В случае обнаружение бракованных товаров, Поставщик обязуется обменять данный товар Заказчика. Перед поставкой товара Поставщик обязан утвердить образец товара у Заказчика (при неудовлетворении образца товара, Поставщик обязан обменять данный товар).Срок гарантии товара не менее 12 месяцев. 
У Исполнителя должна быть подтверждённая квалификация специалистов в области технического обслуживания медицинской техники классов 2а, 2б и 3, в соответствии с действующими нормативными требованиями и имеющейся системой подготовки, наличие оборудования, сертификатов и дипломов на техническое обслуживание, разрешение до 1000в
Жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің нысанына 16 күн ішінде жеткізу.
Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:
- пайдалану орнына жеткізу
- жабдықты орнату және іске қосу-баптау жұмыстары
- аспапты тексеру/калибрлеу
- 12 айлық кепілдік қызмет көрсету
Разрешения второй категории: 

Наличие и предоставление действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

Трудовые ресурсы:

1. Наличие специалиста имеющего сертификат на право обслуживания медицинского оборудования классов 2а, 2б и 3 потенциального риска применения
2. Наличие специалиста имеющего сертификат по «безопасности и охране труда»
3. Наличие специалиста имеющего сертификат - допуск  по электробезопасности до 1000в 

Условия поставки: до Заказчика, в течение 16 дней.
В сумму поставки входит:
 - доставка до места эксплуатации
- монтаж оборудования, запуск в эксплуатацию
-поверка аппарата
- обучение персонала- гарантийное обслуживание в течение 12 мес
