Қосымша 2

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Сатып алынатын қызметтер тізбесі:
	№
	Атауы
	Жұмыстардың қысқаша сипаттамасы
	Жұмыстарды жүргізу мерзімі
	Жұмыстарды жүргізу орны

	1
	Картридждерді толтыру және жөндеу
	- қызметтер сапалы орындалуы тиіс;
-картридж, тонермен толтыру, тонер-картриджді жұмыс қабілеттілігін тексеретін көшіру-көбейту аппаратына орнату. Картридждің барлық бөлшектерін тазалау, барабандарды, жүздерді, роликтерді Жылтырату (жуу), тонермен толтыру, қалдық электростатикалық зарядты алу (әр толтыру кезінде).
- Барабанды ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазарту, селен білігін ауыстыру (толтырудың үштен бірінен кейін).
- Зарядтау білігін ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазарту, зарядтау ролигін ауыстыру (толтырудың үштен бірінен кейін).
- Магниттік білікті ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазарту, магниттік білікті ауыстыру (толтырудың үштен бірінен кейін).
- Сыпырғышты ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазарту, мөлшерлеу пышағын ауыстыру (толтырудың үштен бірінен кейін).
- Чиптерді бөлшектеу және ауыстыру.
	2026 жыл ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
	СҚО, Петропавл қ.,      
Ярослав Гашек атындағы, 4


Жеткізушіге қойылатын талаптар: қызмет көрсету және жөндеу шеберханасы Петропавл қаласының аумағында болуы керек. Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін (телефон арқылы ауызша нысанда) өнім беруші принтерлерді 2-4 сағат ішінде толтыруы тиіс. Техниканы жеткізу бойынша барлық шығыстар (қажет болған жағдайда) сервистік орталыққа дейін және кері жеткізушінің есебінен жүргізіледі. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша қызмет көрсетуді Өнім беруші кезектен тыс шақыру сәтінен бастап бір жұмыс күні ішінде жүргізеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстардың актісі ресімделеді. Төлем Шартта көрсетілген мерзімдерде орындалған жұмыстар актілерінің негізінде жүргізіледі. Жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) құны техникалық ерекшелікте көрсетілгеннен жоғары болмауы тиіс.
Картридждерді толтыру.
2024 жылы жанармай құю, тазалау, картридждер Жанармай құю, тазалау, картридждер (Canon MFU, HP LaserJet P1102, HP LaserJet M1132 MFP, HP LaserJet MFP 137fnw, HP LaserJet 107w, HP LaserJet P1005, pantlim m6500w және басқа модельдер
Жанармай құю құнына тонер кіреді.
Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қоюдан бастап 2026 жылғы желтоқсанға дейін.
Қара басып шығаруға арналған картридж.
-Картриджді толтыру: өнімділігін тексеру арқылы тонер картриджін алу, тонерді толтыру, тонер картриджін көшірме машинасына орнату. Картридждің барлық бөліктерін тазалау, барабандарды, қалақтарды, роликтерді жылтырату (жуу), тонермен толтыру, қалдық электростатикалық зарядты жою (әрбір толтыру кезінде).
- Барабанды ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазалау, селен білігін ауыстыру (әрбір үшінші толтырудан кейін).
- Зарядтау шығыршығын ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазалау, зарядтау шығыршығын ауыстыру (әрбір үшінші толтырудан кейін).
- Магниттік роликті ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазалау, магниттік роликті ауыстыру (әрбір үшінші толтырудан кейін).
-Сүргішті ауыстыру: картриджді және оның барлық бөліктерін ескі тонерден толық тазалау, дәрігер жүзін ауыстыру (әрбір үшінші толтырудан кейін).
- жоңқаларды аршу және ауыстыру.
Картриджді толтыру қызметі келесі өзара байланысты жұмыстарды қамтуы керек:
- қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету
- картридждің барлық ішкі бөліктерін ауыстыру.
- қалақтарды, роликтерді тазалау және жылтырату;
- магниттік білікті ауыстыру;
- магниттік біліктің мойынтіректерін ауыстыру;
- киізден жасалған тығыздағыштарды ауыстыру;
- барабандарды, қалақтарды және роликтерді ауыстыру;
- тонермен толтыру,
- Қалдық тонер қорабын тазалау.
Бұл жағдайда тонер толтыру үшін пайдаланылады:
- тұрақты жоғары басып шығару сапасын қамтамасыз етуі керек,
- жоғары сапалы басып шығарудың дәйекті дәлдігін, сапасы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін қара мәтіннің жоғарырақ оқылуын және сұр жартылай реңктердің реңктерінің тегіс өтуін қамтамасыз етуі керек.
- картридждің қосалқы бөлшектерін ауыстырған кезде жоғары сапалы қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын (картридж нөміріне сәйкес келетін тонер) пайдаланыңыз.
Принтер картридждерін толтыру: Canon MFP, HP LaserJet P1102, HP LaserJet M1132 MFP, HP LaserJet MFP 137fnw, HP LaserJet 107w, HP LaserJet P1005, Pantlim M6500W және басқа модельдер.
	№
	Картридж атауы 
	Толтыру саны 

	[bookmark: _GoBack]1
	Canon МФУ
	10

	2
	HP LaserJet Р1102
	10

	3
	HP LaserJet М1132 MFP
	10

	4
	HP LaserJet MFP 137fnw
	10

	5
	HP LaserJet 107w
	10

	6
	HP LaserJet Р1005 және басқа модельдер
	5

	7
	Pantlim M6500W
	5

	8
	Және басқа принтерлер
	8

	
	Барлық толтырулар 
	68



(Картриджді толтырғаннан кейін басып шығарылған беттерде ақаулар, дақтар, жолақтар және басқа күтпеген баспа ақаулары болмауы керек.) 
Орындаушы өтінімге берілген сәттен бастап 1 жұмыс күнінен кешіктірмей жауап беруге міндетті. Тапсырыс берушіге бару арқылы.



Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Перечень закупаемых услуг:
	№
	Наименование
	Краткое описание работ
	Срок проведения работ
	Место проведения работ

	1
	Заправка и ремонт картриджей 
	- услуги должны выполняться качественно;
- картриджа, заправка тонером, установка тонер-картриджа в копировально-множительный аппарат с проверкой работоспособности. Очистка всех деталей картриджа, полировка (промывка) барабанов, лезвий, роликов, заполнение тонером, снятие остаточного электростатического заряда (при каждой заправке).
- Замена барабана: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена селенового вала (после каждой третей заправки).
- Замена заряжающего вала: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена заряжающего ролика (после каждой третей заправки).
- Замена магнитного вала: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена магнитного вала (после каждой третей заправки).
-Замена ракеля: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена дозирующего лезвия (после каждой третей заправки).
-Расчиповка и замена чипов.

	В течение 2026 года 
по заявке заказчика.
	СКО, г.Петропавловск, ул.имени Ярослава Гашека, 4


Требования к Поставщику: Мастерская по обслуживанию и ремонту должная находиться на территории города Петропавловска. После подачи заявки Заказчиком (в устной форме по телефону) Поставщик должен произвести заправку принтеров, в течение 2-4 часов. Все расходы по доставке техники (при необходимости) до сервисного центра и обратно производятся за счет Поставщика. Обслуживание по заявкам заказчика производится поставщиком вне очереди в течение одного рабочего дня с момента вызова. По окончании работ оформляется акт выполненных работ. Оплата производится на основании актов выполненных работ в сроки, указанные в договоре. Стоимость работ (услуг) должна быть не выше указанной в технической спецификации. 
Запрвака картриджей.
Заправка, чистка, картриджей (Canon МФУ,  HP LaserJet Р1102, HP LaserJet М1132 MFP, HP LaserJet MFP 137fnw, HP LaserJet 107w, HP LaserJet Р1005, Pantlim M6500W и другие модели) в течении 2026 года.
В стоимость заправки входит тонер.
Срок оказания услуг с подписания договора по декабрь 2026 года.
Картридж для черной печати. 
-Заправка картриджа: Извлечение тонер-картриджа, заправка тонером, установка тонер-картриджа в копировально-множительный аппарат с проверкой работоспособности. Очистка всех деталей картриджа, полировка (промывка) барабанов, лезвий, роликов, заполнение тонером, снятие остаточного электростатического заряда (при каждой заправке).
- Замена барабана: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена селенового вала (после каждой третей заправки).
- Замена заряжающего вала: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена заряжающего ролика (после каждой третей заправки).
- Замена магнитного вала:полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена магнитного вала (после каждой третей заправки).
-Замена ракеля: полная очистка картриджа и всех его деталей от старого тонера, замена дозирующего лезвия (после каждой третей заправки).
-Расчиповка и замена чипов.
Услуга по заправке картриджей должна включать следующие взаимосвязанные работы:
- обеспечение запасными частями 
- замена все внутренних деталей картриджа.
- чистка и полировка лезвий, роликов; 
- замена  магнитного вала;
- замена подшипников магнитного вала;
- замена фетровых уплотнений;
- замена барабанов, лезвий и роликов;
- заполнение тонером,
- очистка бункера отработанного тонера.
При этом тонер, используемый для заправки:
- должен обеспечивать неизменно высокое качество печати, 
- должен обеспечивать повышенную четкость черного текста и плавность перехода оттенков серого цвета полутонов, гарантировать неизменную точность, качество и надежность высокопроизводительной печати.
- при замене запасных частей картриджа использовать качественные запасные части и расходные материалы (тонер соответствующий номеру картриджа).
Заправка картриджей для принтеров: Canon МФУ,  HP LaserJet Р1102, HP LaserJet М1132 MFP, HP LaserJet MFP 137fnw, HP LaserJet 107w, HP LaserJet Р1005, Pantlim M6500W и другие модели.

	№
	Наименование картриджей
	Количество заправок

	1
	Canon МФУ 
	10

	2
	HP LaserJet Р1102
	10

	3
	HP LaserJet М1132 MFP
	10

	4
	HP LaserJet MFP 137fnw
	10

	5
	HP LaserJet 107w
	10

	6
	HP LaserJet Р1005 и другие модели
	5

	7
	Pantlim M6500W
	5

	8
	И другие принтеры
	8

	
	Всего заправок
	68


(Распечатанные страницы после заправки картриджа не должны иметь дефектов, пятен, полос и других незапланированных дефектов печати).
Исполнитель обязан отреагировать на заявку не позднее 1 рабочего дня с момента ее подачи. С выездом к Заказчику.

