Техническая спецификация
на работы по  демонтажу, монтажу дверей по требованиям Заказчика.
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Дверь ординарная, размер 90х2,2 (5 штук).
2-х створчатая дверь 1,40х2,2 (5 штук).

Все двери должны быть без порога.

Петля для двери по 3 штук на каждую дверь, с ручкой без замка, монтаж и демонтаж с заделкой откосов двери и с установкой. 

Все двери глухие.

Цвет белый.
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В сумму входит демонтаж, монтаж. Все работы согласовать с Закачзиком.
Все работы должны провдиться в рабочее время с 09:00-18:00 час.

