ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупаемой услуги:
Замена лобового стекла служебного автомобиля JAC Sunray 2023 года выпуска.
1. Предмет закупки
Оказание услуги по демонтажу поврежденного лобового стекла, поставке и установке нового лобового стекла на служебный автомобиль JAC Sunray, 2023 года выпуска.
2. Требования к лобовому стеклу
Устанавливаемое лобовое стекло должно:
· быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации;
· быть предназначенным для автомобиля JAC Sunray 2023 года выпуска;
· соответствовать штатным размерам, форме, конфигурации и способу крепления, предусмотренным конструкцией автомобиля;
· обеспечивать возможность установки штатных элементов, предусмотренных конструкцией автомобиля;
· не иметь трещин, сколов, царапин, потертостей, помутнений, пузырей, оптических искажений и иных видимых дефектов;
· соответствовать требованиям безопасности и техническим требованиям, предъявляемым к автомобильным стеклам;
· иметь заводскую маркировку, подтверждающую его соответствие установленным требованиям.
Перед установкой Исполнитель обязан проверить соответствие стекла автомобилю Заказчика по VIN и комплектации.
3. Содержание и объем работ
Исполнитель выполняет полный комплекс работ, включающий:
1. Демонтаж имеющегося поврежденного лобового стекла.
2. Подготовку посадочного места к установке нового стекла.
3. Очистку поверхности от остатков старого клея и загрязнений.
4. Поставку нового лобового стекла.
5. Поставку необходимых расходных материалов для установки.
6. Установку стекла с применением специализированного автомобильного клея-герметика, предназначенного для вклейки автомобильных стекол.
7. Установку штатных молдингов, креплений, кронштейнов и других элементов, относящихся к лобовому стеклу, при их наличии.
8. Обеспечение правильного положения и надежной фиксации стекла.
9. Проверку герметичности установленного стекла.
10. Проверку качества выполненных работ и устранение выявленных недостатков.
Все необходимые для выполнения услуги материалы, комплектующие и расходные материалы входят в стоимость услуги.
4. Требования к качеству выполнения работ
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением технологии установки автомобильных стекол и требований безопасности.
После выполнения работ:
· не допускается наличие протечек;
· стекло должно быть надежно и равномерно зафиксировано;
· не допускается наличие видимых остатков клея и герметика на кузове и элементах салона;
· не допускается повреждение кузова, лакокрасочного покрытия, элементов салона и других деталей автомобиля;
· стекло не должно иметь посторонних дефектов, возникших в результате установки.
В случае повреждения автомобиля в процессе выполнения работ Исполнитель обязан устранить повреждения за свой счет.
5. Место оказания услуги
Город Кокшетау, Акмолинская область, по месту нахождения Исполнителя.
Место выполнения работ должно быть оборудовано для качественной и безопасной замены автомобильных стекол.
6. Срок оказания услуги
Срок оказания услуги — не более 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления автомобиля Исполнителю.
7. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию сроком не менее 6 (шести) месяцев на установленное лобовое стекло и выполненные работы.
В течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет недостатки, возникшие по причине ненадлежащего качества установленного стекла или выполненных работ.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие механического воздействия, дорожно-транспортного происшествия либо иных обстоятельств, не связанных с качеством стекла или выполнением работ.
8. Порядок приемки
Приемка оказанной услуги осуществляется Заказчиком после завершения всех работ и проверки качества установки.
Услуга считается оказанной после:
· установки нового лобового стекла;
· проверки качества и герметичности установки;
· отсутствия видимых дефектов;
· передачи автомобиля Заказчику в исправном состоянии.


















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алынатын қызметтің атауы:
2023 жылы шығарылған JAC Sunray қызметтік автокөлігінің алдыңғы әйнегін ауыстыру.
1. Сатып алу нысанасы
2023 жылы шығарылған JAC Sunray қызметтік автокөлігінің зақымдалған алдыңғы әйнегін демонтаждау, жаңа алдыңғы әйнекті жеткізу және орнату бойынша қызмет көрсету.
2. Алдыңғы әйнекке қойылатын талаптар
Орнатылатын алдыңғы әйнек мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы;
· 2023 жылы шығарылған JAC Sunray автокөлігіне арналған болуы;
· автокөлік конструкциясында көзделген зауыттық өлшемдерге, пішініне, конфигурациясына және бекіту тәсіліне сәйкес болуы;
· автокөлік конструкциясында көзделген штаттық элементтерді орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі;
· жарықтары, сынықтары, сызаттары, қажалған іздері, бұлыңғырлануы, көпіршіктері, оптикалық бұрмаланулары және басқа да көзге көрінетін ақаулары болмауы;
· автомобиль әйнектеріне қойылатын қауіпсіздік талаптары мен техникалық талаптарға сәйкес болуы;
· белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын зауыттық таңбасы болуы тиіс.
Орнату алдында Орындаушы әйнектің Тапсырыс берушінің автокөлігіне сәйкестігін VIN-код және жинақталым бойынша тексеруге міндетті.
3. Жұмыстардың мазмұны мен көлемі
Орындаушы мынадай жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті:
1. Зақымдалған алдыңғы әйнекті демонтаждау.
2. Жаңа әйнекті орнатуға арналған отырғызу орнын дайындау.
3. Беткі қабатты ескі желім қалдықтарынан және ластанудан тазарту.
4. Жаңа алдыңғы әйнекті жеткізу.
5. Әйнекті орнатуға қажетті шығыс материалдарын жеткізу.
6. Автомобиль әйнектерін желімдеп орнатуға арналған арнайы автомобильдік желім-герметикті қолдана отырып, әйнекті орнату.
7. Бар болған жағдайда, штаттық молдингтерді, бекіткіштерді, кронштейндерді және алдыңғы әйнекке қатысты басқа да элементтерді орнату.
8. Әйнектің дұрыс орналасуын және сенімді бекітілуін қамтамасыз ету.
9. Орнатылған әйнектің герметикалығын тексеру.
10. Орындалған жұмыстардың сапасын тексеру және анықталған кемшіліктерді жою.
Қызметті орындауға қажетті барлық материалдар, жиынтықтауыштар және шығыс материалдары қызмет құнына қосылуы тиіс.
4. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар
Жұмыстар автомобиль әйнектерін орнату технологиясын және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін:
· судың ағуына және сыздықтап өтуіне жол берілмейді;
· әйнек сенімді әрі біркелкі бекітілуі тиіс;
· автокөлік шанағында және салон элементтерінде желім мен герметиктің көзге көрінетін қалдықтары болмауы тиіс;
· автокөлік шанағының, лак-бояу жабынының, салон элементтерінің және автокөліктің басқа да бөлшектерінің зақымдалуына жол берілмейді;
· орнату нәтижесінде әйнекте бөгде ақаулар болмауы тиіс.
Жұмыстарды орындау барысында автокөлікке зақым келтірілген жағдайда, Орындаушы оларды өз есебінен жоюға міндетті.
5. Қызмет көрсету орны
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Орындаушының орналасқан жері бойынша.
Жұмыстар орындалатын орын автомобиль әйнектерін сапалы әрі қауіпсіз ауыстыруға қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс.
6. Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету мерзімі — автокөлік Орындаушыға тапсырылған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен аспайды.
7. Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орнатылған алдыңғы әйнекке және орындалған жұмыстарға кемінде 6 (алты) ай кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде орнатылған әйнектің немесе орындалған жұмыстардың тиісті сапада болмауына байланысты туындаған кемшіліктерді Орындаушы өз есебінен жоюға міндетті.
Кепілдік механикалық әсер ету, жол-көлік оқиғасы немесе әйнектің сапасына не жұмыстардың орындалуына қатысы жоқ өзге де мән-жайлар салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.
8. Қабылдау тәртібі
Көрсетілген қызметті Тапсырыс беруші барлық жұмыстар аяқталғаннан және орнату сапасы тексерілгеннен кейін қабылдайды.
Қызмет мынадай талаптар орындалған жағдайда көрсетілген болып есептеледі:
· жаңа алдыңғы әйнек орнатылған;
· орнату сапасы мен герметикалығы тексерілген;
· көзге көрінетін ақаулар жоқ;
· автокөлік Тапсырыс берушіге жарамды күйде тапсырылған.
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