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Дәліз бен фойенің қабырғалары мен төбесін қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары үшін
1. Еңбектердің атауы
Мекеме ғимаратының дәлізі мен фойесінің қабырғалары мен төбесін қазіргі уақытта жөндеуде.
2. Жұмыс орны
Талдықорган сервис және технология колледжі. 
Н. Назарбаев даңғылы, 173/2

3. Жұмыстың мақсаты
Дәліз мен фойенің қабырғалары мен төбесінің техникалық және эстетикалық қалпына келтірілуі, безендірудегі ақауларды жою және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ғимараттың тазалығын қамтамасыз ету.
4. Жұмыстардың тізімі мен мазмұны
Мердігер келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Жөндеу жұмыстарына арналған ғимараттарды дайындау, есіктерді, терезелерді, жарық шамдарын және жөндеуге келмейтін басқа элементтерді қорғау.
2. Қабырғаларды ескі, қабыршақ бояулардан және нәзік әрлеу материалдарынан тазалау.
3. Төбені ескі қабыршақ жабынынан және нәзік әрлеу материалдарынан тазалау.
4. Қабырға мен төбенің беттерін грунттау.
5. Қабырғалар мен төбедегі жарықтарды, сынықтарды және басқа да жергілікті зақымдарды тығыздау.
6. Қабырғаларды тегістеу және шпаклевка, беткі бояуға дайындау.
7. Төбені тегістеу және шпаклевка, бетін бояуға дайындау.
8. Қабырғалар мен төбені тегістеу керек, содан кейін соңғы жабынды жағу.
9. Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес біркелкі жабынды алу үшін екі қабатта немесе қажетті қабаттар санында қабырғаларды су тарату бояуымен бояу.
10. Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес біркелкі жабынды алу үшін екі қабат немесе қажетті қабаттар санымен төбені су тарату бояуымен бояу.
11. Жөндеу кезінде ластанған беттерден кір мен құрылыс материалдарының қалдықтарын алып тастау.
12. Құрылыс қалдықтары, әрлеу материалдарының қалдықтары, орау және қолданылған тұтыну материалдарын жинау және шығару.
13. Құрылыс қалдықтарын белгіленген талаптарға сәйкес арнайы белгіленген орынға шығару.
14. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін дәліз мен кіреберісті ылғалды тазалау.
15. Жұмыс барысында ластанған едендерді жуу, плинтус тақталарын, есіктерді, есік блоктарын, терезе жақтарын және басқа да ластанған беттерді тазалау.
16. Қолжетімді беттерден құрылыс шаңы мен жөндеу материалдарының іздерін әрлеуге зиян келтірмей алып тастаңыз.
17. Клиентке ғимаратты таза күйде, әрі қарай пайдалануға дайын етіп жеткізу.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тазалау талаптары
Барлық жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін, мердігер дәліз мен фойені өз қаражатына толық тазалауға міндетті, оның ішінде:
1. Барлық құрылыс қалдықтарын, әрлеу материалдарының қалдықтарын, орау және қолданылған тұтыну материалдарын жинап, шығарыңыз.
2. Құрылыс қалдықтарын белгіленген талаптарға сәйкес арнайы белгіленген орынға шығаруды қамтамасыз ету.
3. Беттерден шаң, кір, бояу, шпаклевка және басқа да жөндеу материалдарының қалдықтарын беттерден алып тастаңыз, бірақ әрлеуін зақымдамаңыз.
4. Жөндеу аяқталғаннан кейін барлық бөлмелерді ылғалды тазалау жүргізіңіз.
5. Жұмыс кезінде ластанған едендерді, плинтустарды, есіктерді, есіктерді және басқа да беттерді жуу.
6. Терезе жақтарын, қолжетімді көлденең беттерді және жөндеу орындарын құрылыс шаңынан тазалаңыз.
7. Дәліз бен фойенің тапсырыс берушіге таза, санитарлық күйде, әрі қарай жұмыс істеуге дайын болуын қамтамасыз ету.
Ғимараттарды тазалау, жуу, құрылыс қалдықтарын жинау және шығару келісімшарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс және тапсырыс берушіден қосымша төлемсіз мердігердің есебінен жүзеге асырылуы тиіс.

