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Стол однотумбовый	
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Техническое описание
	№
	Наименование товаров
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	1. Корпус изготовлен из высококачественной ламинированной ДСП, толщиной не менее 16 мм, на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е-1 сорт.
2. Все детали ЛДСП обработаны высококачественной кромкой ПВХ, толщиной от 1 мм до 2 мм.
3. Все лицевые, фронтальные детали изготовлены из высококачественной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), толщиной не менее 16 мм.
4. Все детали из МДФ покрыты высококачественной пленкой ПВХ (поливинилхлорид), толщиной не менее 0,8мм.
 Форма столешницы: прямоугольная.Количество выдвижных ящиков 1 шт,под столешницей с правой стороны располагается тумба с дверцей в которой имеются полки, на верхней части тумбы есть ящик, направляющие на ящиках телескопические.Торцы облицованы ударопрочной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
5. Вся используемая фурнитура, стяжки (минификсы, конфирматы, шурупы, винты), навесы, выдвижные механизмы от ведущих производителей, имеют гарантию качества.
6. Цвет (серый) – по согласованию с Заказчиком  

Требование к поставщику: Поставщик должен гарантировать качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема, передачи к поставленному товару. Разгрузка товара на склад Заказчика, за счет сил и средств поставщика. Передача товара поставщиком или его законным представителем. 
	шт.
	60



Срок поставки С момента вступления в силу договора в течений 25 календарных дней,в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Адрес  г.Туркестан  ул.Абая №159






















Қосымша 2
Бір тумбалық үстел
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                                                       Техникалық сипаттамасы           
	№
	Тауарлар  атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	1. Корпус жоғары сапалы ламинатталған ДСП-дан жасалған, қалыңдығы кемінде 16 мм, термореактивті полимерлер негізінде, формальдегидтің эмиссия класы Е-1 сорт.
2. Барлық ДСП бөлшектері қалыңдығы 1 мм-ден 2 мм-ге дейін жоғары сапалы ПВХ жиегімен өңделеді.
3. Барлық алдыңғы, алдыңғы бөліктер қалыңдығы кемінде 16 мм жоғары сапалы орташа тығыздықтағы талшықты тақтадан (МДФ) жасалған.
4. Барлық MDF бөлшектері қалыңдығы кемінде 0,8 мм жоғары сапалы ПВХ пленкасымен (поливинилхлорид) қапталған.
Үстелдің пішіні төртбұрышты. Бір тартпа бар. Үстелдің астында, оң жағында, сөрелері бар есігі бар шкаф бар. Шкафтың үстіңгі жағында телескопиялық тартпа бағыттағыштары бар тартпа бар. Ұштары қалыңдығы 2 мм соққыға төзімді ПВХ жиегімен қапталған.

5. Барлық қолданылатын арматура, стяжкалар (минифтер, растамалар, бұрандалар, бұрандалар), сарайлар, жетекші өндірушілердің тартылатын механизмдері сапа кепілдігіне ие.
[bookmark: _GoBack]6. Түсі(сұр  -Тапсырыс берушінің  келісімі бойынша 
Жеткізушіге қойылатын талап: жеткізуші жеткізілген тауарға қабылдау, беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік беруі тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына, өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен түсіру. Өнім берушінің немесе оның заңды өкілінің тауарды беруі.
	дана
	60




Жеткізу  уақыты  Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде ,Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
  
Мекен жай  Түркістан  қаласы  Абай  көш-сі №159
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