Наименование:  Услуги по очистка и дезинфекция вентиляционных системы.
Единица измерения: Услуга.
Количество: 1 (один).
Срок оказания  работ: в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.
Место оказания услуг: КГУ "Общеобразовательная школа №45", мкр. Орбита 3. 55.
Общая квадратура помещения школы 9801,50 кв.м

Техническая спецификация


	[bookmark: _Hlk199271312]№ п/п
	Наименование материалов и оборудования

	1
	Чистка, всей протяженности вентиляционных каналов

	2
	Дезинфекция всей протяженности вентиляционных каналов 

	3
	Влажная чистка (жировых отложении) кухонных помещении идезинфекция

	4
	Влажная чистка вытяжных установок, дезинфекция

	5
	Демонтаж/монтаж, чистка и дезинфекция решеток

	6
	Протокол исследования СЭС

	7
	Влажная мойка зонтов


Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха".

1. Очистка систем вентиляции и дезинфекция воздуха производится сухим или влажным способом в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль, органические, неорганические вещества).
2.Очистку внутренней поверхности воздуховодов производят без применения воды и химических средств, состоящих из концентрированных кислотных и щелочных растворов. Применение химических чистящих средств. воды и пара допускается в случае проведения очистки воздуховодов кухонных вытяжных систем с полной разборкой либо после предварительного проведения герметизации очищаемых воздуховодов. 
3.При проведении очистки и дезинфекции воздуховодов вручную необходимо разобрать вентиляционную сеть на детали, произвести очистку и дезинфекцию их и вновь смонтировать воздуховоды. Допускается очистка и дезинфекция вентиляционных сетей вручную через специально установленные в воздуховоды герметичные сервисные люки.
4.При проведении дезинфекционных работ в целях достижения надежного эффекта от очистки и дезинфекции соблюдаются требования, изложенные в инструкциях (методических рекомендациях и указаниях) на применяемое дезинфицирующее средство — норму расхода, концентрацию, экспозицию (время контакта), способ применения, кратность обработки.
5.Приготовление растворов дезинфицирующих средств для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводятся в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, в котором не допускается хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение.
6.При дезинфекции применяется исправная техника и аппаратура, соответствующие поставленным задачам и используемому дезинфицирующему средству. Не допускается использование самодельных устройств (ерши, тросы, пылесосы).
На каждом объекте рекомендуется проведение учета работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. По завершению работ поставщик предоставляет акт выполненных работ и заполняет журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и дезинфекции воздуха на объекте (далее — АКТ выполненных работ) ведется согласно приложению 4 к настоящим Санитарным правилам.

В стоимость услуг включено –бактериологический анализ забора проб  после проведения дезинфекции.

Поставщик оказание услуг проводит с использованием собственных средств, материалов, оборудования с привлечением специалистов.
Техникалық сипаттама

            Атауы: Желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау қызметтері. 
              Өлшем бірлігі: Қызмет.
              Саны: 1 (бір).
Жұмыс көрсету мерзімі: келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 
Қызмет көрсету орны: "№45 жалпы білім беретін мектеп " КММ, Орбита ш/а,3. 55
Мектеп үй-жайының жалпы квадратурасы 9801,50 ш. м

	№ р/н
	Материалдар мен жабдықтардың атауы

	1
	Желдету каналдарының барлық ұзындығын тазалау

	2
	Желдету арналарының барлық ұзындығын дезинфекциялау

	3
	Ас үй-жайларды дымқыл тазалау (май шөгінділері) дезинфекциялау

	4
	Сору қондырғыларын дымқыл тазалау, дезинфекциялау

	5
	Торларды бөлшектеу/монтаждау, тазалау және дезинфекциялау

	6
	СЭС зерттеу хаттамасы

	7
	Қолшатырларды дымқыл жуу



Желдету және ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар"санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № КР ДСМ-95 бұйрығы.

1. Желдету жүйелерін тазарту және ауаны дезинфекциялау ауаны ластайтын агентке (шаң, органикалық, бейорганикалық заттар) байланысты құрғақ немесе ылғалды тәсілмен жүргізіледі. 
2.Құбырлардың ішкі бетін тазарту концентрацияланған қышқыл және сілтілі ерітінділерден тұратын су мен химиялық заттарды қолданбай жүзеге асырылады. Химиялық тазартқыштарды қолдану. ас үй сору жүйелерінің ауа өткізгіштерін толық бөлшектеу арқылы немесе тазартылатын ауа өткізгіштерді герметизациялауды алдын ала жүргізгеннен кейін тазартқан жағдайда су мен буға жол беріледі. 
3.Ауа өткізгіштерді қолмен тазарту және дезинфекциялау кезінде желдету желісін бөлшектерге бөлшектеу, оларды тазарту және дезинфекциялау және құбырларды қайта орнату қажет. Желдету желілерін ауа өткізгіштерге арнайы орнатылған герметикалық сервистік люктер арқылы қолмен тазалауға және дезинфекциялауға жол беріледі. 
4.Дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу кезінде тазарту мен дезинфекциялаудың сенімді әсеріне қол жеткізу мақсатында қолданылатын дезинфекциялау құралына арналған нұсқаулықтарда (әдістемелік ұсынымдар мен нұсқауларда) баяндалған талаптар — шығын нормасы, концентрация, экспозиция (байланыс уақыты), қолдану тәсілі, өңдеу жиілігі сақталады. 
5.Желдету және ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялау үшін дезинфекциялау құралдарының ерітінділерін дайындау жеке заттарды, тамақ өнімдерін сақтауға, бөгде адамдардың болуына, тамақ ішуге, темекі шегуге жол берілмейтін сору-сору желдеткішімен жабдықталған арнайы үй-жайда жүргізіледі. 
6.Дезинфекциялау кезінде қойылған міндеттерге және пайдаланылатын дезинфекциялау құралына сәйкес келетін жарамды техника мен аппаратура қолданылады. Қолдан жасалған құрылғыларды (мойындар, кабельдер, шаңсорғыштар) пайдалануға жол берілмейді. Әрбір объектіде желдету және ауаны баптау жүйелерінің элементтерін тазарту және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды есепке алу ұсынылады. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші орындалған жұмыстар актісін ұсынады және объектідегі желдету және ауаны дезинфекциялау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды есепке алу журналын (бұдан әрі — орындалған жұмыстар актісі) толтырады, осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

Қызметтердің құнына дезинфекция жүргізілгеннен кейін сынама алудың бактериологиялық талдауы енгізілді. Жеткізуші қызмет көрсетуді мамандарды тарта отырып, өз қаражатын, материалдарын, жабдықтарын пайдалана отырып жүргізеді.
