Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері және тізбесі
	№ 
	Тауарлардың атауы
	Тауарлардың техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық куәландыру жөніндегі қызмет
	Автоматты өрт дабылы (АПС) жүйесіне техникалық тексеру және атқарушылық құжаттаманы қалпына келтіру жөніндегі қызметтер өнім беруші қолданыстағы АПС желілеріне егжей-тегжейлі заттай және аспаптық тексеру жүргізуге және құрамында құжаттардың атқарушылық пакетін қалыптастыруға (қалпына келтіруге) міндеттенеді: 1.Өрт автоматикасы жүйелерін пайдалануға қабылдау актісі (кешенді сынақтан өткізгеннен кейін). 2.Жасырын жұмыстарды куәландыру актілері (аспалы төбелердің артында / кабельдік арналарда кабельдік желілерді, сигнализация шлейфтерін төсеуге). 3.Монтаждалған жабдықтың ведомосы (нақты үлгілерді, сериялық нөмірлерді, аспаптардың, детекторлардың, қоректендіру блоктарының саны мен нақты орналастыру орындарын көрсете отырып). 4.АЖЖ жүйесін куәландыру (жұмыс қабілеттілігі, ҚР нормаларына сәйкестігі туралы қорытындылармен және қалдық ресурсты / пайдалануды ұзарту мерзімін көрсете отырып). "Өртке қарсы қорғаныс құралдарын монтаждау, баптау, техникалық қызмет көрсету"қызметінің кіші түрін қамтитын өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті (ҚР заңнамасына сәйкес) жүзеге асыру құқығына қолданыстағы лицензияның болуы Жұмыстарды біліктілік аттестаттары, өрт қауіпсіздігі бойынша оқудан өткені туралы сертификаттары және III топтан төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттары бар инженерлік-техникалық персонал орындауы тиіс.
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Техническая спецификация закупаемых товаров
	п/п
	Наименование товаров
	Техническая спецификация, характеристика товаров

	1
	2
	3

	1
	Услуга по техническому освидетельствованию систем и установок пожарной автоматики
	Услуги по техническому обследованию и восстановлению исполнительной документации на систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) Поставщик обязуется провести детальное натурное и приборное обследование существующих сетей АПС и сформировать (восстановить) исполнительный пакет документов в составе:
1.Акт приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики (после проведения комплексного опробования).
2.Акты освидетельствования скрытых работ (на прокладку кабельных линий, шлейфов сигнализации за подвесными потолками / в кабельных каналах).
3.Ведомость смонтированного оборудования (с указанием точных моделей, серийных номеров, количества и мест фактического размещения приборов, извещателей, блоков питания).
4.Освидетельствования системы АПС (с выводами о работоспособности, соответствии нормам РК и указанием остаточного ресурса / срока продления эксплуатации).
 Наличие действующей Лицензии на право осуществления деятельности в области пожарной безопасности (в соответствии с Законодательством РК), включающей подвид деятельности: «Монтаж, наладка, техническое обслуживание средств противопожарной защиты»
Работы должны выполняться инженерно-техническим персоналом, имеющим квалификационные аттестаты, сертификаты о прохождении обучения по пожарной безопасности и допуски по электробезопасности не ниже III группы.
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