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Комплект мягкой мебели «Лофт / Модерн» (трехместный диван и два кресла).
Состав комплекта: Трехместный прямой диван (1 шт.) Одноместное кресло без подлокотников (2 шт.) . 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ориентировочные) 
1. Трехместный диван: Ширина (длина) - 1800 - 2000 мм; Глубина: 850 - 950мм; Высота общая: 800 - 850 мм; Высота сиденья от пола: 400 - 450мм; Глубина сиденья: 550 - 600 мм.
 2. Кресло (1 шт.): Ширина: 750 - 850мм; Глубина: 850 - 950 мм; Высота общая:  800 - 850мм; Высота сиденья от пола:  400 - 450 мм. КОНСТРУКТИВНЫЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . Каркас и несущие элементы: Материал каркаса: Брус хвойных/лиственных пород сухой сушки, многослойная березовая фанера. Основание сиденья: Пружинный блок / змеевидная пружина (эластичные ремни высокой прочности) для обеспечения эргономичности и долговечности. Наполнитель: Основной наполнитель:  Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) высокой плотности (не менее 30–35 кг/м³). Слой комфортности: Синтепон / холлофайбер для придания мягкости и объема рельефной стежке.  Обивочный материал: Тип материала:  Искусственная / экокожа высокого класса или натуральная кожа с защитным покрытием. Цвет: Коричневый (терракотово-коричневый / коньячный/ рыжевато-коричневый). Фактура/Декор: полуматовый эффект с легким винтажным блеском. Декоративная контурная прошивка по периметру нижней части основания. Опоры (ножки): Тип ножек: Изогнутые дизайнерами хромированные металлические ножки. Материал: Сталь с хромированным гальваническим покрытием (устойчиво к коррозии и царапинам).  Конструкция: Без подлокотников, монолитный изгиб сиденья и спинки.  Защита пола: Пластиковые или войлочные подпятники для предотвращения повреждения напольного покрытия. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Максимально допустимая нагрузка: На посадочное место кресла: до 120 кг.  На трёхместный диван: до 330 кг (суммарно).  
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
 Упаковка: Воздушно-пупырчатая пленка, защитные картонные уголки, плотный полиэтилен / гофрокороб. Состояние поставки: В собранном виде (ножки могут поставляться отдельно в комплекте с крепежом).
