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Ежегодная разовая калибровка зондов  - 2 шт  (SnapPROBE, IP30, BERAphone), калибровка аудиометрического экрана/системы, обновление и настройка программного обеспечения, диагностика оборудования EasyScreen (MAICO).

2. Перечень оборудования:
Скрининговая система слуха EasyScreen (MAICO) 
Зонды:
SnapPROBE 
IP30
BERAphone
 
3. Объем услуг:
Комплексное техническое обслуживание и восстановление работоспособности оборудования, включая калибровку, обновление ПО.

4. Перечень выполняемых работ:

4.1. Калибровка зондов (SnapPROBE, IP30, BERAphone):

Проведение функциональной калибровки в соответствии с требованиями MAICO и международных стандартов (IEC/ISO, при применимости);
Проверка чувствительности, уровня сигнала и корректности регистрации ответов;
Настройка параметров работы;
4.3. Обновление и настройка программного обеспечения:

Установка актуальных версий ПО для EasyScreen и 
Настройка пользовательских и диагностических параметров;
Проверка корректной работы после обновления;
Обеспечение совместимости оборудования и ПО.

4.4. Диагностика и ремонт:

Полная техническая диагностика оборудования;
Выявление неисправностей;
Проведение ремонтных работ;
Восстановление функциональности до нормативных показателей.

5. Требования к исполнителю:
Наличие квалифицированных специалистов по обслуживанию медицинского диагностического оборудования;
Наличие сервисной базы и измерительного оборудования;
6. Требования к результату:
Оборудование полностью работоспособно и соответствует заводским характеристикам;
Проведена калибровка экрана с подтверждающими документами;
Устранены выявленные неисправности;
Предоставлены:
акт выполненных работ,

7. Срок оказания услуги:

В течение 30 рабочих дней с момента заключения договора

Техникалық сипаттама

Зондтарды жыл сайынғы бір реттік калибрлеу - 2 дана (SnapPROBE, IP30, BERAphone), аудиометриялық экранды/жүйені калибрлеу, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және конфигурациялау, easyscreen аппараттық диагностикасы (MAICO).

2. Жабдықтар тізімі:
EasyScreen есту скринингтік жүйесі (MAICO) 
Зондтар:
SnapPROBE 
IP30
BERAphone
 
3. Қызметтер көлемі:
Калибрлеуді, бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды қоса алғанда, жабдыққа кешенді техникалық қызмет көрсету және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.

4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:

4.1. Зондтарды калибрлеу (SnapPROBE, IP30, BERAphone):

MAICO және халықаралық стандарттардың (IEC/ISO, қолдану кезінде)талаптарына сәйкес функционалдық калибрлеуді жүргізу;
Жауаптарды тіркеудің сезімталдығын, сигнал деңгейін және дұрыстығын тексеру;
Жұмыс параметрлерін реттеу;
4.3. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және конфигурациялау:

EasyScreen үшін бағдарламалық жасақтаманың өзекті нұсқаларын орнату және 
Пайдаланушы және диагностикалық параметрлерді орнату;
Жаңартудан кейін дұрыс жұмысты тексеру;
Жабдықтар мен бағдарламалық жасақтаманың үйлесімділігін қамтамасыз ету.

4.4. Диагностика және жөндеу:

Жабдықтың толық техникалық диагностикасы;
Ақауларды анықтау;
Жөндеу жұмыстарын жүргізу;
Функционалдылықты нормативтік көрсеткіштерге дейін қалпына келтіру.

5. Орындаушыға қойылатын талаптар:
Медициналық диагностикалық жабдыққа қызмет көрсету бойынша білікті мамандардың болуы;
Сервистік базаның және өлшеу жабдығының болуы;
6. Нәтижеге қойылатын талаптар:
Жабдық толығымен жұмыс істейді және зауыттық сипаттамаларға сәйкес келеді;
Растайтын құжаттармен экранды калибрлеу жүргізілді;
Анықталған ақаулар жойылды;
Берілген:
орындалған жұмыстар актісі,

7. Қызмет көрсету мерзімі:

Шарт жасалған сәттен бастап 30 жұмыс күні ішінде
