Техническая спецификация

Наименование: Услуги по техническому обследованию и оценке технического состояния административного здания, ГУ «Аппарата акима Актогайского района»
Местонахождение объекта: Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, улица Абая, 75.
Цель работ: Проведение технического обследования здания с определением его фактического технического состояния, выявлением дефектов и повреждений строительных конструкций, инженерных сетей и систем, оценкой возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и выдачей официального технического заключения. 
Общая площадь 1512,2 м², 2 этажа+подвальное помещение, год постройки 1979, материал стен ж/б блоки, земельный участок 0,6067 га.
Перед началом работ поставщик должен совершить визит по указанному адресу, произвести уточняющие замеры, а также согласовать техническое задание и представить программу выполняемых работ.
Объем работ:
· провести визуальное и инструментальное обследование;
· определить степень физического износа;
· выявить дефекты, повреждения и причины их возникновения;
· обследовать фундамент: (подземную и надземную часть, состояние гидроизоляции), крыльца, пандусы, отмостку по периметру, наружные, несущие стены, перегородки, внутреннюю и наружную отделку, окна, двери, фасадные элементы, кровлю: (покрытие, стропильную систему, обрешетку, узлы крепления и зоны примыкания к несущим и ограждающим конструкциям), инженерные сети: (тепловой узел, вводы в здания);
· выполнить необходимые замеры и инструментальные исследования;
· выполнить обмерные чертежи, определить объемы работ, составить дефектную ведомость с подробным описанием выявленных нарушений, дефектов и обязательной фотофиксацией;
· провести оценку технического состояния строительных конструкций;
· определить категорию технического состояния здания в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан;
· подготовить рекомендации по капитальному ремонту;
· оформить техническое заключение.
Требования к исполнителю
Потенциальный поставщик должен:
· иметь действующее свидетельство об аккредитации на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (для объектов II и III уровней ответственности). В составе исполнителя должны быть специалисты, имеющие действующие сертификаты (аттестаты) на право выполнения экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений.
· иметь необходимые приборы и оборудование для обследования;
· соблюдать требования строительных норм Республики Казахстан.


Результат оказания услуг:
По окончанию работ поставщик предоставляет:
· техническое заключение о состоянии кровли и фасада;
· ведомость выявленных дефектов;
· фотофиксацию выявленных повреждений;
· рекомендации по дальнейшей эксплуатации либо ремонту здания;
· документы на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде (PDF).

При выполнении работ, подрядчику необходимо приглашать на место выполнения работ представителей заказчика, при необходимости вносить корректировки. В случае невыполнения требований, заказчик оставляет за собой право остановить работы на любом этапе, пока требования тех. спецификаций не начнут выполняться подрядчиком.
Требования к качеству:
Услуги должны быть выполнены качественно и в полном объеме, с соблюдением требований действующих строительных норм и правил Республики Казахстан.
Срок оказания услуг 15 календарных дней.

