
Техникалық сипаттама

Атауы: Өрт гидрантын, өрт крандарын, шлангтарды кері орауды сынау өрт түтіктерін қайта орай отырып, су беруге сынау жөніндегі қызметтер.

	№
	Жұмыс түрі
	Өлшем бірлігі
	Саны 

	1
	Өрт крандарын сынау
	Дана
	31

	2
	Өрт гидрантын сынау 
	Дана
	2


Қызмет көрсету мекен жайы:
Тараз қаласы, Рысбек батыра № 13/А. № 5 қалалық емханасы.

Жұмыс түрі: 
Су жіберу арқылы өрт крандарының жұмысқа қабілеттілігін техникалық тексеру және қарау 
1. Өрт крандарының, жеңдердің жинақталуын тексеру.
2. Өрт крандары клапандарының ақаусыздығын сынау.
3. Қажет болса, жеткізушінің есебінен шүмектерді және резеңке тығыздағыштарды ауыстырыңыз.
4. Әр кранды бір адамның ашу мүмкіндігін тексеру.
5. Барлық қосылыстардың герметикалығын тексеру.
6. Өрт сөндіру түтіктерінің бүтіндігін және одан әрі пайдалануға жарамдылығын тексеру
7. Әрбір жеңнің тиістілігін, орнату орнын, тексеру күнін, Орындаушының деректемелерін көрсете отырып таңбалау.
8. Өрт сөндіру қажеттіліктеріне су қысымын өлшеу жолымен өрт сөндіру жеңдерін су қайтаруына сынау.
9. Өрт сөндіру жеңдерін өрт шкафына салып, өрт сөндіру кранының барлық құрамдастарын қосып, кранды пайдалануға әзірлікке келтіре отырып, жаңа орамға домалату.

Қажет болған жағдайда:
- қосылыстардың герметикалығын жөндеу
- өрт жеңдерінде басқа су болған кезде кептіру
Жұмыстарды орындау және нәтижелерді ресімдеу "Өрт қауіпсіздігінің талаптары туралы техникалық регламент", "Өрттен қорғау жүйелері. Ішкі өртке қарсы су құбыры. Өрт қауіпсіздігі талаптары", объектілерді қорғауға арналған өрт техникасы, өрт крандарының клапандары. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау әдістері.
Орындалған қызметтердің нәтижелері бойынша орындаушы мынадай құжаттарды ұсынады:
- көрсетілген жұмыстарды тапсыру - қабылдау актісі
- өрт крандарын су жіберуге сынау хаттамасы 
- өрт крандары клапандарының ақаусыздығын сынау хаттамасы
- ішкі өртке қарсы су құбырының өрт жеңдерінің техникалық жағдайын тексеру және өрт жеңдерін домалату туралы қорытынды















Техническая спецификация


Наименование: Услуги по испытанию пожарных гидрантов,  пожарных кранов на водоотдачу с перемоткой пожарных рукавов.

	№
	Виды работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Испытания пожарных кранов
	шт.
	31

	2
	Испытание пожарного гидранта
	шт
	2



Адрес оказания услуг: Городская поликлиника № 5 г.Тараз ул Рысбек батыра 13/А
.

Виды работ: 
Технический осмотр и проверка работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды 
1. Проверка комплектации пожарных кранов, рукавов.
2. Испытания клапанов пожарных кранов на исправность.
3. При необходимости замена кранов и резиновызх прокладок за счет поставщика.
4. Проверка возможности открывания каждого крана одним человеком.
5. Проверка герметичности всех соединений.
6. Проверка на целостность и дальнейшую пригодность к эксплуатации пожарных рукавов.
7. Маркировка каждого рукава с указанием его принадлежности, места установки, даты проверки, реквизитов Исполнителя.
8. Испытание пожарных рукавов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения.
9. Перекатка пожарных рукавов на новую скатку с укладкой в пожарный шкаф, соединением всех комплектующих пожарного крана, приведением крана в готовность к использованию.

При необходимости:
- отладка герметичности соединений
- просушка пожарных рукавов при наличии в них воды

Выполнение работ и оформление результатов должно соответствовать нормативной документации: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», пожарная техника для защиты объектов, клапаны пожарных кранов. Техническое требование пожарной безопасности. Методы испытаний.
По результатам выполненных услуг Исполнитель предоставляет следующие документы:
- акт сдачи- приемки оказанных работ
- протокол испытаний пожарных кранов на водоотдачу 
- протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность
- заключение о проверке технического состояния пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов
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