Коммерциялық-гомогенді линолеум төсеу жұмыстарын 
сатып алуға арналған техникалық ерекшелік
1. Сатып алудың нысанасы және жалпы талаптар
· Жұмыс атауы: Ғимарат ішіндегі едендерге коммерциялық-гомогенді линолеум төсеу (монтаждау) жұмыстары.
· Орындалу орны: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Ғ.Мұратбаев көшесі, №29
· Жұмыс көлемі: Жалпы ауданы, 380 шаршы метр (м²)
· Орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. 
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі және технологиялық талаптар
Жұмыстар ҚР құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚР ҚНмЕ) және ТНКСН РК 8.07-06-2020 «Технико-нормировочная карта по устройству полов из линолеума» стандартына сай орындалуы тиіс
1. Дайындық жұмыстары:
· Ескі еден жабынын демонтаждау.
· Негізді еденді шаңнан, қоқыстан, майлы дақтардан толық тазарту.
· Еден бетіндегі тегіссіздіктерді, жарықтарды тегістеу (қажет болса, өздігінен тегістелетін қоспа немесе стяжка құю). Негіз құрғақ, тегіс және берік болуы шарт. 
2. Линолеум төсеу:
· Материалды төсемес бұрын бөлме температурасында (кемінде +15°C...+18°C) жайып, тегістелуі үшін кемінде 24 сағат қалдыру керек.
· Линолеумды арнайы дисперсиялық желімнің көмегімен негізге толықтай желімдеу. Ауа көпіршіктері мен қатпарлардың қалуына жол берілмейді.
3. Линолеум парақтарының түйіскен жерлерін (стыктарды) суық немесе ыстық дәнекерлеу (холодная/горячая сварка) әдісімен герметикалық түрде біріктіру. Жіктер біркелкі, тегіс және білінбейтін болуы тиіс.
4. Плинтустарды монтаждау:
· Қабырғаның периметрі бойынша кабель-каналы бар ПВХ плинтустарын бұрыштық элементтерімен бірге орнату. 
· 3. Сапа және кепілдік шарттары
· Жұмыс барысында мердігер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін (СНиП) сақтауға міндетті.
· Төселген линолеум бетінде толқындар, ісінулер, желімделмеген тұстар және ақаулар болмауы керек.
· Кепілдік мерзімі: Жұмыс қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақауларды Өнім беруші өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. 
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1. Предмет закупки и общие требования
• Наименование работ: Укладка (монтаж) коммерческого гомогенного линолеума.
• Место выполнения работ: г. Кызылорда, посёлок Тасбогет, ул. Г. Муратбаева, д. 29.
• Объём работ: Общая площадь — 380 квадратных метров (м²).
• Срок выполнения: В течение 16 календарных дней с даты подписания договора.
2. Перечень выполняемых работ и технические требования
Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП РК) и Технической нормативной картой по укладке линолеумных покрытий (ТНКСН 8.07.06.2020) Республики Казахстан.
1.	Подготовительные работы:
o	Демонтаж старого напольного покрытия.
o	Тщательная очистка основания пола от пыли, мусора и масляных пятен.
o	Устранение неровностей и заделка трещин на поверхности пола (при необходимости — с использованием самовыравнивающейся смеси или стяжки). Основание пола должно быть сухим, ровным и конструктивно прочным.
2.	Укладка линолеума:
o	Перед укладкой материал следует развернуть и оставить при комнатной температуре (не менее +15°C...+18°C) как минимум на 24 часа, чтобы он распрямился.
o	Линолеум необходимо полностью приклеить к основанию пола с помощью специального дисперсионного клея. Образование воздушных пузырей или складок не допускается.
3.	Заделайте стыки (швы) между полотнами линолеума, используя метод холодной или горячей сварки. Швы должны быть равномерными, гладкими и малозаметными.
4.	Установка плинтусов:
o	Установите ПВХ-плинтусы (оснащенные встроенными кабель-каналами) по периметру стен, используя соответствующие угловые элементы.
3. Качество и гарантийные условия
•	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасности (СНиП).
•	Поверхность уложенного линолеума не должна иметь волн, вздутий, участков, не приклеенных к основанию, или иных дефектов.
Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Поставщик обязан за свой счет устранить любые дефекты, выявленные в течение гарантийного срока







