Поверка
Количество и наименования оборудования подлежащего к поверке указан в дополнительной характеристики наименование лота.
Сроки выполнения услуг
1. Срок выполнения услуг с момента вступления в силу договора.

2. Услуги  выполняются в дневную смену, кроме выходных и праздничных дней.

Количество и наименования оборудования подлежащего к поверке указан в дополнительной характеристики наименование лота.
Описание
1. Соблюдение сроков поверок средств измерений при оказании данного вида услуг, согласно договора.

2. Выполнение поверки и подготовки к поверке СИ, с привлечением сторонних (субподрядных) организаций в их специализированных лабораториях и сервисных центрах и в специализированных лабораториях входит в объем и стоимость поверки исполнителя.

3. Поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности. В соответствии п.6 ст.19. Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года №53- II «Об обеспечении единства измерений» положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений и (или) эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом о поверке средств измерений. Кроме того, согласно п.п. 2 п. 2 Правил изготовления, хранения и применения поверительных клейм, утвержденных приказом Министра индустрии и новых технологий Республики Каазахстан от 13 июня 2014 года № 215 поверительные клейма изготавливаются в виде металлических клейм, латунных клейм, самоклеющихся лейблов и пластиковых пломб.
4. Предоставить сертификаты о поверке на все поверенные СИ 
5. В стоимость поверки включены все расходы, связанные с выездом поверителей на место расположения СИ.
ТЕКСЕРУ
Тексеруге жататын жабдықтың саны мен атаулары лоттың атауында көрсетіледі.
Қызмет  орындау мерзімі:

1. Келісімшарт күшіне енген кезден бастап жұмысты орындау мерзімі

2. Жұмыстар күндізгі ауысымда орындалады, демалыс және мереке күндерінен басқа күндері.

Сипаттама:

1. Келісімшартқа сәйкес, қызметтің осы түрін көрсету кезінде өлшем құралдарын салыстырып тексеру мерзімдерін сақтау.

2. Шеттегі (қосалқы мердігерлік) ұйымдарды тарта отырып, олардың мамандандырылған зертханалары мен сервистік орталықтарында және мамандандырылған орталықтарда өлшем құралдарын салыстырып тексеруге дайындау және өткізу орындаушының салыстырып тексеру көлеміне және құнына кіреді.

3.  Салыстырып тексеру мемлекеттік метрологиялық қызметпен, сондай-ақ осындай қызмет түріне аккредиттелген заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерімен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының 2000 ж. 7 маусымындағы №53-ІІ «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» бұйрығының 19-бабы 6-тармағына сәйкес, салыстырып тексерудің оң нәтижесі өлшем құралына және (не) қолдану құжатнамасына  қойылатын салыстырып тексеру таңбасы және  (не) өлшем құралының салыстырып тексеруден өткендігі туралы сертификатымен куәландырылады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2014 жылғы 13 маусымындағы №215 бұйрығымен бекітілген таңбаларды даярлау, сақтау және қолдану ережелерінің 2-бабы 2-тармағына сәйкес салыстырып тексеру таңбалары маталл таңба, жез таңба, өздігінен жапысатын лейбл және пластик бітеме түрлерінде жасалады.

4. Барлық салыстырып тексерілген  өлшем құралына салыстырып тексеру туралы сертификаттарын беру.

5. Салыстырып тексеру мен аттестациялау құнына өлшем құралдары орналасқан жерге салыстырып тексерушілердің келіп жетуімен байланысты барлық шығындар кіреді.
