Техническая спецификация на изготовление аншлагов
	№
	Полная характеристика, описание 


	Ед.

 изм


	Количество аншлагов
штук

	1
	2


	3
	4

	1
	Требование:

Изготовление и установка аншлагов, а также демонтаж аншлагов с наименованиями улиц (размер 80х25см,  площадь S= 0.3 м, цвет - синий, надпись – белый)
материал: ПВХ 

	Работа 
	220



Требование:
1.Наименование улицы на аншлагах пишется на государственном языке и также слово улица пишется на трех языках.
2. Аншлаги изготавливаются из ПВХ, длина которой 80 см., ширина 25 см., толщина 0,8 мм.

3. Большие буквы в аншлагах – 9 см., маленькие буквы – 3 см., пишутся шрифтом Arial.

4. Основной фон изготовлен из синего светоотражающего покрытия, буквы и орнамент белого цвета.

5. Срок гарантийного обслуживания 1 года.

6. Устойчивостью к растворителям и очистке 
Образец: согласовать с заказчиком
	№
	Примечание
	Кол-во домов
	Вид изделия
	Размер 
	Кол-во необходимых аншлагов (шт)

	1. 
	Частные дома
	220
	Уличный аншлаг
	80х25см, площадь S= 0.3 м
	220

	Итого
	220

	2. 
	Монтаж новых аншлагов

	3. 
	После подписания договора поставщик должен полностью согласовать с заказчиком наименование улиц и номерацию домов. До монтажа предварительно предоставить эскиз аншлагов заказчику. 
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