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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуга предусматривает проведение комплексного технического обследования всех резервуаров, указанных в настоящей технической спецификации, а именно: РГС-5, РГС-12 и РГС-25. Обследование проводится в полном объёме с выполнением предусмотренных технической спецификацией работ, необходимых измерений и испытаний, оформлением соответствующих протоколов и предоставлением итогового заключения по техническому состоянию каждого резервуара и возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.
1. Общие положения
1.1. Заказчик: КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны» акимата города Астаны, адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. М. Дулатова, 183.
1.2. Наименование услуг: проведение комплексного технического обследования резервуаров РГС-5, РГС-12 и РГС-25 на соответствие применимым требованиям нормативно-технических документов.
1.3. Обследование проводится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и применимыми нормативно-техническими документами, включая приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286 — в части, применимой к предмету закупки.
2. Основные технические требования
2.1. Исполнитель проводит обследование резервуаров, находящихся в эксплуатации, для определения их фактического технического состояния, выявления дефектов и оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
2.2. Обследование включает:
визуальный и измерительный контроль технического состояния резервуаров;
проверку геометрической формы стенок и горизонтальности наружного контура днища;
испытания на прочность и герметичность в соответствии с применимыми нормативными требованиями;
контроль сварных соединений и проверку герметичности трубопроводов и соединений;
проверку состояния заземляющих устройств с измерением электрического сопротивления;
выявление дефектов, оценку возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и определение рекомендуемых сроков последующего обследования.
2.3. При выявлении негерметичности или дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, Исполнитель уведомляет Заказчика и отражает результаты в документации. Вывод резервуара из эксплуатации и устранение дефектов осуществляются в установленном порядке.
3. Требования к Исполнителю
3.1. Исполнитель должен располагать квалифицированными специалистами, необходимыми приборами и оборудованием для проведения обследования и соответствующих видов неразрушающего контроля.
3.2. Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие квалификацию специалистов и проверку знаний требований безопасности труда, а также действующий аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, зарегистрированный в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан.
3.3. Работы, требующие участия аккредитованной лаборатории, выполняются лабораторией в пределах её области аккредитации. При проведении обследования Заказчик вправе сформировать комиссию из представителей Заказчика и иных уполномоченных лиц.
4. Нормативно-технические документы
	№ п/п
	Наименование нормативного документа

	1
	[bookmark: _GoBack]ГОСТ 17032-2010 «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия».

	2
	ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

	3
	ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества».

	4
	ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств».

	5
	НС РК ҚББТДҚ (КАНКТД)-01-2016 «Неразрушающий контроль и техническая диагностика. Квалификационные требования к организациям для оказания услуг в области неразрушающего контроля и технической диагностики».

	6
	ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

	7
	Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью от 24 мая 2010 года № 15).

	8
	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические».

	9
	Место оказания услуг: Республика Казахстан, город Астана, улица М. Дулатова, 183.


Применение перечисленных документов осуществляется с учетом их действующего статуса, области применения и требований законодательства Республики Казахстан.
5. Документы по результатам оказания услуг
акт технического обследования резервуаров;
протоколы испытаний на прочность и герметичность;
протоколы неразрушающего контроля сварных соединений;
акты измерения электрического сопротивления заземляющих устройств;
ведомость выявленных дефектов и рекомендации по их устранению;
итоговое экспертное заключение о техническом состоянии резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации;
рекомендации по срокам последующего обследования.
5.1. Документы аккредитованной лаборатории оформляются в пределах её области аккредитации и в соответствии с применимыми требованиями. Сертификат или иной документ о результатах проверки предоставляется в случаях, когда его оформление предусмотрено законодательством и применимыми нормативными документами.
6. Требования к приемке услуг
6.1. Услуги считаются оказанными после выполнения предусмотренного объема работ и предоставления Заказчику полного комплекта актов, протоколов, результатов измерений и итогового заключения, оформленных в установленном порядке.

Руководитель отдела по эксплуатации 
транспортных средств	                                                                                     А. Өкеш

