ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР:
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
	Жалюзи дайындау туралы жұмыстар.
	Работы по изготовлению жалюзи.

	1. Атауы:Әкімшілік ғимаратттың ішкі кабинеттеріне 200 шаршы метр жалюзи  дайындау  жұмыстары.

 Орнату орны мен ұзақтығы: ШҚО, Өскемен қаласы, 2026 жыл көлемінде Тапсырыс берушінің тапсырысы негізінде 15 күнтізбелік күн ішінде.
Жасалатын жұмыстардың сипаттамасы

жалюзи дайындау бойынша жұмыстар.
Талаптар:Түссізденуге жоғары төзімділік. Тік жалюзи дизайны. Көпфункционалды басқару механизмі және жарық ағынын реттеу, экологиялық таза матадан жасалған.

Тұтынушылық қасиеттер: беріктік, күтімнің қарапайымдылығы.
- 200 шаршы метр жалюзи дайындау бойынша жұмыстар мыналарды қамтиды:

Өлшем алу және материалдарды ұсыну Шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.

Түсі мен дизайны – Тапсырыс берушімен келісіледі.
Тауар техникалық сәйкестікке тексеру жүргізілгеннен кейін қабылдануға тиіс

ерекшеліктер. Қосымша өлшеу үшін (егжей-тегжейлі нақтылау үшін және кез-келгенін болдырмау үшін) көрсетілген ғимараттарға бару қажет

қателіктер).
-Дайындау, орналастыру және қалпына келтіру жұмыстары орындаушының есебінен жүргізіледі.

-Тасымалдау және орнату Орындаушының күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады.
- Тік жалюзи дайындамас бұрын Орындаушы Тапсырыс берушімен түсі және пайдаланылған материалдарды келісуге міндетті.
Жұмыстың құнына өндіріс, орнату, монтаждау, шығын және бекіту материалы, дизайн, түс, материал кіреді.

Өндірілген тауарларды оралып келуі керек, жарықтар мен ақаулар болмауы керек. Өндірілген өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

Гарантия на выполненные работы 12 месяцев.

	1. Название: Работы по изготовлению жалюзей в количестве 200 квадратных метров для кабинетов во внутренних помещениях административного здания.
Место и срок установки: ВКО; г.Усть-Каменогорск, в течение 15 календарных дней по заявке Заказчика в течение 2026 года.
Описание работ, которые предстоит выполнить

Работы по изготовлению жалюзи.
Требования: высокая стойкость к выцветанию. Дизайн вертикальные жалюзи. Многофункциональный механизм управления и регулирование светового потока, изготовление из экологически чистой ткани.
Потребительские качества: долговечность, легкость в уходе.

- Работы по изготовлению жалюзи в количестве 200 квадратных метров  включают в себя:

Снять замеры, предоставить материалы. Согласовать с Заказчиком после заключения договора.

. Цвет и дизайн по согласованию с заказчиком.

- Подготовительные, монтажные и реставрационные работы проводятся за счет Исполнителя.

- Транспортировка и монтаж осуществляется силами и средствами Исполнителя.
Товар подлежит принятию после проведения проверки на соответствие технической

спецификации. В обязательном порядке необходимо выехать в указанные здания для дополнительных замеров (для подробного уточнения и для исключения каких-либо

погрешностей).
- Перед изготовлением жалюзи Исполнитель должен согласовать с Заказчиком цвет и используемые материалы.

В стоимость работ включено изготовление, установка, монтаж,  расходный и крепежный материал, дизайн, цвет, материал.

Изготовленные товары должны быть упакованы, не иметь трещин, порывов, разломов и дефектов. Изготовленный товар должен быть новым, неиспользованным.

Гарантия на выполненные работы 12 месяцев.



Поставщик гарантирует:
       Жалюзи должены соответствовать требованиям техники безопасности и стандартам  ГОСТ Р 54863—2011
         Потенциальный поставщик по итогам завершения работ предоставляет акт выполненных работ согласно Приложению 50 к правилам осуществления государственных закупок. 

         В процессе ремонтных работ Потенциальный поставщик обязуется соблюдать и обеспечивать противопожарную и техническую  безопасность. Используемые материалы устанавливаемые в рамках выполняемых по договору работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых материалов без использования бывших в употреблении элементов. 
Жеткізуші кепілдік береді:

       Перделер қауіпсіздік талаптарына және ГОСТ Р54863-2011 стандарттарына сәйкес келуі керек

         Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды аяқтау қорытындылары бойынша Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 50-қосымшаға сәйкес орындалған жұмыстардың актісін ұсынады. 

         Жөндеу жұмыстары барысында әлеуетті өнім беруші өртке қарсы және техникалық қауіпсіздікті сақтауға және қамтамасыз етуге міндеттенеді. Шарт бойынша орындалатын жұмыстар шеңберінде Орнатылатын пайдаланылатын материалдар жаңа, пайдаланылмаған, пайдаланылған элементтерді пайдаланбай жаңа материалдардан құрастырылған болуы тиіс.
Басшы орынбасары                                                               Ж.А. Еренбақов                                                                                       
