Приложение 2


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту с заменой запасных частей автотранспорта

1. Характеристика закупаемых работ
1.1. Заказчик закупает работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта с заменой запчастей согласно дефектным актам.
1.2.  В комплекс мероприятий по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта Заказчика входят: техническое обслуживние автомобилей, ремонт автомобилей, их агрегатов и узлов.
        В стоимость услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта должны входить:
· заменяемые при выполнении технического обслуживания материалы должны быть оригиналы или рекомендуемые заводами изготовителей автомашин (расходные материалы, масла, жидкости и др.);
· заменяемые при ремонте отдельные агрегаты, узлы, детали и др.должны быть оригиналы или рекомендуемые заводами изготовителей автомашин.
· Все расходные материалы (запасные части, масла, тех. жидкости и др.) согласовываются с Заказчиком.  Замена и установка запчастей производиться только после одобрения Заказчиком модели, марки, типа используемых запчастей.
1.3.  Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта должны быть направлено на поддержание служебных автомобилей  Заказчика в исправном состоянии, для обеспечения безопасности движения.
1.4. Все расходы, связанные по текущему ремонту и техническому обслуживанию  автотраспортных средств, входят в стоимость услуг.  
2. Требования к Исполнителу
Исполнитель должен:
· иметь специализированные посты (линии) для технического обслуживания и ремонта, оснащенные необходимым оборудованием;
· предоставить гарантию на каждый вид работы и заменяемый при выполнении работ материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем на 90 дней (или не менее 10000 км) с момента выполнения работы.  
3. Дополнительные требования
Время работы в течение 7 дней в неделю. Техническое обслуживание  и  ремонт  автотранспорта  Заказчика производить вне очереди, на территорий 
Исполнитель обязан начать работу после заявки Заказчика в течение 1 (одного) дня, и должен завершить в максимально короткие сроки, но не более 3 рабочих дней.
         










	№ п/п
	Наименование автотранспорта (марка)
	Кол-во

	1.
	Kia Cadenza (2011 г.в.) госномер 270AJ 06
	1

	2.
	Газель ГАЗ 330232 (2022 г.в.) госномер 896 AI06
	1

	3
	ГАЗ 3307 (2004 г.в.)   госномер 336AJ06
	1

	
4.
	ТНВД  от двигателя АМЗ А-41 и от двигателя Д-243Л-94 (80 л.с.)
	
8

	5.
	Газель ГАЗ 231073 (2022 г.в.)   госномер 273AJ06
	1

	6.
	УАЗ 23632-349-01 (2015 г.в.)   госномер 896AK06
	1

	7.
	ГАЗ А65r35-60 (2017 г.в.)   госномер 015AS06
	1

	8.
	Газель ГАЗ322173 (2022 г.в.)   госномер 264AJ06 
	1

	    9.
	Шевроле Кобальт (2022 г.в.)   госномер 897AI06 
	1

	10.
	Газель ГАЗА65R35 (2022 г.в.)   госномер276AJ06 
	1

	11.
	КО 503в (2000 г.в.) госномер Е580ВХ
	1


	
          Если автотранспорт Заказчика неисправен, то потенциальный поставщик должен обеспечить его доставку до места выполнения услуг эвакуатором за свой счет.  Исполнитель должен обеспечить принятие автотранспорта Заказчика по акту приема-передачи на ремонт и выполнение работ вне очереди в следующем режиме: с 8ч 30 минут до 19 часов в рабочие дни, в случае необходимости по устной или письменной заявке Заказчика и круглосуточно и в выходные дни.  Исполнитель с момента передачи автотранспорта в ремонт должен приступить незамедлительно к выполнению работ.  Выполнение работы должны обеспечить работоспособность автотранспорта согласно технической документации (руководство по эксплуатации) на конкретный вид техники.  Приемка и оплата Исполнителя будет производиться по факту выполненных работ и услуг в пределах общей суммы заключенного договора. В этих целях, Исполнитель должен предоставить утвержденный прейскурант цен по видам обслуживания (цены должны быть рыночными, не завышенными). Выполнение работ и услуг должно подтверждаться актами выполненных работ (оказанных услуг), подписанных Исполнителем и представителем Заказчику.  Все запасные части и расходные материалы на автотранспортные средства предоставляются за счет  Исполнителя после согласования цен на приобретаемые узлы и детали с уполномоченными представителями Заказчика. В случае установки своих запасных частей Исполнитель несет ответственность за качество деталей и расходных материалов.  Исполнитель несет полную ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика в течение всего времени нахождения автотранспорта Заказчика у Исполнителя.  Исполнитель обязан составлять дефектные акты для ремонтных работ.  Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Условия гарантий: - Гарантийный срок на ремонт автомашин производство дальнего зарубежья составляет 3 (три) месяцев, при условии соблюдения правил и условии эксплуатации, со дня подписания акта выполненных работ. - В случае возникновения гарантийного случая устранение и замена дефектной детали производится незамедлительно после доставления автотранспорта на СТО. Гарантийный срок эксплуатации: - установленные новые запасные части за счет Исполнителя  по согласованию с Заказчиком – не менее 3 месяцев; - на отремонтированные узлы и агрегаты – не менее 2 месяцев; Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

Список услуг по ремонту с запасными частями
для Kia Cadenza 2011 года выпуска 

  1. Замена и монтаж-демонтаж амортизаторов задний левый и правый – 2 раза.
 
2. Замена и монтаж - демонтаж серьги стойки стабилизатора -2 раза.
3. Обслуживание кондиционеров и заправка фреоном- 2 раза.
     4. Услуга автоэлектрика для Kia Cadenza  изучить и исправит ошибку – 3 раза.
     5. Услуга монтажа и демонтажа шин для легковых автомобиля-6 раза.
    
  

Список услуг по ремонту с запасными частями
для ГАЗ 330232 с дв. A274 (инжекторный), 2022 года выпуска

1. Замена масла в двигателе автомобиля с масляным фильтрам – 2  раза.
2. Замена воздушного фильтра автомобиля-2 раза
3) Услуга автоэлектрика для Газель с дв. А274   проверка-1 раза.
4) Услуга автоэлектрика для Газель с дв. А274   изучить и исправит ошибку-2 раза.
5) Услуга монтажа и демонтажа шин для автомобиля -8 раза.
6) Услуга моториста


Список услуг по ремонту с запасными частями для ГАЗ-3307 2004г выпуска
1. Замена масла в двигателе автомобиля с масляным фильтрам – 2  раза.
2. Услуга монтажа и демонтажа шин для грузового автомобиля -10 раза.
3. Услуга автоэлектрика для ГАЗ 3307-12 с дв. ЗМЗ523,   проверка-4 раза.
    4. Услуга автоэлектрика для ГАЗ 3307-12 с дв. ЗМЗ523,   изучить и исправит ошибку-5 раза.
	5. Услуга моториста, разборка и сборка двигателя – 2раза;
	6. Разборка и сборка КПП- 2раза;
	7. Разборка и сборка заднего моста- 2 раза;
	8. Разборка и сборка заднего редуктора- 2 раза;



Список услуг по ремонту с запасными частями
для ТНВД  от двигателя АМЗ А-41 и от двигателя Д-243Л-94 (80 л.с.)

1. Услуга проверки  дизельной  аппаратуры на стенде – 10 раза.
2. Услуга проверки дизельной  аппаратуры и замена плунжерной пары от двигателя А41 и 
    Д-243Л-94   – 34  раза.
3. Услуга проверки и замены форсунок дизельной аппаратуры А 41 А01 и Д-243Л-94  в сборе с   распылителем – 34  раза.
Список услуг по ремонту с запасными частями
для УАЗ 23632-349-01 с дв. ЗМЗ 409 (инжекторный), 2015 года выпуска

1 Ремонт заднего моста
2. Ремонт переднего моста
3. Услуга автоэлектрика для УАЗ с дв. ЗМЗ 409  проверка-2 раза.
4. Услуга автоэлектрика для УАЗ с дв. ЗМЗ 409  изучить и исправит ошибку-3 раза.
5. Услуга монтажа и демонтажа шин для автомобиля-6 раза.
6. Услуга моториста разборка и сборка дв. ЗМЗ 409;406-1раз.
7. Расточка коленвала вала для УАЗ с дв. ЗМЗ 409 -1раз.
8. Услуга автоэлектрика для УАЗ с дв. ЗМЗ 409 проверка-8раз.

Список услуг по ремонту с запасными частями
для ГАЗ А65R35-60  с дв. Evotech 2.7 (инжекторный), 2017 года выпуска

1 Замена масла в двигателе автомобиля с масляным фильтрам – 2 раза.
2. Замена воздушного фильтра автомобиля-2 раза.
3. Услуга автоэлектрика для ГАЗ А65R35-60 с дв. Evotech 2.7 проверка-2 раза.
4. Услуга автоэлектрика для ГАЗ А65R35-60  с дв. Evotech 2.7 изучить и исправит 
     ошибку-3 раза.
5. Услуга монтажа и демонтажа шин для автомобиля-6 раза.
6. Услуга моториста разборка и сборка дв. Evotech 2.7-1раз.
7. Расточка коленвала вала для ГАЗ А65r35-60  с дв. Evotech 2.7-1раз.
8. Услуга автоэлектрика для ГАЗ А65r35-60  с дв. Evotech 2.7 проверка-8раз.

Список услуг по ремонту с запасными частями
для ГАЗ А65R35-60  с дв. Evotech 2.7 (инжекторный), 2022 года выпуска

1. Услуга автоэлектрика для ГАЗ А65R35-60 с дв. Evotech 2.7 проверка-2 раза.
2. Услуга автоэлектрика для ГАЗ А65R35-60  с дв. Evotech 2.7 изучить и исправит 
     ошибку-3 раза.
3. Услуга монтажа и демонтажа шин для автомобиля-6 раза.
4. Услуга моториста разборка и сборка дв. Evotech 2.7-1раз.
5. Расточка коленвала вала для ГАЗ А65R35-60  с дв. Evotech 2.7- 1 раз.
6. Услуга автоэлектрика для ГАЗ А65R35-60  с дв. Evotech 2.7 проверка – 8 раз.
7. Разборка и сборка редуктора – 2раза;
8. Разборка и сборка КПП – 2раза;


Список услуг по ремонту с запасными частями
для ГАЗ 231073 (инжекторный), 2022 года выпуска
1. Услуга автоэлектрика для ГАЗ 231073 с дв. Evotech 2.7 проверка-2 раза.
2. Услуга автоэлектрика для ГАЗ 231073  с дв. Evotech 2.7 изучить и исправит 
     ошибку-3 раза.
3. Услуга монтажа и демонтажа шин для автомобиля-6 раза.
4. Разборка и сборка заднего и переднего моста4
5. Услуга моториста, разборкаи сборка двигателя Evotech 2.7 -2 раза;
6. Разборка и сборка переднего и заднего редуктора-1 раз.


Список услуг по ремонту с запасными частями
для Шевроле кобальт (инжекторный), 2022 года выпуска

   1.Замена и монтаж-демонтаж амортизаторов, передние левый и правый газомасляный – 2 
   раза.
   2. Замена и монтаж-демонтаж амортизаторов задний левый и правый – 2 раза.
   3.Замена и монтаж-демонтаж стойки стабилизатора левый и правый – 2 раза.
   4. Замена монтаж-демонтаж Опорных чашек  амортизатора передний левый и правый  – 2 раза.
  5. Замена и монтаж - демонтаж серьги стойки стабилизатора -2 раза.
  6. Замена масла в двигателе  легкового автомобиля с фильтром-3 раза.
  7. Замена тормозных колодок для  Шевроле кобальт передние – 2 раза.
  8. Замена тормозных колодок для  Шевроле кобальт задние-2 раза.
  9. Обслуживание кондиционеров и заправка фреоном- 2 раза.
  10. Замена воздушного фильтра и салонного фильтра для Шевроле кобальт -2 раза.
  11. Услуга автоэлектрика для Шевроле кобальт проверка-3 раза.
  12. Услуга автоэлектрика для Шевроле кобальт изучить и исправит ошибку – 3 раза.
  13. Замена тормозных шлангов для  Шевроле кобальт задние-2 раза.
  14. Замена тормозных шлангов для Шевроле кобальт предние- 2 раза.
  15. Услуга монтажа и демонтажа шин для легковых автомобилей – 8 раза.

Список услуг по ремонту с запасными частями
для ГАЗ 322173 (инжекторный), 2022 года выпуска

1. Услуга автоэлектрика для ГАЗ 322173 с дв. Evotech 2.7 проверка-2 раза.
2. Услуга автоэлектрика для ГАЗ 23322173  с дв. Evotech 2.7 изучить и исправит 
     ошибку-3 раза.
3. Услуга монтажа и демонтажа шин для автомобиля-6 раза.
4. Услуги моториста, разборка и сборка двигателя Evotech -1 раз;
5. Разборка и сборка переднего и заднего моста -1 раз;
6. Разборка и сборка КПП-1 раз.

Список услуг по ремонту с запасными частями
для КО 503В , 2000 года выпуска

1. Разборка и сборка двигателя – 2 раза;
2. Разборка и сборка КПП – 2 раза;
3. Разборка и сборка заднего моста -2 раза;
4. Разборка и сборка редуктора -2 раза.

Список машин легковых и грузовых

1.  Услуга мойки машин легковых – 20 раз
2.  Услуга мойки машин грузовых – 50 раз

Токарные работы

1. Расточка вала двигателя от грузового автомобиля – 3 раза.

Услуги аргоновой сварки

1. Сварка аргоном, головки блока цилиндров Г.Б.Ц. полный - от грузового автомобиля 
– 4 раз.
2. Сварка аргоном, головки блока цилиндров Г.Б.Ц. полный - от лехкого автомобиля
 – 3 раз.
3. Аргоновая Сварка - Ремонт поддона картера – 4 раз.
[bookmark: _GoBack]По согласованию Сторон, в случае непредвиденных обстоятельств могут быть оказаны дополнительные виды услуг, не указанные в данном списке. Поставщик оказывает услуги с использованием своих материалов и необходимых запасных частей. Срок оказания услуг: Со дня заключения договора – до 31 декабря 2026 года. Место выполнения работ: г. Атырау. 


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Автокөлік көлігінің қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтер

1. Сатып алынатын жұмыстардың сипаттамасы
1.1. Тапсырыс беруші ақаулы актілерге сәйкес қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, автокөлікті ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды сатып алады.
1.2. Тапсырыс берушінің автокөлігін ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі іс-шаралар кешеніне мыналар кіреді: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, автомобильдерді, олардың агрегаттары мен тораптарын жөндеу.
Автокөлікті ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтің құнына мыналар кіруі тиіс:
- техникалық қызмет көрсетуді орындау кезінде ауыстырылатын материалдар автомашина жасаушылардың (шығыс материалдары, майлар, сұйықтықтар және т. б.) түпнұсқалары немесе зауыттары ұсынуы тиіс.;
- жөндеу кезінде ауыстырылатын жекелеген агрегаттар, тораптар, бөлшектер және т.б. автомашина жасаушылардың түпнұсқалары немесе зауыттары ұсынуы тиіс.
- Барлық шығын материалдары (қосалқы бөлшектер, майлар, техникалық сұйықтықтар және т.б.) Тапсырыс берушімен келісіледі. Қосалқы бөлшектерді ауыстыру және орнату Тапсырыс беруші пайдаланылатын қосалқы бөлшектердің үлгісін, маркасын, түрін мақұлдағаннан кейін ғана жүргізіледі.
1.3. Автокөлікті ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушінің қызметтік автомобильдерін жарамды күйде ұстауға бағытталуы тиіс.
1.4. Автокөлік құралдарын ағымдағы жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар қызмет көрсету құнына кіреді.
1. Жеткізушіге қойылатын талаптар
Жеткізуші керек:
- техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қажетті жабдықтармен жабдықталған мамандандырылған бекеттердің (желілердің) болуы;
- жұмыстың әрбір түріне және жұмысты орындау кезінде ауыстырылатын материалдарға, агрегаттарға, тораптарға және бөлшектерге жұмысты орындау сәтінен бастап кемінде 90 күн (немесе кемінде 10000 км) мерзімге кепілдік беру.
 Қосымша талаптар
Аптасына 7 күн жұмыс уақыты. Тапсырыс берушінің автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезектен тыс жүргізіледі.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін жұмысты 1 (бір) күн ішінде бастауға міндетті және мүмкіндігінше қысқа мерзімде, бірақ 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аяқтауға тиіс.



	№ р/н
	Автокөліктің атауы (маркасы)
	Саны

	1
	Kia Cadenza (2011 г.в.) госномер 270AJ 06
	1

	2
	Газель ГАЗ 330232 (2022 г.в.) госномер 896 AI06
	1

	3
	ГАЗ 3307 (2004 г.в.)   госномер 336AJ06
	1

	
4
	ТНВД  от двигателя АМЗ А-41 и от двигателя Д-243Л-94 (80 л.с.)
	
8

	5
	Газель ГАЗ 231073 (2022 г.в.)   госномер 273AJ06
	1

	6
	УАЗ 23632-349-01 (2015 г.в.)   госномер 896AK06
	1

	7
	ГАЗ А65r35-60 (2017 г.в.)   госномер 015AS06
	1

	8
	Газель ГАЗ322173 (2022 г.в.)   госномер 264AJ06 
	1

	19
	Шевроле Кобальт (2022 г.в.)   госномер 897AI06 
	1

	110
	Газель ГАЗА65R35 (2022 г.в.)   госномер276AJ06 
	1

	111
	КО 503в (2000 г.в.) госномер Е580ВХ
	1




Егер Тапсырыс берушінің автокөлігі ақаулы болса, онда әлеуетті өнім беруші оны эвакуатор өз есебінен қызметтерді орындау орнына жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. 
Орындаушы жөндеу және кезектен тыс жұмыстарды орындау үшін қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс берушінің автокөлігін келесі режимде қабылдауды қамтамасыз етуі тиіс: жұмыс күндері сағат 8.30-дан 19.00-ге дейін, қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің ауызша немесе жазбаша өтінімі бойынша және тәулік бойы және демалыс күндері. Орындаушы автокөлікті жөндеуге берген сәттен бастап жұмысты дереу орындауға кірісуі керек. Жұмыстың орындалуы техниканың нақты түріне арналған техникалық құжаттамаға (пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа) сәйкес автокөліктің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс. Өнім берушіні қабылдау және оған ақы төлеу жасалған шарттың жалпы сомасы шегінде орындалған жұмыстар мен қызметтер фактісі бойынша жүргізілетін болады. Осы мақсатта өнім беруші қызмет түрлері бойынша бекітілген баға прейскурантын ұсынуы тиіс (бағалар нарықтық, асыра бағаланбауы тиіс). Жұмыстар мен қызметтердің орындалуы өнім беруші мен Тапсырыс берушінің өкілі қол қойған орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актілерімен расталуы тиіс. Автокөлік құралдарына арналған барлық қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары сатып алынатын тораптар мен бөлшектердің бағалары Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен келісілгеннен кейін Өнім берушінің есебінен беріледі. Өзінің қосалқы бөлшектерін орнатқан жағдайда Орындаушы бөлшектер мен шығын материалдарының сапасына жауапты болады. Өнім беруші Тапсырыс берушінің автокөлігі өнім берушіде болған барлық уақыт ішінде Тапсырыс берушінің автокөлігінің сақталуына толық жауапты болады. Өнім беруші жөндеу жұмыстары үшін ақаулы актілер жасауға міндетті. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі керек. Кепілдік шарттары: - автокөліктерді жөндеуге арналған кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап, ережелер мен пайдалану шарттары сақталған жағдайда, алыс шетелде өндіріс 3 (үш) айды құрайды. - Кепілдік жағдайы туындаған жағдайда ақаулы бөлшекті жою және ауыстыру автокөлік ТҚҚ-ға жеткізілгеннен кейін дереу жүргізіледі. Пайдаланудың кепілдік мерзімі: - Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өнім берушінің есебінен орнатылған жаңа қосалқы бөлшектер-кемінде 3 ай; - Жөнделген тораптар мен агрегаттарға-кемінде 2 ай; кепілдік мерзімі Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған сәттен бастап есептеледі.


Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
2011 Kia Cadenza үшін

1. Амортизаторларды ауыстыру және монтаждау-бөлшектеу артқы сол және оң
    - 2 рет.
2. Тұрақтандырғыш тіреуіштің сырғаларын ауыстыру және монтаждау – 
    бөлшектеу-2 рет.
3. Кондиционерлерге қызмет көрсету және фреонмен жанармай құю - 2 рет.
4. Kia Cadenza үшін автоэлектрлік қызмет қатені зерттеп, түзетеді - 3 рет.
5. Жеңіл автомобильдерге арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу  
      қызметі-8 рет.


Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
үшін ГАЗ 330232 қозғалтқышы A274 (инжекторлық), 
2022 жылы шығарылған

1. Автомобиль қозғалтқышындағы майды май сүзгілерімен ауыстыру-2 рет.
2. Автокөліктің ауа сүзгісін ауыстыру-2 рет
3) Газельге арналған A274 қозғалтқышын тексеруге   арналған автоэлектрлік қызмет -1 рет.
4) Газельге  арналған А274  қозғалтқышының қатесін зерттеп, түзету үшін    автоэлектрлік қызметтер -2 рет.
5) Автомобильге арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі - 8 рет.
6) Мотористің қызметі


Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
үшін газ 3307-12 с қоз. ЗМЗ 523 (карбюраторлы), 2004 жылы шығарылған

1. Жүк көлігіне арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі-10 рет.
2.  ГАЗ 3307-12 автокөлігіне арналған ЗМЗ523 қозғалтқышын тексеру,  автоэлектрик қызметі - 4 рет.
 3. ГАЗ 3307-12 автокөлігіне арналған ЗМЗ523 қозғалтқышының қатесін зерттеп, түзету  үшін автоэлектрик қызметтері – 5 рет


Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
АМЗ а-41 қозғалтқышынан және Д-243л-94 қозғалтқышынан (80 а. к.) ТНВД үшін

1. Стендтегі дизельдік аппаратураны тексеру қызметі - 10 рет.
2. Дизельді аппаратураны тексеру және А41 және Д-243Л-94  қозғалтқыштан поршенді жұпты ауыстыру қызметі– 34 рет.
3. А 41 А01 және Д-243л-94 дизельдік аппаратурасының саптамаларын тексеру 
   және ауыстыру қызметі бүріккіш жинақта - 34 рет.


Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі УАЗ 23632-349-01 үшін қозғалтқышы ЗМЗ 409 (инжекторлық), 2015 жылы шығарылған

1 Автокөліктің артқы көпірін жөндеу.
2. Автокөліктің  алдыңғы көпірін жөндеу.
3. УАЗ қозғалтқышы ЗМЗ 409 тексеру үшін автоэлектрик қызметтері-2 рет.
4. УАЗ қозғалтқышы ЗМЗ 409 қатесін зерттеп, тұзету үшін автоэлектрик қызметі   -3 рет.
5. Автокөлікке арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі-6 
   рет.
6. ЗМЗ 409; 406 қозғалтқышын моторист қызметі  бөлшектеу және құрастыру-1 рет.
7. УАЗ ЗМЗ 409 үшін біліктің иінді білігін ысырап ету-1 рет.
8. УАЗ ЗМЗ 409 қозғалтқышын тексеру үшін автоэлектрик қызметі -8 рет.

Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
үшін газ А65R35-60 қозғалтқышы Evotech 2.7 (инжекторлық), 2017 ж.

1 Автомобиль қозғалтқышындағы майды май сүзгілерімен ауыстыру-2 рет.
2. Автокөліктің ауа сүзгісін ауыстыру-2 рет.
3. ГАЗ А65К35-60 қозғалтқышы Evotech 2.7 тексеру үшін автоэлектрик қызметі  -2 рет.
4. ГАЗ А65К35-60 қозғалтқышы Evotech 2.7  қатесін зерттеу және түзету бойынша автоэлектрик қызметі  - 3 рет.
5. Автокөлікке арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі-6 рет. 
6. Evotech 2.7 қозғалтқышын  бөлшектеу және құрастыру бойынша моторист қызметі -1 рет. 
7. ГАЗ А65К35-60 Evotech 2.7 қозғалтқышы үшін білік иінді білігін бұрғылау -1 рет. 
8. ГАЗ А65К35-60 Evotech 2.7 қозғалтқышын тексеру үшін автоэлектрик қызметі -8 рет.



Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
үшін газ А65R35-60 қозғалтқышы Evotech 2.7 (инжекторлық), 2022 шыққан жылы 

1. ГАЗ А65К35-60 қозғалтқышы Evotech 2.7 тексеру үшін автоэлектрик қызметі  -2 рет.
2. ГАЗ А65К35-60 қозғалтқышы Evotech 2.7  қатесін зерттеу және түзету бойынша автоэлектрик қызметі  - 3 рет.
3. Автокөлікке арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі-6 рет. 
4. Evotech 2.7 қозғалтқышын  бөлшектеу және құрастыру бойынша моторист қызметі -1 рет. 
5. ГАЗ А65К35-60 Evotech 2.7 қозғалтқышы үшін білік иінді білігін бұрғылау -1 рет. 
6. ГАЗ А65К35-60 Evotech 2.7 қозғалтқышын тексеру үшін автоэлектрик қызметі -8 рет.


Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
2022 жылы шығарылған ГАЗ 231073 (инжекторлық) үшін

1. ГАЗ 231073  Evotech 2.7 қозғалтқышын тексеру үшін автоэлектрик қызметі  - 2 рет.
2. ГАЗ 231073 автокөлігінің Evotech 2.7 қозғалтқышын зерттеу және қатесін түзету үшін автоэлектрик қызметі  - 3 рет.
3. Автокөлікке арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі - 6 рет.



Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
Шевроле кобальт үшін (инжекторлық), 2022 ж

1. Алдыңғы сол және оң газ майын амортизаторларды ауыстыру және монтаждау-бөлшектеу - 2  рет.
2. Артқы сол және оң амортизаторларды ауыстыру және монтаждау-бөлшектеу-2 рет.
3.Сол және оң тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру және монтаждау-бөлшектеу-2 рет.
4. Амортизатордың алдыңғы сол және оң жақ тірек шыныаяқтарын ауыстыру монтаждау-бөлшектеу -2 рет.
5. Тұрақтандырғыш тіреуіштің сырғаларын ауыстыру және монтаждау - бөлшектеу-2 рет.
6. Сүзгісі бар жеңіл автомобиль қозғалтқышындағы майды ауыстыру - 3 рет.
7. Шевроле кобальт алдыңғы тежегіш жастықшаларын ауыстыру -2 рет.
8. Шевроле кобальт артқы жағын тежегіш жастықшаларын ауыстыру -2 рет.
9. Кондиционерлерге қызмет көрсету және фреонмен жанармай құю - 2 рет.
10. Шевроле кобальт  үшін ауа сүзгісі мен салон сүзгісін ауыстыру-2 рет.
11. Шевроле кобальтті тексеру автоэлектрлік қызметтер -3 рет.
12. Шевроле кобальт автокөлігінің қатесін зерттеп, түзету   үшін автоэлектрлік қызметтер  – 3 рет.
13. Шевроле кобальт үшін артқы тежегіш шлангтарды ауыстыру -2 рет.
14. Шевроле кобальт алдыңғы тежегіш шлангтарды ауыстыру -2 рет.
15. Жеңіл автомобильдерге арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі-8 рет.

Қосалқы бөлшектері бар жөндеу қызметтерінің тізімі
2022 жылы шығарылған ГАЗ 322173 (инжекторлық) үшін

1. ГАЗ 322173 үшін қозғалтқышы Evotech 2.7 тексеру үшңн автоэлектрик қызметі  -2 рет.
2. . ГАЗ 322173 үшін қозғалтқышы Evotech 2.7 зерттеу және қатесін түзету үшін автоэлектрик қызметтері  - 3 рет.
3. Автокөлікке арналған шиналарды монтаждау және бөлшектеу қызметі-6 рет.


Жеңіл және жүк машиналарының тізімі

1. Жеңіл машиналарды жуу қызметі - 20 рет
2. Жүк машиналарын жуу қызметі - 50 рет


Токарлық жұмыстар

1. Жүк көлігінен қозғалтқыш білігін бұрғылау-3 рет.

Аргонды дәнекерлеу қызметтері

1. Аргонмен дәнекерлеу, цилиндр бастары г. Б. Ц. толық-жүк көлігінен 
- 4 рет.
2. Аргонмен дәнекерлеу, цилиндр бастары г. Б. Ц. толық-жеңіл автомобильден
 - 3 рет.
3. Аргонды дәнекерлеу-Картер табасын жөндеу-4 рет.


Тараптардың келісімі бойынша, күтпеген жағдайлар болған жағдайда, осы тізімде көрсетілмеген қызметтердің қосымша түрлері көрсетілуі мүмкін. Жеткізуші өзінің материалдары мен қажетті қосалқы бөлшектерін пайдалана отырып қызмет көрсетеді. Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған күннен бастап-2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Жұмыстарды орындау орны: Атырау қаласы.
