Техническая спецификация
Изготовление гимнастических скамеек для занятий физической культурой и проведения спортивных мероприятий в спортивном зале школы.
Технические характеристики:
* длина — 2 500 мм; высота – 35, ширина 25
* количество- 6 штук
* рабочая поверхность — деревянная, гладко обработанная, без трещин, сколов, заусенцев и острых кромок;
* опоры — металлические, устойчивые, надёжно закреплённые;
* на опорах должны быть защитные накладки, предотвращающие скольжение и повреждение напольного покрытия;
* конструкция должна быть прочной, устойчивой и безопасной при использовании по назначению;
* товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов и повреждений.
Условия поставки: поставщик за свой счёт осуществляет доставку и разгрузку товара по адресу заказчика, а также выполняет сборку и установку (размещение) скамеек в спортивном зале. Расходы на доставку, разгрузку, сборку и установку должны быть включены в стоимость товара. Поставщик передаёт заказчику скамейки, готовые к эксплуатации.

Техникалық сипаттама

Дене шынықтыру сабақтарына және мектептің спорт залында спорттық іс-шаралар өткізуге арналған гимнастикалық орындықтар дайындау.
Техникалық сипаттамалары:
* ұзындығы - 2 500 мм; биіктігі-35, ені-25
* саны-6 дана
* жұмыс беті-ағаш, тегіс өңделген, жарықтар, чиптер, бөртпелер және өткір жиектер жоқ;
* тіректер — металл, тұрақты, мықтап бекітілген;
* тіректерде еденнің сырғып кетуіне және зақымдалуына жол бермейтін қорғаныс төсемдері болуы керек;
* дизайн мақсатына сай пайдаланылған кезде берік, тұрақты және қауіпсіз болуы керек;
* өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаулары мен зақымданулары жоқ болуы керек.
Жеткізу шарттары: өнім беруші өз есебінен Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша тауарды жеткізуді және түсіруді жүзеге асырады, сондай-ақ спорт залында орындықтарды құрастыруды және орнатуды (орналастыруды) орындайды. Жеткізу, түсіру, құрастыру және орнату шығындары тауардың құнына қосылуы керек.
