Техническая спецификация
на текущий ремонт дизель генератора
Грузополучатель: РГУ «Учреждение №32» КУИС МВД РК Карагандинская область, Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38
[bookmark: _Hlk233035277]Объект: Дизель генератор с двигателем G128ZLD2, модель SH250QF
Серийный номер - 201306934. 
Год выпуска: 2013. 
Перечень необходимых работ с заменой 

 -   Замена радиатора охлаждения двигателя с установкой (Размер радиатора ширина 95 см* высота 120 см* толщина 10 см). 
Патрубки подача  по d-45 мм., два выхода, обратка d-65 мм, один выход.    

 -   Замена   патрубков с установкой
[bookmark: _GoBack] -   Замена воздушного фильтра 
 -   Замена масляного, топливного фильтров 
 -   Замена ремня генератора - 2 штуки. 

-  Заливка охлаждающей жидкости, марку антифриза согласовать с Заказчиком. 
[bookmark: _Hlk233030672][bookmark: _Hlk233035606] 
Произвести пуско-наладочные работы. 


Все расходные материалы и запасные части приобретаются за счет средств Поставщика;

Срок оказания услуги: по заявке заказчика.
Срок гарантии по выполненной работе 12 месяцев.  
Работы необходимо выполнить по месту нахождения заказчика 
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРҒА АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУГЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№32 мекеме» РММ
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное ауылы, СЕВЕРНАЯ көшесі, 38
Нысан: G128ZLD2 қозғалтқышы бар дизель-генератор, SH250QF моделі.
Сериялық нөмірі: 201306934.
Шығарылған жылы: 2013 жыл.
Ауыстыруды қамтитын қажетті жұмыстар тізбесі:
-Қозғалтқыштың салқындату радиаторын ауыстыру және орнату. Радиатордың өлшемдері: ені — 95 см, биіктігі — 120 см, қалыңдығы — 10 см. Беру құбырлары: диаметрі 45 мм болатын екі шығу; қайтару құбыры: диаметрі 65 мм болатын бір шығу.
-Құбыршектерді ауыстыру және орнату.
-Ауа сүзгісін ауыстыру.
-Май және отын сүзгілерін ауыстыру.
-Генератор белдіктерін ауыстыру — 2 дана.
-Салқындатқыш сұйықтықты құю. Антифриз маркасын Тапсырыс берушімен келісу.
Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.
Шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер: Барлық шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер Жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алынады.
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі: 12 ай.
Жұмыстар Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде орындалуы тиіс.
Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№32 мекеме» РММ, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное ауылы, СЕВЕРНАЯ көшесі, 38.
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