Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация

Услуги по профилактическому испытанию контура заземления электроустановок, измерение сопротивления металлической связи электрооборудования и электроустановок с заземляющим контуром или основным пунктом заземления, медицинские оборудование, электро шиты  в том числе выдача заключения протокола. После заключение договора согласовать с заказчиком 

1. Полное обследования заземление стационарных розеток
2. РЩ (распределительный щит)
3. СШ (силовой шкаф) больницы
4. ЩО (щит освещения)
5. ЩАО (щит аваринной освещения)
6. Проверка КТПН (комплексный трансформаторный подстанция наружный )
7. Провести испытания на МТЗ(максимальное токовое защиты)
8. Провести испытания на МТО защиты (максимальное токовое отсечка)
9. Провести испытания на все вакумные включатели больницы.
10. Провести испытания на на молния отводов и их линий.
11. Получить от обслуживаемого ТОО протоколов испытаний   на каждый отделение больницы и технический отчет.
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1. «  Жалағаш аудандық ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны  «Аққұм»  дәрігерлік амбулаториясы (Қызылорда облысы Жалағаш ауданы 

2. «  Жалағаш аудандық ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны  «Мәдениет»  дәрігерлік амбулаториясы (Қызылорда облысы Жалағаш ауданы 

3. «  Жалағаш аудандық ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны  (Қызылорда облысы Жалағаш аудандық аурухана)

4. «  Жалағаш аудандық емханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны   (Қызылорда облысы Жалағаш аудандық емхана)

5. «  Жалағаш аудандық жұқпалы аурулар ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны (Қызылорда облысы Жалағаш аудандық жұқпалы аурулар ауруханасы)  

Шартқа 2-қосымша

Техникалық сипаттама

Электр қондырғыларын жерге тұйықтау контурын профилактикалық сынау жөніндегі қызметтер, электр жабдықтары мен электр қондырғыларының жерге тұйықтау контурымен немесе негізгі жерге тұйықтау пунктімен металл байланысының кедергісін өлшеу, Медициналық жабдықтар, Электро шиттер  оның ішінде хаттаманың қорытындысын беру. Шарт жасасқаннан кейін Тапсырыс берушімен келісу

1. Толық зерттеу стационарлық розеткаларды жерге қосу
2. РЖ (тарату қалқаны)
3. Аурухананың орта мектебі (қуат шкафы)
4. ЩО (жарықтандыру қалқаны)
5. ШАО (авариялық жарықтандыру қалқаны)
6. КТПН тексеру (сыртқы кешенді трансформаторлық қосалқы станция )
7. МТЗ(максималды ток қорғанысы)сынақтарын жүргізу
8. Қорғау МТО-да сынақтар жүргізу (максималды токты кесу)
9. Аурухананың барлық вакуумдық қосқыштарына сынақтар жүргізу.
10. Сынақтарды өткізу найзағай бұрмалар мен олардың желілері.
11. Қызмет көрсетілетін ЖШС-ден аурухананың әрбір бөлімшесіне сынақ хаттамаларын және техникалық есепті алу.


Жұмыстарды орындау орны: 5- обьект 

1. «  Жалағаш аудандық ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны  «Аққұм»  дәрігерлік амбулаториясы (Қызылорда облысы Жалағаш ауданы) 

2. «  Жалағаш аудандық ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны  «Мәдениет»  дәрігерлік амбулаториясы (Қызылорда облысы Жалағаш ауданы)  

3. «  Жалағаш аудандық ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны  (Қызылорда облысы Жалағаш аудандық аурухана)

4. «  Жалағаш аудандық емханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны   (Қызылорда облысы Жалағаш аудандық емхана)

5. «  Жалағаш аудандық жұқпалы аурулар ауруханасы»  шаруашылық жүргізу құқығындағы  коммуналдық  мемлекеттік  кәсіпорны (Қызылорда облысы Жалағаш аудандық жұқпалы аурулар ауруханасы)  

