Техническая спецификация
На замену стекол и стеклопакетов в школах

ООШ №1 с.Никольское:
Замена стекол: 190х100см-1 шт,150х100 см -20 шт,135х100см -20шт,142х100см -39шт.

ООШ с.Капитоновка:
Замена 3-х слойного стеклопакета:114*77 см ширина 3 см- 4 шт ,107*70 см ширина 3 см-1 -шт,114*56 см ширина 3 см-  2 шт .

Гарантия 1 год .
Все материалы и к затраты за счет Поставщика.
Перед изготовлением  нужно выехать и сделать контрольный замер стекол.
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Техникалық сипаттама
Мектептердегі әйнектер мен екі қабатты терезелерді ауыстыруға

№1 ЖББМ Никольское ауылы:
Әйнекті ауыстыру: 190х100см-1 дана,150х100см -20 дана,135х100см-20 дана,142х100см-39 дана.

ООШ с. Капитоновка:
3 қабатты екі қабатты терезені ауыстыру: 114*77 см ені 3 см - 4 дана ,107*70 см ені 3 см-1 дана,114*56 см ені 3 см-2 дана .

Кепілдік 1 жыл .
Барлық материалдар және жеткізушінің есебінен шығындар.
Өндіріске кіріспес бұрын, сіз сыртқа шығып, көзілдірікті бақылау өлшеуін жасауыңыз керек.
