Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование услуги:
Услуги по техническому обслуживанию канализационных и аналогичных систем и оборудования.

Объект оказания услуг:
КГУ «Основная средняя школа села Поперечное» отдела образования города Риддера управления образования ВКО.

Место оказания услуг:
37100, город Риддер, село Поперечное, ул. Новая, 1/1.
Объем и условия оказания услуг:

Чистка и промывка канализационных труб , очистка  канализационных колодцев (септиков), а также прочистка канализационных труб внутри помещений и на участке от помещений до канализационных колодцев при возникновении засоров.

Работы выполняются по заявке Заказчика.

Оплата производится по факту оказания услуг.

Срок оказания услуг:
в 30.11. 2026 года.

Техническая характеристика оказываемых услуг:

1. Откачка, вывоз и утилизация сточных вод из канализационных колодцев (септиков) с использованием специализированной ассенизационной техники.


2. Механическая ручная очистка канализационных колодцев от плотного, слежавшегося осадка, ила, жировых, бытовых и иных отложений, не поддающихся откачке специализированной техникой. Очистка производится с использованием ручного инструмента (лопат, скребков, ведер и другого необходимого инвентаря) с обязательным извлечением собранных отходов из колодца, погрузкой, вывозом и последующей утилизацией.


3. Прочистка канализационных труб внутри помещений, а также участков канализационной сети от помещений до канализационных колодцев при возникновении засоров — не менее 2 раз до конца календарного года, а также по заявке Заказчика при необходимости.


4. Очистка канализационных труб и канализационных колодцев от осадка, загрязнений и отложений — 1 раз до конца календарного года.


5. Обработка и круговая механическая очистка внутренних стенок канализационных труб и колодцев от загрязнений, жировых и иных отложений — 1 раз до конца календарного года.


6. Гидродинамическая промывка канализационных труб водой под высоким давлением с использованием специального оборудования, в том числе с обработкой участков труб и углов поворота, — 1 раз до конца календарного года.


7. Очистка канализационной системы от жировых, пищевых и бытовых отходов в варочном цехе, моечном (посудомоечном) помещении, а также в цехах разделки мяса и овощей — 1 раз до конца календарного года.


8. После проведения очистки и прочистки все образовавшиеся жидкие и твердые канализационные отходы, в том числе осадок, ил, жиры и бытовые отходы, должны быть полностью собраны, извлечены из канализационных колодцев, погружены в специализированный транспорт, вывезены и переданы на размещение/утилизацию в места, предназначенные для обращения с такими отходами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.


9. Услуги оказываются с использованием специализированной техники и оборудования, в том числе ассенизационной машины, каналопромывочной машины, оборудования для гидродинамической прочистки, оборудования для очистки водой под высоким давлением и необходимого ручного инструмента.


10. Работы, связанные с нахождением работников в канализационных колодцах и иных замкнутых пространствах, должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, промышленной и санитарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан.


11. Специализированная техника, оборудование и инвентарь, используемые при оказании услуг, должны быть исправными, соответствовать предъявляемым техническим требованиям и обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ.


12. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований безопасности при проведении работ, а также за надлежащий сбор, транспортировку и передачу на утилизацию отходов, образовавшихся в результате оказания услуг.

13.Очистка канализационных колодцев считается выполненной только после полного удаления жидких и твердых отложений, включая плотный осадок, ил, жиры и бытовые отходы, очистки стенок и дна колодца, а также вывоза образовавшихся отходов. Одной откачки жидкой фракции без механического удаления плотных отложений недостаточно.






















Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

Қызмет атауы:
Кәріз және ұқсас жүйелер мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету қызметтері.

Қызмет көрсету объектісі:
ШҚО білім басқармасы Риддер қаласының білім бөлімінің "Коперечное ауылының негізгі орта мектебі" КММ.

Қызмет көрсету орны:
37100, Риддер қаласы, Коперечное ауылы, Новая көшесі, 1/1.
Қызмет көрсету көлемі мен шарттары:

Кәріз құбырларын тазалау және жуу , кәріз құдықтарын (септиктерді) тазалау, сондай-ақ үй-жайлар ішіндегі және учаскедегі кәріз құбырларын үй-жайлардан кәріз құдықтарына дейін бітелулер пайда болған кезде тазалау.

Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындалады.

Төлем қызмет көрсету фактісі бойынша жүргізіледі.

Қызмет көрсету мерзімі:
сағат 30.11. 2026 жыл.
Көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамасы:

1. Мамандандырылған ассенизациялық техниканы пайдалана отырып, кәріз құдықтарынан (септиктерден) сарқынды суларды айдау, әкету және кәдеге жарату.


2. Кәріз құдықтарын мамандандырылған техникамен айдауға болмайтын тығыз, жинақталған шөгінділерден, тұнбалардан, майлы, тұрмыстық және өзге де шөгінділерден механикалық қолмен тазалау. Тазалау ұңғымадан жиналған қалдықтарды міндетті түрде шығарып алу, тиеу, әкету және кейіннен кәдеге жарату арқылы қол құралын (күректерді, қырғыштарды, шелектерді және басқа да қажетті мүкәммалды) пайдалана отырып жүргізіледі.


3. Үй — жайлардың ішіндегі кәріз құбырларын, сондай-ақ кәріз желісі учаскелерін үй-жайлардан кәріз құдықтарына дейін бітелулер пайда болған кезде-күнтізбелік жылдың соңына дейін кемінде 2 рет, сондай-ақ қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тазалау.


4. Кәріз құбырлары мен кәріз құдықтарын шөгінділерден, ластанудан және шөгінділерден тазарту — күнтізбелік жылдың соңына дейін 1 рет.
5. Кәріз құбырлары мен құдықтардың ішкі қабырғаларын ластанудан, майлы және өзге де шөгінділерден өңдеу және дөңгелек механикалық тазалау — күнтізбелік жылдың соңына дейін 1 рет.


6. Кәріз құбырларын арнайы жабдықты пайдалана отырып, жоғары қысымды сумен гидродинамикалық жуу, оның ішінде құбыр учаскелері мен бұрылу бұрыштарын өңдеу — күнтізбелік жылдың соңына дейін 1 рет.


7. Кәріз жүйесін пісіру цехында, жуу (Ыдыс жуу) үй — жайында, сондай-ақ ет пен көкөністерді кесу цехтарында май, тамақ және тұрмыстық қалдықтардан тазарту-күнтізбелік жылдың соңына дейін 1 рет.
8. Тазалау және тазарту жүргізілгеннен кейін пайда болған барлық сұйық және қатты кәріз қалдықтары, оның ішінде тұнба, тұнба, май және тұрмыстық қалдықтар толығымен жиналып, кәріз құдықтарынан алынып, мамандандырылған көлікке батырылып, әкетіліп, осындай қалдықтармен жұмыс істеуге арналған орындарға орналастыруға/кәдеге жаратуға берілуі тиіс. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары.


9. Қызметтер мамандандырылған техника мен жабдықты, оның ішінде ассенизациялық машинаны, каналды жуу машинасын, гидродинамикалық тазартуға арналған жабдықты, жоғары қысымды сумен тазартуға арналған жабдықты және қажетті қол құралын пайдалана отырып көрсетіледі.


10. Қызметкерлердің кәріз құдықтарында және өзге де тұйық кеңістіктерде болуына байланысты жұмыстар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және санитарлық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс
11. Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын мамандандырылған техника, жабдықтар мен мүкәммал жарамды болуы, қойылатын техникалық талаптарға сәйкес келуі және жұмыстардың қауіпсіз және сапалы орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.


12. Орындаушы жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуына, сондай-ақ Қызмет көрсету нәтижесінде пайда болған қалдықтарды тиісінше жинауға, тасымалдауға және кәдеге жаратуға беруге жауапты болады.
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