


Техническая спецификация закупаемых услуг

	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	Цена 1-й заправки
(без учета НДС)  
	Общее количество заправок картриджей
	Сумма заправки
(без учета НДС)  

	Услуги по заправке и ремонту картриджей 

Место оказания услуг:                              г. Шымкент,  район Каратау, ул.Аргинбекова здание №313

	Плановое количество заправок катриджей по договору: не менее 400 заправок.
1. Общие требования 1.1. При оказании услуг Поставщик должен выполнить заправку катриджей находящихся на балансе Управления земельных отношений города Шымкент (далее - Заказчик). Заправка катриджей осуществляется по месту обслуживания, согласно заявкам Заказчика, г. Шымкент,  район Каратау, ул.Аргинбекова здание №313. 
1.2. Заправка картриджа тонером должна состоять из разбора картриджа; очистки бункера от отработанного тонера; очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера; очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера; очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; 
Заправка картриджа производится без повреждений и нарушения целостности корпуса. Не допускается проделывание отверстий в корпусе. 
1.3. Для заправки картриджей должны быть использованы тонер, соответствующие типу производителя данного картриджа. Расходные материалы для заправки каждого картриджа приобретается за счет поставщика.
1.4. Внешний вид картриджа после заправки должен быть без дефектов и явных и видимых поломок. Объем и вес заполнения тонера в картридже должен соответствовать оригинальному картриджу и обеспечивать ресурс работы не менее ресурса оригинального картриджа. 
1.5. Наличие для каждого картриджа тестового отпечатка, подтверждающего качество заправки. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, размытого или нечёткого изображения, пятен, точек, фона, в том числе и на обратной стороне отпечатка. 
1.6. Прием картриджей с целью заправки, восстановления осуществляется Поставщиком в течение 1-ого рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика. Прием осуществляется на основании заявок Заказчика в соответствии технического задания с момента подписания договора. Заявки передаются поставщику устно по телефону (телефон домашний, мобильный, рабочий, либо посредством смс приложения whatsApp) или на электронную почту. 
1.7. Срок исполнения заявки: Заправка катриджей должна осуществляться на территории Заказчика по адресу - г. Шымкент,  район Каратау, ул.Аргинбекова здание №313. В случае не качественной заправки и некорректной работе картриджа после заправки Поставщик обязан в течении 24 часов с момента письменного уведомления Заказчика осуществить перезаправку картриджа либо устранить неполадки в работе картриджа.
 Особые условия: В стоимость услуги должны быть включены все сопутствующие услуги. Гарантийный срок эксплуатации заправленных картриджей –  не менее 1 месяц, со дня передачи их Заказчику. 

Срок выполнения услуг: с момента вступления в силу договора по заявке Заказчика.
Условия оплаты: по факту, после подписания акта оказанных услуг посредством Веб-портала.
	500
	400 штук
	200000



Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы
	Бағасы (ҚҚС-сыз)
	Картридждерді толтыру жалпы саны
	Сомасы 
(ҚҚС есебінсіз)

	Картридждерді толтыру және жөндеу бойынша қызметтер

Қызмет көрсету орны: Шымкент қ., Қаратау ауданы, Арғынбеков көшесі №313 ғимарат .
	Шарт бойынша картридждерге толтырудың жоспарлы саны: кемінде 400 толтыру.
1.Жалпы талаптар 1.1. Қызмет көрсету кезінде жеткізуші Шымкент қаласының жер қатынастар басқармасы (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) теңгеріміндегі картридждерді толтыруы тиіс. Картридждерді толтыру Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес қызмет көрсету орны бойынша жүзеге асырылады, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Арғынбеков көшесі №313 ғимарат.
1.2. Картриджді тонермен толтыру мыналардан тұруы керек картриджді талдаудан; бункерді пайдаланылған тонерден тазартудан; жарыққа сезімтал барабанды агломерленген тонерден тазартудан; заряд ролигі мен магниттік білікті қағаз шаңынан және Тонер қалдықтарынан тазартудан; қағаз шаңынан және металл Ракель тонерінің қалдықтарынан тазартудан және оның пластикалық кірістірілуінің тұтастығын тексеруден; берілістерді тазалаудан, жаңа тонер ұнтағымен толтырудан; жинаудан тұруы тиіс картридж; электр контактілерінің тұтастығын тексеру; контактілер мен бекітпелерді майлау;
Картриджді толтыру корпустың бүтіндігін бұзбай және бұзбай жүргізіледі. 
Корпуста тесіктер жасауға жол берілмейді.
1.3. Картридждерді толтыру үшін осы картридж өндірушісінің түріне сәйкес келетін тонер қолданылуы керек. Әр картриджді толтыруға арналған шығын материалдары жеткізушінің есебінен сатып алынады.
1.4. Толтырғаннан кейін картридждің сыртқы түрі ақаусыз және айқын және көрінетін бұзылуларсыз болуы керек. Картридждегі тонерді толтыру көлемі мен салмағы түпнұсқа картриджге сәйкес келуі және түпнұсқа картридж ресурсынан кем емес жұмыс ресурсын қамтамасыз етуі тиіс.
1.5. Әрбір картридж үшін толтыру сапасын растайтын сынақ басылымының болуы. Басып шығаруда кескін ақаулары, бұлыңғыр немесе бұлыңғыр кескін, дақтар, нүктелер, Фон, соның ішінде басып шығарудың артқы жағында болмауы керек.
1.6. Картридждерді құю, қалпына келтіру мақсатында қабылдауды өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Қабылдау шартқа қол қойылған сәттен бастап техникалық тапсырмаға сәйкес Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде жүзеге асырылады. Өтінімдер жеткізушіге телефон арқылы ауызша (үй телефоны, ұялы телефон, жұмыс телефоны немесе WhatsApp қосымшасының SMS арқылы) немесе электрондық пошта арқылы беріледі.
[bookmark: _GoBack]1.7. Өтінімді орындау мерзімі: картридждерді толтыру Тапсырыс берушінің аумағында - Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Арғынбеков көшесі №313 ғимарат мекенжайы бойынша жүзеге асырылуы тиіс.
Картридждің сапасыз толтырылуы және толтырылғаннан кейін дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында өнім беруші Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар еткен сәттен бастап 24 сағат ішінде картриджді қайта толтыруды жүзеге асыруға не картридж жұмысындағы ақауларды жоюға міндетті.
Ерекше шарттар: қызмет құнына барлық ілеспе қызметтер енгізілуі тиіс. Толтырылған картридждерді пайдаланудың кепілдік мерзімі-оларды Тапсырыс берушіге берген күннен бастап кемінде 1 ай.
Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде баға кестесін ұсынуға міндетті.
Қызметтерді орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт күшіне енген сәттен бастап.
Төлем шарттары: факті бойынша, көрсетілген қызметтер актісіне Веб-портал арқылы қол қойылғаннан кейін.



	500
	400 дана
	200000





 




