ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по проведению и монтажу локальной сети Интернет в КГУ «Кокшетауский городской центр социальной адаптации» отдела занятости и социальных программ города Кокшетау
1. Общие положения
Наименование работ: выполнение работ по проведению, прокладке и монтажу локальной сети Интернет на 1-м этаже в КГУ «Кокшетауский городской центр социальной адаптации» отдела занятости и социальных программ города Кокшетау
Место выполнения работ: г.Кокшетау, улица Саина 28/1.
Работы выполнить в соответствии с настоящей технической спецификацией.
2. Требования к выполнению работ
Исполнитель должен:
1) выполнить прокладку сетевого кабеля на 1-м  этаже здания;
2) выполнить монтаж кабельных каналов по предусмотренным маршрутам;
3) обеспечить аккуратную и безопасную прокладку кабеля внутри кабель-каналов;
5) выполнить оконцевание кабеля коннекторами RJ-45;
7) обеспечить надежное крепление кабельных каналов к строительным конструкциям;
8) не допускать повреждения стен, дверных проемов, существующих инженерных сетей и другого оборудования;
9) после завершения монтажных работ привести места проведения работ в надлежащее состояние;
10) выполнить проверку работоспособности смонтированной сети.
3. Требования к качеству
Все монтажные работы должны выполняться качественно, с соблюдением технологии монтажа структурированных кабельных систем.
Кабель должен быть проложен без чрезмерных перегибов, натяжения и механических повреждений.
Кабельные каналы должны быть надежно закреплены, соединения выполнены аккуратно, крышки каналов должны закрываться и обеспечивать защиту проложенного кабеля.
RJ-45 розетки должны быть установлены надежно и обеспечивать стабильное подключение сетевого оборудования.
После окончания работ Исполнитель обязан проверить наличие сетевого соединения во всех установленных точках подключения.
5. Приемка выполненных работ
По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику: акт выполненных работ; результаты проверки работоспособности сети.
Работы считаются выполненными после фактического выполнения предусмотренного объема работ и подтверждения Заказчиком их соответствия настоящей технической спецификации

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Көкшетау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Көкшетау қалалық әлеуметтік бейімделу орталығы» мемлекеттік мекемесінде жергілікті интернет желісін орнату және орнату жұмыстары үшін
1. Жалпы ережелер
Жұмыс сипаттамасы: Көкшетау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Көкшетау қалалық әлеуметтік бейімделу орталығы» мемлекеттік мекемесінің 1-қабатында жергілікті интернет желісін орнату, орнату және орнату.
Орналасқан жері: Көкшетау қаласы, Саина көшесі 28/1.
Жұмысты осы техникалық сипаттамаға сәйкес орындау.

2. Жұмыс талаптары
Мердігер:
1) желілік кабельді ғимараттың 1-қабатына орнату;
2) белгіленген бағыттар бойынша кабельдік арналарды орнату;
3) кабельдердің арналар ішіндегі ұқыпты және қауіпсіз өткізілуін қамтамасыз ету;
5) кабельді RJ-45 қосқыштарымен аяқтау;
7) Кабельдік арналардың ғимарат құрылымдарына сенімді бекітілуін қамтамасыз ету;
8) Қабырғалардың, есіктердің, қолданыстағы коммуналдық желілердің және басқа жабдықтардың зақымдалуына жол бермеу;
9) Орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс аймақтарын тиісті жағдайға келтіріңіз;
10) Орнатылған желінің жұмысқа жарамдылығын тексеруді жүргізіңіз.
3. Сапа талаптары
Барлық орнату жұмыстары құрылымдық кабельдік жүйені орнату технологиясын сақтай отырып, жоғары сапада орындалуы керек.
Кабель шамадан тыс майысусыз, кернеусіз немесе механикалық зақымданусыз орнатылуы керек.
Кабельдік арналар мықтап бекітілуі, қосылымдар мұқият жасалуы және орнатылған кабельдің қорғалуын қамтамасыз ету үшін арна қақпақтары дұрыс жабылуы керек.
RJ-45 розеткалары мықтап орнатылуы және желілік жабдыққа тұрақты қосылуды қамтамасыз етуі керек.
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