ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и монтаж прибора учёта холодной воды

	№
	Наименование
	Технические требования

	1
	Наименование
	Счётчик воды СТВХ-25 с модемом

	2
	Назначение
	Измерение и учёт объёма потребляемой воды

	3
	Условный проход
	Ду 25 мм

	4
	Класс точности
	Класс B

	5
	Передача данных
	С модемом, с возможностью дистанционной передачи показаний

	6
	Тип прибора
	Прибор учёта воды, предназначенный для эксплуатации в системе коммерческого/технического учёта

	7
	Состояние
	Новый, не бывший в эксплуатации

	8
	Соответствие требованиям
	Прибор должен иметь необходимые документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям Республики Казахстан

	9
	Поверка
	С действующим свидетельством о поверке либо иным документом, подтверждающим прохождение первичной поверки

	10
	Комплектность
	Счётчик воды, модем, эксплуатационная документация, паспорт, документы о поверке

	11
	Монтаж
	Демонтаж существующего прибора учёта и монтаж нового счётчика с подключением модема

	12
	Ввод в эксплуатацию
	После монтажа прибор должен быть установлен, подключён и проверен на работоспособность

	13
	Проверка передачи данных
	Проверить корректность передачи показаний через модем после установки

	14
	Гарантия
	Гарантия производителя/поставщика на прибор и выполненные монтажные работы

	15
	Документы
	Паспорт на прибор, руководство по эксплуатации, документы о поверке, гарантийные документы и документы на модем



Требования к монтажным работам:
• демонтаж ранее установленного прибора учёта;
• установка счётчика СТВХ-25;
• подключение модема;
• проверка герметичности соединений;
• проверка правильности работы прибора;
• проверка передачи показаний;
• приведение места установки в надлежащее состояние после выполнения работ.
Примечание: технические характеристики, не указанные в предоставленном ценовом предложении (диапазон расходов, максимальное рабочее давление, температура воды, метрологическая погрешность, межповерочный интервал и др.), в настоящую спецификацию не включены.
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Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар:
* бұрын орнатылған есептеу құралын бөлшектеу;
* СТВХ-25 есептегішін орнату;
* модемді қосу;
* қосылыстардың тығыздығын тексеру;
* құрылғының дұрыс жұмыс істеуін тексеру;
* көрсеткіштердің берілуін тексеру;
* жұмыстарды орындағаннан кейін орнату орнын тиісті күйге келтіру.
Ескертпе: ұсынылған баға ұсынысында көрсетілмеген техникалық сипаттамалар (шығыстар диапазоны, ең жоғары жұмыс қысымы, су температурасы, метрологиялық қателік, тексеру аралық интервал және т.б.) осы ерекшелікке енгізілмеген.
Техническая спецификация
