Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых услуг 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по дезинфекции систем вентиляции в здании 
	Услуги по дезинфекции вентиляции.
Заказчик - ГКП на ПХВ «Гимназия №6» акимата г. Астаны.
 Услуги по дезинфекции вентиляционных каналов должно соответствовать Санитарным правилам  «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" от 1 сентября 2021 года № ҚР ДСМ - 95. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, вентиляционных решеток местных вытяжных устройств систем приточно-вытяжной вентиляции от пылевых отложений с последующей дезинфекцией.
Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха производится сухим или влажным способом в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль, органические, неорганические вещества). Для дезинфекции должны использоваться средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан. Дезинфицирующие средства не должны содержать хлор, иметь низкий уровень рН, не должны обладать коррозийными свойствами и выраженным специфическим запахом. Дезинфицирующие средства должны иметь жидкую форму, хорошо растворимую в воде, быть легкими при использовании различными способами (протирание, погружение, орошение). При дезинфекции применяется исправная техника и аппаратура, соответствующие поставленным задачам и используемому дезинфицирующему средству. Не допускается использование самодельных устройств (ерши, тросы, пылесосы). 
    	При оказании услуг соблюдать правила Охраны труда и Техники безопасности. Наличие на объекте и ведение журнала по технике безопасности обязательно. 
Эксплуатационный режим каждой системы вентиляции и кондиционирования воздуха должен быть отражен в эксплуатационной документации, в том числе в журнале очистки и дезинфекции вентиляционных систем.
Потенциальный поставщик должен по окончанию оказания услуг предоставить Заказчику полный комплект документов по результатам проведенной дезинфекции систем вентиляции, а именно:
1) акт обследования вентиляционных систем. 
2) акт проведенной дезинфекции вентиляционных систем;
3) акт оказанных услуг. 
В стоимость входят все необходимые работы для выполнения данных услуг (монтаж, демонтаж, вскрытие вентиляционных решеток и другие работы), также расходные материалы.
Очистка вентиляционных систем от пылевых и жировых отложений с дезинфекцией гимназии, расположенной по адресу: г. Астана, пр. Богенбай Батыра 47/1. 
Площадь 520  погонных метров. 


 




Сатып алынатын қызметтерге арналған техникалық сипаттама
	№
п/п
	Қызметтер атауы
	Техникалық сипаттама, қызмет көрсету сипаттамалары

	1
	2
	3

	2. 
	Ғимараттардың желдету жүйелерін дезинфекциялау қызметтері
	Желдету жүйелерін дезинфекциялау бойынша қызметтер
Тапсырыс беруші: Астана қаласы әкімдігінің «№6 гимназия» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.
Желдету арналарына дезинфекция жүргізу Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-95 «Желдету және ауа баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
Ауадағы шаң-тозаң шөгінділерінен кейіннен дезинфекция жүргізе отырып, желдету және ауа баптау жүйелерін, сондай-ақ сорып-шығаратын желдету жүйелерінің жергілікті сорғыш құрылғыларының желдеткіш торларын тазалау қажет.
Желдету және ауа баптау жүйелерін дезинфекциялау ауаға ластаушы заттардың (шаң, органикалық және бейорганикалық заттар) түсу сипатына қарай құрғақ немесе ылғалды тәсілмен жүргізіледі.
Дезинфекциялау үшін Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген құралдар пайдаланылуы тиіс. Дезинфекциялау құралдарының құрамында хлор болмауы, рН деңгейі төмен болуы, коррозиялық қасиеттерге және айқын ерекше иіске ие болмауы қажет.
Дезинфекциялау құралдары сұйық күйде болуы, суда жақсы еруі және әртүрлі тәсілдермен (сүрту, батыру, бүрку) қолдануға ыңғайлы болуы тиіс.
Дезинфекция жүргізу кезінде қойылған міндеттерге және қолданылатын дезинфекциялау құралына сәйкес келетін жарамды техника мен жабдықтар пайдаланылуы қажет. Қолдан жасалған құрылғыларды (ерштерді, тростарды, шаңсорғыштарды) пайдалануға жол берілмейді.
Қызметтерді көрсету кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидалары сақталуы тиіс. Объектіде қауіпсіздік техникасы бойынша журналдың болуы және оның жүргізілуі міндетті.
Желдету және ауа баптау жүйелерінің әрқайсысының пайдалану режимі пайдалану құжаттамасында, оның ішінде желдету жүйелерін тазалау және дезинфекциялау журналында көрсетілуі тиіс.
Әлеуетті өнім беруші қызметтерді аяқтағаннан кейін Тапсырыс берушіге желдету жүйелерін дезинфекциялау нәтижелері бойынша құжаттардың толық топтамасын ұсынуы қажет, атап айтқанда:
Желдету жүйелерін тексеру актісі.
Желдету жүйелерін дезинфекциялау жүргізілгені туралы акт.
Көрсетілген қызметтер актісі.
Қызметтердің құнына осы қызметтерді орындауға қажетті барлық жұмыстар (монтаждау, демонтаждау, желдету торларын ашу және басқа да жұмыстар), сондай-ақ шығыс материалдары кіреді.
Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Бөгенбай батыр даңғылы, 47/1 мекенжайында орналасқан гимназияның желдету жүйелерін шаң-тозаң және майлы шөгінділерден тазалау және дезинфекциялау.
[bookmark: _GoBack]Желдету арналарының ұзындығы: 520 погондық метр.




 

