ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қолданыстағы ағаш терезе конструкцияларын бөлшектей отырып, ПВХ терезе конструкцияларын жасау және монтаждау.

- Ескі ағаш терезе конструкциясын бөлшектеу (5300х1880мм) - 1 дана
- Ескі ағаш терезе конструкциясын бөлшектеу (3950х1880мм) - 1 дана
- Ескі ағаш терезе конструкциясы 3218х1880мм ПВХ бөлшектеу - 1 дана
- пішіні кемінде 70 мм
- Көлемі 5300х1880мм ПВХ терезені монтаждау - 1 дана
- Көлемі 395х1880мм ПВХ терезені монтаждау - 1 дана
- Міндетті бақылау өлшемі және дизайнды «Тапсырыс берушімен» келісу
- Түсі ақ
- 40 мм екі камералы шыны пакет
- Күшейтілген қалқалар
- Кең терезелер кемінде бес жақтаулы
- Ашу күрделі
- Терезе алды ені кемінде 700 мм
- Москит торы-2 дана
- Ішкі және сыртқы еңіс
- Сыртқы мырышталған құйманың ені кемінде 450 мм
- Жайлылық қақпағы (сыртқы еңіс қақпағы)
- Сыртқы және ішкі еңістерді құрғақ қоспалармен өңдеу
- Бүкіл периметрі бойынша көбіктендіру
Жұмыстарды орындау орны: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қамзин көшесі, 53
 Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.





















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление и монтаж оконных конструкций из ПВХ с демонтажем существующих деревянных оконных конструкций.
- Демонтаж старой деревянной оконной конструкции(5300х1880мм) - 1 шт
- Демонтаж старой деревянной оконной конструкции(3950х1880мм) -1 шт
- Демонтаж ПВХ старой деревянной оконной конструкции 3218х1880мм – 1 шт
- профиль не менее 70 мм
- Монтаж ПВХ окна размером 5300х1880мм – 1 шт 
- Монтаж ПВХ окна размером 395х1880мм - 1 шт
- Обязательный контрольный замер и согласование дизайна с «Заказчиком»
- Цвет белый 
- Двухкамерный стеклопакет 40 мм 
- Навесы усиленные 
- Широкие окна не менее пяти створчатые 
- Открывание сложное
- Подоконник ширина не менее 700 мм
- Москитная сетка-2 шт
- Внутренний и наружный откос 
- Наружный оцинкованный отлив ширина не менее 450 мм
- Крышка комфорта (наружная откосная крышка ) 
- Отделка наружных и внутренних откосов сухими смесями
- Пропенивание по всему периметру 

Место выполнения работ: Павлодарская область,г.Аксу,ул.Камзина,53
 Срок выполнения работ в течение 15 календарных дней со дня заключения договора.


