	№ п/п
	Группа
	Подгруппа
	Метод
	Единица услуги

	Стоимость, тенге 


	1
	2
	3
	4
	5
	

	                                                                            Производственный контроль

	1
	Вода бактериология
	общее количество микроорганизмов (ОМЧ)
	классический бактериологический
	одно исследование
	

	
	
	общие колиформные бактерии (ОКБ)
	бродильный 
	одно исследование
	

	
	
	термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	бродильный 
	одно исследование
	

	2
	Вода санитарно-химическая

	запах при 20, 60 градусах Цельсия 
	органолептический
	одно исследование
	

	
	
	привкус 
	органолептический
	одно исследование
	

	
	
	мутность 
	фотометрический
	одно исследование
	

	
	
	цветность 
	фотометрический 
	одно исследование
	

	
	
	общая минерализация (сухой остаток) 
	весовой 

	одно исследование
	

	
	
	хлориды 
	аргентометрический
	одно исследование
	

	
	
	общая жесткость 
	титриметрический
	одно исследование
	

	
	
	окисляемость
перманганатная 

	титриметрический
	одно исследование

	

	
	
	водородный показатель (рН) 
	электрометрический 
	одно исследование
	

	
	
	нитраты 
	фотометрический
	одно исследование
	

	
	
	нитриты
	фотометрический 
	одно исследование
	

	
	
	сульфаты 
	турбидиметрический
	одно исследование
	

	
	
	железо, в т.ч. при обработке как коагулянт
	фотометрический
	одно исследование
	

	
	
	азот аммонийный (по азоту) 
	фотометрический 
	одно исследование
	

	
	
	остаточный свободный хлор
	титриметрический
	одно исследование
	

	
	
	остаточный связанный хлор
	титриметрический
	одно исследование
	


Техническая спецификация Лабораторные исследования питьевой воды в резервуаре питьевой воды перед подачей в распределительную сеть и на двух конечных точках системы питьевого водоснабжения с. Койбагар Карасуского района Костанайской области по следующим показателям: бактериологические  и санитарнохимические.

Поставщик   самостоятельно проводит отбор проб питьевой воды   в заданных точках контроля и самостоятельно доставляет до места проведения лабораторного исследования.            

Техникалық сипаттамалары: Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қойбағар ауылындағы ауыз сумен жабдықтау жүйесінің екі соңғы нүктесінде және тарату желісіне бермес бұрын ауыз су қоймасындағы ауыз суды зертханалық тексеру, келесі көрсеткіштер бойынша: бактериологиялық және санитарлық-химиялық.
	№ 
	топ
	кіші топ
	Әдіс
	Қызмет көрсету бірлігі
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	                                                                            Производственный контроль

	1
	Су бактериологиясы
	жалпы микробтық сан (ЖМС)
	классикалық бактериологиялық
	бір зерттеу
	

	
	
	жалпы ішек таяқшалары (ТТБ)
	ферментативті
	бір зерттеу
	

	
	
	термотолерантты колиформ бактериялары (ТТК)
	ферментативті
	бір зерттеу
	

	2
	Санитарлық және химиялық су
	20, 60 градус Цельсийде иіс сезу
	органолептикалық
	бір зерттеу
	

	
	
	привкус 
	органолептикалық
	бір зерттеу
	

	
	
	лайлылық
	фотометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	түс
	фотометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	жалпы минералдану (құрғақ қалдық)
	салмақ
	бір зерттеу
	

	
	
	хлоридтер
	аргентометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	жалпы қаттылық
	титриметриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	тотығу қабілеті
перманганат
	титриметриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	сутегі индексі (рН)
	аргентометриялық  
	бір зерттеу
	

	
	
	нитраттар
	фотометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	нитриттер
	фотометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	сульфаттар
	турбидиметрический
	бір зерттеу
	

	
	
	темір, оның ішінде коагулянт ретінде өңделген кезде
	фотометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	аммоний азоты (азот арқылы)
	фотометриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	қалдық бос хлор
	титриметриялық
	бір зерттеу
	

	
	
	остаточный связанный хлор
	титриметриялық
	бір зерттеу
	



            
Жеткізуші ауыз су сынамаларын белгіленген бақылау нүктелерінен дербес жинайды және оларды зертханалық сынақ алаңына жеткізеді.
