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Техникалық ерекшелік
Үш орындық диван жасау жұмыстары
1. Жалпы мәліметтер
Сатып алудың атауы: үш орындық диван жасау жұмыстары.
Саны: 1 дана.
Диванды жеткізу орны: Көкшетау қаласы, Қуанышев көшесі, 170Б, № 5 оқу ғимараты.
Жұмыстарды орындау және тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде.
Жұмыстардың нәтижесі: жасалған, жеткізілген және орнатылған үш орындық диван — 1 дана.
Мақсаты: әкімшілік, қызметтік немесе қоғамдық үй-жайда пайдалану.
2. Диванның негізгі сипаттамалары
	№
	Көрсеткіштің атауы
	Талап

	1
	Бұйымның түрі
	Үш орындық диван

	2
	Пішіні
	Тік

	3
	Жалпы ұзындығы
	1930 мм

	4
	Жалпы тереңдігі
	850 мм

	5
	Жалпы биіктігі
	800 мм

	6
	Өлшемдердің рұқсат етілген ауытқуы
	Тапсырыс берушімен келісу бойынша ±10 мм-ден аспайды

	7
	Отыратын орындар саны
	3

	8
	Түсі
	Қара

	9
	Қаптау материалы
	Эко-былғары

	10
	Конструкциясы
	Стационарлық, жиналмайтын

	11
	Шынтақшалардың болуы
	Екі жағында

	12
	Ең жоғары жүктеме
	Бір отыратын орынға кемінде 120 кг

	13
	Саны
	1 дана


3. Орындалатын жұмыстардың құрамы
Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға тиіс:
1. Қажет болған жағдайда объектіге бару және бақылау өлшемдерін жүргізу.
2. Диванның эскизін әзірлеу және Тапсырыс берушімен келісу.
3. Қаптау материалының үлгісін, реңкін және фактурасын келісу.
4. Диванның қаңқасын және барлық конструкциялық элементтерін жасау.
5. Отырғыштың, арқалықтың және шынтақшалардың жұмсақ элементтерін жасау және орнату.
6. Қаптау материалын пішу және монтаждау.
7. Тіректерді, бекіту элементтерін және фурнитураны орнату.
8. Дайын бұйымның беріктігін, орнықтылығын және сапасын тексеру.
9. Диванды қаптау, жеткізу, көтеру, құрастыру және Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша орнату.
10. Орнатудан кейін қаптама материалдарын жинау және шығару.
Материалдарды, жиынтықтауыштарды, фурнитураны, жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын, көтеруді, құрастыруды және орнатуды қоса алғанда, барлық ілеспе шығыстар жұмыстардың құнына енгізілуге тиіс.
4. Конструкцияға және материалдарға қойылатын талаптар
4.1. Қаңқа
Диванның қаңқасы берік, қатты және пайдалану кезіндегі жүктемелерге төзімді болуы тиіс.
Қаңқаны жасау үшін конструкцияның беріктігі мен ұзақ уақыт пайдаланылуын қамтамасыз ететін жиһаздық сүрек, фанера, ағаш тақта материалдары және/немесе металл элементтер қолданылуға тиіс.
Қаңқа бөлшектерінде жарықтар, деформациялар, өткір шығыңқы жерлер және өзге де ақаулар болмауы тиіс. Барлық қосылыстар сенімді бекітілуі керек. Конструкцияның босап тұруына, сықырлауына және бөлшектерінің саңылауына жол берілмейді.
4.2. Жұмсақ элементтер
Толтырғыш ретінде жұмсақ жиһаз жасауға арналған жиһаздық пенополиуретан немесе соған баламалы серпімді материал қолданылуға тиіс.
Толтырғыш:
· пайдалану барысында пішінін сақтауға;
· жеткілікті серпімділікке ие болуға;
· шұңқырлары, түйірлері және тегіс емес жерлері болмауға;
· үй-жайларда пайдалану үшін қауіпсіз болуға;
· өткір немесе тұрақты химиялық иіс шығармауға тиіс.
Отырғыш пен арқалықтың қаттылығы ұзақ уақыт бойы жайлы пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
4.3. Қаптау материалы
Қаптау материалы — қара түсті жиһаздық эко-былғары.
Эко-былғары:
· жиһазды қаптауға арналуға;
· түсі мен фактурасы біркелкі болуға;
· қажалуға, созылуға және көп реттік жүктемелерге төзімді болуға;
· ылғалды тазалауға жарамды болуға;
· жарықтары, қажалған жерлері, дақтары, тесілген жерлері, қатпарлары және өзге де зақымдары болмауға;
· өткір немесе тұрақты бөгде иісі болмауға тиіс.
Қаптау материалы біркелкі тартылып, сенімді бекітілуі тиіс. Тігістері тегіс және берік болуы, өткізіп тігілген жерлері, жыртықтары және шығып тұрған жіптері болмауы тиіс.
Эко-былғарының түпкілікті реңкі мен фактурасы жасау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
4.4. Тіректер және фурнитура
Тіректер жүктемелерге және механикалық зақымдарға төзімді берік материалдан жасалуға тиіс.
Тіректердің конструкциясы диванның орнықтылығын қамтамасыз етуге және еден жабынының зақымдануына жол бермеуге тиіс. Қажет болған жағдайда тіректер қорғаныш төсемдермен жабдықталады.
Бекіту элементтері мен фурнитура сыртқа шығып тұрмауға, өткір жиектері болмауға және жарақат алу қаупін тудырмауға тиіс.
5. Жасау сапасына қойылатын талаптар
Дайын диван:
1. Келісілген эскизге және белгіленген өлшемдерге сәйкес болуы тиіс.
2. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
3. Геометриясы тегіс және конструкциясы орнықты болуы тиіс.
4. Пайдалану кезінде шайқалмауы тиіс.
5. Сықырламауы, бөлшектерінде саңылау және деформация болмауы тиіс.
6. Тіректерінің биіктігі бірдей болуы тиіс.
7. Отырғышы, арқалығы және шынтақшалары тегіс әрі симметриялы болуы тиіс.
8. Көрінетін желім іздері, ашық бекіту элементтері және өңделмеген жерлері болмауы тиіс.
9. Жарықтары, сынықтары, сызаттары, қажалған жерлері, ластануы және өзге де ақаулары болмауы тиіс.
10. Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік және санитариялық талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Диванды жасау кезінде қолданылатын материалдар адам денсаулығына қауіпсіз және үй-жайлардың ішінде қолдануға арналған болуы тиіс.
6. Тапсырыс берушімен келісу
Диванды жасау жұмыстары басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушімен:
· диванның эскизі мен сыртқы түрін;
· түпкілікті өлшемдерін;
· отырғыштың, арқалықтың және шынтақшалардың конструкциясын;
· қара түсті эко-былғарының үлгісін, фактурасын және реңкін;
· тіректердің түрі мен түсін;
· дайын бұйымды орнату орнын келісуге міндетті.
Келісілген сипаттамаларды Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз өзгертуге жол берілмейді.
7. Жеткізу және орнату
Диванды жеткізу және орнату Орындаушының күшімен және қаражаты есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша жүзеге асырылады.
Орындаушы бұйымды орнату аяқталғанға және орындалған жұмыстарды қабылдау туралы құжатқа қол қойылғанға дейін оның сақталуына жауапты болады.
Жеткізу кезінде диван ластанудан, ылғалдан және механикалық зақымдардан қорғалуға тиіс.
8. Қабылдауға қойылатын талаптар
Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші:
· саны мен жиынтықтылығының сәйкестігін;
· нақты өлшемдерінің техникалық ерекшелікке сәйкестігін;
· қаптау материалының түсі мен материалының келісілген үлгіге сәйкестігін;
· қаптау материалы мен тігістердің сапасын;
· конструкцияның орнықтылығы мен беріктігін;
· көзге көрінетін ақаулар мен зақымдардың болмауын;
· құрастыру және орнату сапасын тексереді.
Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға немесе бұйымды ауыстыруға міндетті.
9. Кепілдік міндеттемелер
Жасалған диванға және орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі қабылдау туралы құжатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы сапасыз жасау, құрастыру, орнату немесе сапасы тиісінше емес материалдарды қолдану салдарынан туындаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
Жұмыстар диван жасалғаннан, жеткізілгеннен және орнатылғаннан, анықталған кемшіліктер жойылғаннан және Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау туралы құжатқа қол қойғаннан кейін орындалды деп есептеледі.


Приложение № 2
Техническая спецификация
Работы по изготовлению трехместного дивана
1. Общие сведения
Наименование закупки: работы по изготовлению трехместного дивана.
Количество: 1 штука.
Место поставки дивана: г.кокшетау, улКуанышева, 170Б, Учебный корпус №5
Сроки выполнения работ и поставки товара: в течение 15 дней с момента подписания Договора.
Результат работ: изготовленный, доставленный и установленный трехместный диван — 1 штука.
Назначение: использование в административном, служебном или общественном помещении.
2. Основные характеристики дивана
	№
	Наименование показателя
	Требование

	1
	Тип изделия
	Диван трехместный

	2
	Форма
	Прямая

	3
	Общая длина
	1930 мм

	4
	Общая глубина
	850 мм

	5
	Общая высота
	800 мм

	6
	Допустимое отклонение размеров
	Не более ±10 мм, по согласованию с Заказчиком

	7
	Количество посадочных мест
	3

	8
	Цвет
	Черный

	9
	Материал обивки
	Экокожа

	10
	Конструкция
	Стационарная, нераскладная

	11
	Наличие подлокотников
	С двух сторон

	12
	Максимальная нагрузка
	Не менее 120 кг на одно посадочное место

	13
	Количество
	1 штука


3. Состав выполняемых работ
Исполнитель должен выполнить:
1. Выезд на объект при необходимости и проведение контрольных замеров.
2. Разработку и согласование с Заказчиком эскиза дивана.
3. Согласование образца, оттенка и фактуры обивочного материала.
4. Изготовление каркаса и всех конструктивных элементов дивана.
5. Изготовление и установку мягких элементов сиденья, спинки и подлокотников.
6. Раскрой и монтаж обивочного материала.
7. Установку опор, крепежных элементов и фурнитуры.
8. Проверку прочности, устойчивости и качества готового изделия.
9. Упаковку, доставку, подъем, сборку и установку дивана по адресу Заказчика.
10. Уборку и вывоз упаковочных материалов после установки.
Все сопутствующие расходы, включая материалы, комплектующие, фурнитуру, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем, сборку и установку, должны быть включены в стоимость работ.
4. Требования к конструкции и материалам
4.1. Каркас
Каркас дивана должен быть прочным, жестким и устойчивым к эксплуатационным нагрузкам.
Для изготовления каркаса должны применяться мебельная древесина, фанера, древесные плитные материалы и/или металлические элементы, обеспечивающие прочность и долговечность конструкции.
Детали каркаса не должны иметь трещин, деформаций, острых выступов и иных дефектов. Все соединения должны быть надежно закреплены. Не допускаются расшатывание конструкции, скрип и люфт деталей.
4.2. Мягкие элементы
В качестве наполнителя должен использоваться мебельный пенополиуретан либо эквивалентный упругий материал, предназначенный для изготовления мягкой мебели.
Наполнитель должен:
· сохранять форму при эксплуатации;
· обладать достаточной упругостью;
· не иметь провалов, комков и неровностей;
· быть безопасным для использования в помещениях;
· не выделять резкого или стойкого химического запаха.
Жесткость сиденья и спинки должна обеспечивать комфортное длительное использование.
4.3. Обивка
Материал обивки — мебельная экокожа черного цвета.
Экокожа должна:
· быть предназначена для обивки мебели;
· иметь однородный цвет и фактуру;
· быть устойчивой к истиранию, растяжению и многократным нагрузкам;
· допускать влажную очистку;
· не иметь трещин, потертостей, пятен, проколов, складок и иных повреждений;
· не иметь резкого или стойкого постороннего запаха.
Обивка должна быть равномерно натянута и надежно закреплена. Швы должны быть ровными, прочными, без пропусков, разрывов и выступающих нитей.
Окончательный оттенок и фактура экокожи согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
4.4. Опоры и фурнитура
Опоры должны быть изготовлены из прочного материала, устойчивого к нагрузкам и механическим повреждениям.
Конструкция опор должна обеспечивать устойчивость дивана и исключать повреждение напольного покрытия. При необходимости опоры комплектуются защитными накладками.
Крепежные элементы и фурнитура не должны выступать наружу, иметь острые кромки либо создавать угрозу травмирования.
5. Требования к качеству изготовления
Готовый диван должен:
1. Соответствовать согласованному эскизу и установленным размерам.
2. Быть новым, ранее не использованным.
3. Иметь ровную геометрию и устойчивую конструкцию.
4. Не раскачиваться при эксплуатации.
5. Не иметь скрипа, люфта и деформаций.
6. Иметь одинаковую высоту опор.
7. Иметь ровные и симметричные сиденье, спинку и подлокотники.
8. Не иметь видимых следов клея, открытых крепежных элементов и необработанных участков.
9. Не иметь трещин, сколов, царапин, потертостей, загрязнений и иных дефектов.
10. Соответствовать требованиям безопасности и санитарным требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.
Материалы, используемые при изготовлении дивана, должны быть безопасными для здоровья человека и предназначенными для применения внутри помещений.
6. Согласование с Заказчиком
До начала изготовления Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком:
· эскиз и внешний вид дивана;
· окончательные размеры;
· конструкцию сиденья, спинки и подлокотников;
· образец, фактуру и оттенок черной экокожи;
· вид и цвет опор;
· место установки готового изделия.
Изменение согласованных характеристик без письменного согласия Заказчика не допускается.
7. Доставка и установка
Доставка и установка дивана осуществляются силами и за счет Исполнителя по адресу, указанному Заказчиком.
Исполнитель несет ответственность за сохранность изделия до завершения его установки и подписания документа о приемке выполненных работ.
При доставке диван должен быть защищен от загрязнений, влаги и механических повреждений.
8. Требования к приемке
При приемке Заказчик проверяет:
· соответствие количества и комплектности;
· соответствие фактических размеров технической спецификации;
· соответствие цвета и материала обивки согласованному образцу;
· качество обивки и швов;
· устойчивость и прочность конструкции;
· отсутствие видимых дефектов и повреждений;
· качество сборки и установки.
При выявлении недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их либо заменить изделие за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
9. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на изготовленный диван и выполненные работы — не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет устранять недостатки, возникшие вследствие некачественного изготовления, сборки, установки или применения материалов ненадлежащего качества.
Работы считаются выполненными после изготовления, доставки, установки дивана, устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

