ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на работы по ограждению территорий учебного корпуса Сырымского колледжа
ГККП  "Сырымский колледж" Управления образования акимата ЗКО
БИН 980640001785
	Способ закупки
	Запрос ценовых предложений (ЗЦП)

	Место поставки
	ЗКО Сырымский  район, п.Жымпиты ул. Жумагалиева д. 18

	Срок поставки
	В течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу


. Наименование и количество
Предмет закупки: работы по ограждению территорий вокруг учебного корпуса 171 погонный метр
2. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
	№
	Позиция
	Параметр
	Требование

	1
	Подготовка и разметка мест установки новых опор    
	171 погонный метр
	

	2
	Разработка грунта под ленточный фундамет
	171 погонны йметр
	

	3
	Устройства 171 погонный метр армированный сетки и опалубка
	171 погонный метр
	

	4
	Заливка бетонно ленточного фундамента ширина 20см высота 40 см длина 171 пог метр
	171 погонный метр
	

	5
	Установка металических опор 
	Высота 2 метр глубина ямы 1 метр
	

	6
	Монтаж металических секций огрождения 
	Высота 2 метр ширина 3 метр
	

	7
	Выполнения сварных соединений 
	
	

	8
	Установка вороты из металических секций 
	Ширина 3метр50см высота 2 метр 9см
	

	9
	Установка двери из металических секций 
	Ширина 1 метр высота 2 метр
	

	10
	Анти коррозная обработка и окразка сварных швов металических конструкций
	
	


3. Требования к поставке и качеству
• Товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов, повреждений, следов коррозии, загрязнений и иных недостатков, влияющих на внешний вид, безопасность и эксплуатационные свойства.
• В случае выявления при приёмке несоответствия требованиям технической спецификации Поставщик обязан заменить несоответствующий товар за свой счёт в срок, согласованный сторонами в рамках договора.
• При наличии обязательных требований технических регламентов и (или) стандартов, распространяющихся на поставляемый товар, товар должен им соответствовать. Документы, подтверждающие соответствие, предоставляются в случаях, когда их наличие обязательно в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.
4. Условия приёмки
• Приёмка осуществляется по фактическому количеству, комплектности, внешнему состоянию и соответствию характеристикам настоящей технической спецификации.
• Право собственности и риск случайной гибели товара переходят в порядке, установленном договором о государственных закупках.
• Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные заключённым договором о государственных закупках.
МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ПОРТАЛЫНА ЕНГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ҚЫСҚАША ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Оку корпусының аумағын қоршау жұмыстары.

	Сатып алу тәсілі 
	Баға ұсыныстарын сұрау (ЦЦП) 

	Жеткізу орны 
	БҚО Сырым ауданы, Жымпиты кенті, Жұмағалиев көшесі, 18-

	Жеткізу мерзімі 
	шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде


2. Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
	№
	Позиция
	Параметр
	Требование

	1
	Жаңа тіректерді орнату орындарын дайындау және белгілеу
	171 погонды метр
	

	2
	жолақты іргетас үшін топырақ жасау
	171 погонны йметр
	

	3
	құрылғылар 171 сызықтық метр арматураланған торлар және қалыптар
	171 погонный метр
	

	4
	бетон таспалы іргетасты құю ені 20 см биіктігі 40 см ұзындығы 171 пог метр
	171 погонный метр
	

	5
	металл тіректерді орнату 
	биіктігі 2 метр шұңқырдың тереңдігі 1 метр
	

	6
	қоршаудың металл секцияларын монтаждау 
	биіктігі 2 метр ені 3 метр
	

	7
	дәнекерленген қосылыстарды орындау
	
	

	8
	орнату Металл секциялардан жасалған қақпалар 
	ені 3 метр50 см биіктігі 2 метр 9 см
	

	9
	металл секциялардан есікті орнату 
	ені 1 метр биіктігі 2 метр
	

	10
	металл конструкцияларының дәнекерленген тігістерін коррозияға қарсы өңдеу және сырлау
	
	


3. Начало формы

Конец формы

. Жеткізу және сапа талаптары 

* Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақауларсыз, зақымдануларсыз, коррозия іздерінсіз, ластанусыз және сыртқы түріне, қауіпсіздігіне және пайдалану қасиеттеріне әсер ететін өзге де кемшіліктерсіз болуы тиіс. 

* Қабылдау кезінде техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда өнім беруші шарт шеңберінде тараптар келіскен мерзімде сәйкес келмейтін тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. 

* Жеткізілетін тауарға қолданылатын техникалық регламенттердің және (немесе) стандарттардың міндетті талаптары болған кезде тауар оларға сәйкес келуге тиіс. Сәйкестікті растайтын құжаттар Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес олардың болуы міндетті болған жағдайларда ұсынылады

4. Қабылдау шарттары 
* Қабылдау нақты саны, толықтығы, сыртқы жағдайы және осы техникалық ерекшеліктің сипаттамаларына сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады. 
* Тауардың меншік құқығы мен кездейсоқ жойылу тәуекелі Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген тәртіппен ауысады. 
* Төлем жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі.

