Техническая спецификация 
для оказания  услуг по техническому обслуживанию  электросетевых объектов 
	1
	Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг
	Оказание услуг по техническому обслуживанию  электросетевых объектов ТП(КТП,). 

	2
	Наименование, краткая характеристика товаров, выполнения работ, оказания услуг


	Техническое обслуживание оборудования , ВЛ: 

КТП-10/0,4 кВ:  

Зачистка и смазка рабочих контактов разъединителей

Визуальная проверка состояния заземления ТП, РП,КТП

Чистка трансформаторов, силовых щитов, РУ, камер трансформаторов от пыли и грязи

Проверка состояния изоляции проходных и опорных изоляторов

Проверка и при необходимости замена предохранителей 10 кВ.
Частичный ремонт вторичной коммутации 

Обновление надписей диспетчерских наименований

Удаление сорной растительности

Ремонт замка на двери ТП
Регулировка уровня напряжения силового трансформатора
Периодический осмотр в дневное время без подъема на опоры
Выборочный осмотр, выполняемый инженерно-техническим персоналом

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Восстановление знаков, плакатов, нумерации

Проверка состояния защиты ВЛ от перенапряжений

Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работой, проводимой вблизи ВЛ или на ВЛ


	3.
	Условия производства работ.

Качество применяемых материалов
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности по обслуживанию электросетей, Правил технической эксплуатации, Правил устройства электроустановок, Правил испытания защитных средств.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих норм и стандартов Республики Казахстан.

	4.
	Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	С момента заключения договора 

	5.
	1. Требования к поставщику
	2. Выполнение работ по нарядно-допускной системе согласно Правил техники безопасности Республики Казахстан;
3. Наличие диспетчерского пункта , а также наличие круглосуточного дежурства диспетчеров и оперативно-выездной бригады.
4. Наличие собственной нижеперечисленной спецтехники, с предоставлением соответствующих документов: 
1) Экскаватор -  для расчистки подъездных путей и раскопки мест повреждений, объем ковша 0,25 м3;
2) Авто подъемник телескопический -   для работ на высоте до 17 метров;
3) Автокран - Для подъема груза (трансформаторы). Грузоподъемность 6,3 тонн, стрела крана 
10,5 метров;
4) Бортовой грузовой автомобиль - Для перевозки грузов, грузоподъемность 5 тонн;
  5) Бригадный автомобиль для доставки персонала к месту выполнения работ;

5. Наличие собственного персонала:
1) Машинист автокрана 3 группа по ТБ – 1 человек;

2) Водитель спецмашин и фургонов – 2 группа по ТБ – 1 человек;

3)  Водитель спецмашин и фургонов – машинист автогидроподъемника  3 группа по ТБ – 1 человек;

4) Тракторист  3 группа по ТБ – 1 человек;
5) Мастер по эксплуатации распределительных сетей 5 группы по ТБ -1 человек.

6) Мастер группы Пс по ремонту оборудования распредустройств 5 группы по ТБ -1 человек.

7) Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей -3,4 группы по ТБ - 3 человека;

8) Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств – 3,4 группы по ТБ – 3 человека;



