Техникалық ерекшелік

Тапсырыс беруші: «Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қиғаш ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Жұмысты орындау мерзімі: Келісімшартқа қол қойғаннан кейін 15 күн ішінде
Жұмыс атауы:  Ағаштарды санитарлық кесу және қысқарту жұмыстары
Жұмыстың жалпы көлемі: Қиғаш ауылдық округі бойынша 300 түп терек ағашын қесу және санитарлық кесу. 
 Жұмыстың мақсаты: Елді мекендер аумағындағы терек ағаштарын  қураған және сынған бұтақтарды санитарлық жою, ағаштардың биіктігі мен бұтақтарын қауіпсіздік талаптарына сәйкес қысқарту, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
 Жасалататын жұмыс бойынша қойылатын талаптар:
1.Қиғаш ауылындағы -140 түп,  Д. Нұрпейісова елді мекеніндегі-50 түп, Қиғаш өзенінің жағалауы - 110 түп  терек ағашына санитарлық кесу және қысқарту жұмыстарын жүргізу.
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	1  

	С.Бейбарыс көшесі
	терек
	50
	Апатты жағдайда  
	Санитарлық кесу
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	50
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	Бейбітшілік көшесі
	терек
	10
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	Санитарлық кесу
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	Апатты жағдайда  
	Санитарлық кесу



 2. Қураған, сынған, зақымданған және қауіп төндіретін бұтақтарды кесу.
 3. Биіктігі 5 метрден асатын ағаштарды  механикалық тәсілмен санитарлық талаптарға сәйкес кесу. 
4. Жұмыстарды орындау үшін биіктікте жұмыс істеуге арналған арнайы техникамен құрал саймандардың болуы міндетті. Атап айтқанда, автовышка немесе соған сәйкес арнайы көтергіш техника пайдаланылуы тиіс.
 5. Электр желілеріне жақын орналасқан ағаштарды кесу және қысқарту жұмыстары алдында «Атырау-Жарық» мекемесінен қажетті рұқсаттарды алу және қауіпсіздік шараларын келісу қызмет көрсетушінің міндетіне жүктеледі. 6. Электр желілеріне жақын жерде жұмыстарды тиісті келісімдер мен қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілгеннен кейін ғана орындау. 
7. Кесілген бұтақтар мен өсімдік қалдықтарын жинау, белгіленген орынға шығарып ағаш қалдықтарын самосвалға тиеу.
8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты тазалау және санитарлық тәртіпке келтіру. 
9. Жұмыс барысында еңбек қауіпсіздігі, экологиялық және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау. 
10. Орындалған жұмыстардың нәтижесі бойынша тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін ұсыну. 
Жұмыстар қолданыстағы заңнамаға, санитарлық және қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Ағаштарды қысқарту кезінде олардың сақталуы, өсу ерекшеліктері және электр желілеріне қатысты қауіпсіздік талаптары ескерілуі қажет. Ағаштарды толық кесуге тапсырыс берушінің тиісті келісімінсіз жол берілмейді.
Қызмет құнына жұмыс күші, арнайы техниканы пайдалану, ағаштарды санитарлық кесу және қысқарту, кесілген бұтақтарды жинау, тиеу және шығару, сондай-ақ «Атырау-Жарық» мекемесімен қажетті келісімдерді алу жөніндегі жұмыстарға байланысты барлық шығындар мердігер өз есебінен жүргізеді.









Техническая спецификация

Заказчик: ГУ «Аппарат акима сельского округа Кигаш Курмангазинского района Атырауской области»

Срок поставки: В течении 15 дней после подписания договора 
Наименование работы: Работы по вырубке и санитарная обрезка деревьев
Обьем работ: Работ по санитарной обрезке 300 деревьев Кигашском сельском округе.
Цель работ:  Санитарное обрезка деревьев на территории населенных пунктов, а также обрезка деревьев, требующая регулировки высоты и длины ветвей,обеспечение безопасности жителей.
Требование к выполняемой работе:
1. Санитарная обрезка  в селе Кигаш — 140 деревьев, в н/п Д. Нурпейсова — 50 деревьев, и на берегах реки Кигаш — 110 деревьев.
	№
	Расположение
	Вид дерева
	К-во
	Состояние
	Вид работ

	1  

	ул С.Бейбарыс 
	тополь
	50
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	2  
	ул Бөкейхан 
	тополь
	50
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	3
	ул Сейт баба 
	тополь
	20
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	4
	ул Әйтеке би 
	тополь
	20
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	5
	ул Жастар 
	тополь
	10
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	6
	ул Бейбітшілік 
	тополь
	10
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	7
	ул Ж.Жабаев 
	тополь
	10
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	8
	ул Мақаш әкім 
	тополь
	10
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	9
	ул Ш.Қалдаяқов 
	тополь
	10
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 

	10
	Берег реки Кигаш
	тополь
	110
	Аварийном состоянии
	Санитарная обрезка деревьев 



2. Обрезка сухих, сломанных, больных и опасных ветвей.
3. Деревья высотой более 5 метров следует спиливать механическим способом в соответствии с санитарными требованиями.
4. Для выполнения работ обязательно наличие специального оборудования и инструментов для работы на высоте. В частности, следует использовать передвижную вышку или специальное подъемное оборудование.
5. Перед спиливанием и обрезкой деревьев, расположенных вблизи линий электропередач, поставщик услуг обязан получить необходимые разрешения от ТОО Атырау-Жарык  и согласовать меры безопасности.
 6. Работы вблизи линий электропередач следует проводить только после согласования соответствующих условий и обеспечения мер безопасности.
7. Сбор срезанных веток и растительных остатков, их транспортировка в назначенное место и погрузка древесных отходов в самосвал.
8. Уборка территории после завершения работ и приведение ее в санитарное состояние.
9. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности во время работы.
10. Предоставление заказчику акта выполненных работ по результатам их выполнения.
Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, санитарно-техническими требованиями и требованиями безопасности. При вырубке деревьев необходимо учитывать их сохранность, особенности роста и требования безопасности для электросетей. Полная вырубка деревьев не допускается без соответствующего согласия заказчика.
Стоимость услуги включает в себя оплату труда, использование специальной техники, санитарную вырубку и распиловку деревьев, сбор, погрузку и вывоз срубленных веток, связанные с получением необходимых разрешений от Атырау-Жарык управления,а также все расходы производятся за счет Подрядчика.


