Техническая спецификация

Пешковская ВА
	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Сверление отверстий диаметр 20 мм
	Шт.
	4

	2
	Сверление отверстий диаметр 10 мм
	Шт.
	4

	3 
	Прокладка кабель канала 25х16 ПВХ
	М.
	48

	4
	Прокладка кабеля UTP 5cat
	М.
	65

	5
	Установка розеток настенный 1 порт RJ45 UTP 5cat
	Шт.
	6

	6
	Установка закладных труб для в стены для кабеля диаметр 20 мм
	Шт.
	4

	7
	Установка закладных труб для в стены для кабеля диаметр 10 мм
	Шт.
	4

	8
	Обжим коннектора RJ45 5 cat
	Шт.
	24

	9
	Установка и настройка маршрутизатора 8 port
	Шт.
	1

	10
	Установка и настройка беспроводного маршрутизатора 4 port
	Шт.
	1



Костряковский ФАП
	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Сверление отверстий диаметр 10 мм
	Шт.
	2

	2
	Прокладка кабель канала 20х10 ПВХ
	М.
	20

	3
	Прокладка кабеля UTP 5cat
	М.
	20

	4
	Установка розеток настенный 1 порт RJ45 UTP 5cat
	Шт.
	2

	5
	Установка закладных труб для в стены для кабеля диаметр 10 мм
	Шт.
	4

	6
	Обжим коннектора RJ45 5 cat
	Шт.
	8

	7
	Установка и настройка маршрутизатора 5 port
	Шт.
	1



Банновский ФАП
	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Сверление отверстий диаметр 10 мм
	Шт.
	3

	2 
	Прокладка кабель канала 20х10 ПВХ
	М.
	10

	3
	Прокладка кабеля UTP 5cat
	М.
	15

	4
	Установка розеток настенный 1 порт RJ45 UTP 5cat
	Шт.
	3

	5
	Установка закладных труб для в стены для кабеля диаметр 10 мм
	Шт.
	3

	6
	Обжим коннектора RJ45 5 cat
	Шт.
	12

	7
	Установка и настройка маршрутизатора 5 port
	Шт.
	1



Камышинский ФАП
	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Сверление отверстий диаметр 10 мм
	Шт.
	2

	2 
	Прокладка кабель канала 20х10 ПВХ
	М.
	18

	3
	Прокладка кабеля UTP 5cat
	М.
	23

	4
	Установка розеток настенный 1 порт RJ45 UTP 5cat
	Шт.
	2

	5
	Установка закладных труб для в стены для кабеля диаметр 10 мм
	Шт.
	2

	6
	Обжим коннектора RJ45 5 cat
	Шт.
	8

	7
	Установка и настройка маршрутизатора 5 port
	Шт.
	1






Техникалық ерекшелік
Пешковская дәрігерлік амбулаториясы
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Диаметрі 20 мм тесіктерді бұрғылау
	дана
	4

	2
	Диаметрі 10 мм тесіктерді бұрғылау
	дана
	4

	3 
	25×16 ПВХ кабель-арнасын төсеу
	м
	48

	4
	UTP 5cat кабелін төсеу
	м
	65

	5
	1 портты RJ45 UTP 5cat қабырға розеткасын орнату
	дана
	6

	6
	Кабельге арналған диаметрі 20 мм ендірме қабырға құбырларын орнату
	дана
	4

	7
	Кабельге арналған диаметрі 10 мм ендірме қабырға құбырларын орнату
	дана
	4

	8
	RJ45 5 cat коннекторын қысу
	дана
	24

	9
	8 портты маршрутизаторды орнату және баптау
	дана
	1

	10
	4 портты сымсыз маршрутизаторды орнату және баптау
	дана
	1



Костряковский фельдшерлік-акушерлік пункті
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Диаметрі 10 мм тесіктерді бұрғылау
	дана
	2

	2
	20×10 ПВХ кабель-арнасын төсеу
	м
	20

	3
	UTP 5cat кабелін төсеу
	м
	20

	4
	1 портты RJ45 UTP 5cat қабырға розеткасын орнату
	дана
	2

	5
	Кабельге арналған диаметрі 10 мм ендірме қабырға құбырларын орнату
	дана
	4

	6
	RJ45 5 cat коннекторын қысу
	дана
	8

	7
	5 портты маршрутизаторды орнату және баптау
	дана
	1



Банновский фельдшерлік-акушерлік пункті
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Диаметрі 10 мм тесіктерді бұрғылау
	дана
	3

	2 
	20×10 ПВХ кабель-арнасын төсеу
	м
	10

	3
	UTP 5cat кабелін төсеу
	м
	15

	4
	1 портты RJ45 UTP 5cat қабырға розеткасын орнату
	дана
	3

	5
	Кабельге арналған диаметрі 10 мм ендірме қабырға құбырларын орнату
	дана
	3

	6
	RJ45 5 cat коннекторын қысу
	дана
	12

	7
	5 портты маршрутизаторды орнату және баптау
	дана
	1



Камышинский фельдшерлік-акушерлік пункті
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Диаметрі 10 мм тесіктерді бұрғылау
	дана
	2

	2 
	20×10 ПВХ кабель-арнасын төсеу
	м
	18

	3
	UTP 5cat кабелін төсеу
	м
	23

	4
	1 портты RJ45 UTP 5cat қабырға розеткасын орнату
	дана
	2

	5
	Кабельге арналған диаметрі 10 мм ендірме қабырға құбырларын орнату
	дана
	2

	6
	RJ45 5 cat коннекторын қысу
	дана
	8

	7
	5 портты маршрутизаторды орнату және баптау
	дана
	1
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