
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по поверке узла учёта тепловой энергии
 Единица измерения и количество
Единица измерения:  услуга.
Количество:                1 услуга.
Цена: 200 000 тысяч тенге

1. Наименование закупаемой услуги
Оказание услуг по проведению метрологической поверки узла учёта тепловой энергии после распломбировки. 
Монтаж/ демонтаж узла учета.
2. Цель оказания услуги
Определение технической исправности и метрологических характеристик узла учёта тепловой энергии, подтверждение его пригодности к дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.
3. Сведения об узле учёта
	№
	Наименование узла учёта / средства измерений
	Тип СИ
	Заводской номер
	Место установки
	Год изготовления

	1
	Узел учёта тепловой энергии
	КМ-5-5
	379013
	Узел учёта
	2014

	2
	Средство измерений
	КТС-Б
	1350655
	Отводящий трубопровод
	2014

	3
	Средство измерений
	КТС-Б
	1350655
	Подающий трубопровод
	2014

	4
	Средство измерений
	ППС
	378998
	Отводящий трубопровод
	2014


4. Содержание услуги
Исполнитель должен провести поверку узла учёта тепловой энергии и входящих в его состав средств измерений в соответствии с утверждённой методикой поверки, эксплуатационной документацией и действующими метрологическими требованиями.
В состав работ входит:
1. Внешний осмотр и проверка технического состояния приборов.
2. Проверка комплектности и идентификационных данных средств измерений.
3. Проверка работоспособности узла учёта.
4. Проверка измерительных каналов.
5. Проверка правильности измерения параметров теплоносителя.
6. Проверка работы вычислительного устройства КМ-5-5.
7. Проверка соответствия метрологических характеристик установленным требованиям.
8. Определение погрешности измерений в объёме, предусмотренном методикой поверки.
9. Оформление результатов поверки.
5. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь соответствующую аккредитацию и/или право на проведение метрологической поверки средств измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Поверка должна выполняться квалифицированным персоналом с применением необходимого поверочного оборудования.
6. Результат оказания услуги
По результатам проведения поверки Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие результаты поверки средств измерений и пригодность узла учёта тепловой энергии к дальнейшей эксплуатации.
При положительном результате поверки должна быть подтверждена пригодность приборов к дальнейшей эксплуатации с оформлением соответствующих документов в установленном порядке.
При отрицательном результате поверки Исполнитель предоставляет документ о непригодности соответствующего средства измерений с указанием результатов поверки.
7. Особые условия
Поверка проводится после распломбировки узла учёта теплоснабжающей организацией.
Все работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и действующих нормативных требований Республики Казахстан.
После успешного проведения поверки узел учёта должен быть подготовлен к дальнейшей эксплуатации.




8. Место оказания услуги
 г. Алматы, Турксибский район, ул. Ахан Сери 36 А «Городская клиническая больница №8»
9. Срок оказания услуги
В сроки, установленные договором о государственных закупках, по заявке Заказчика.

10. Порядок приёмки
Услуга считается оказанной после проведения поверки узла учёта и предоставления Заказчику документов, подтверждающих результаты проведённых метрологических работ.
Приёмка осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями договора о государственных закупках.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
жылу энергиясын есепке алу торабын тексеру бойынша қызметтер көрсетуге

 Өлшем бірлігі: қызмет. 
Саны: 1 қызмет. 
Бағасы: 200 000 мың теңге

1. Сатып алынатын қызметтің атауы Пломбалаудан кейін жылу энергиясын есепке алу торабына метрологиялық тексеру жүргізу бойынша қызметтер көрсету. Есепке алу торабын монтаждау/ бөлшектеу. 
2. Қызмет көрсету мақсаты Жылу энергиясын есепке алу торабының техникалық жарамдылығын және метрологиялық сипаттамаларын айқындау, оның өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес одан әрі пайдалануға жарамдылығын растау.
 3. Есеп торабы туралы мәліметтер № Есепке алу торабының атауы / өлшеу құралдары СИ типі зауыттық нөмірі орнату орны дайындалған жылы 1 жылу энергиясын есепке алу торабы КМ-5-5 379013 есеп торабы 2014 2 КТС-Б өлшеу құралы 1350655 бұру құбыры 2014 3 КТС өлшеу құралы-Б 1350655 беру құбыры 2014 4 ПОҚ өлшеу құралы 378998 бұру құбыры 2014
4. Қызмет мазмұны Орындаушы жылу энергиясын есепке алу торабын және оның құрамына кіретін өлшеу құралдарын бекітілген тексеру әдістемесіне, пайдалану құжаттамасына және қолданыстағы метрологиялық талаптарға сәйкес тексеруді жүргізуге тиіс.
 Жұмыс құрамына кіреді: 
1. Аспаптардың техникалық жай-күйін сыртқы тексеру және тексеру. 
2. Өлшеу құралдарының толықтығын және сәйкестендіру деректерін тексеру. 
3. Есеп торабының жұмысын тексеру.
 4. Өлшеу арналарын тексеру. 
5. Салқындатқыштың параметрлерін өлшеудің дұрыстығын тексеру.
 6. КМ-5-5 есептеу құрылғысының жұмысын тексеру.
 7. Метрологиялық сипаттамалардың белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру. 
8. Тексеру әдістемесінде көзделген көлемде өлшеу қателігін анықтау. 
9. Тексеру нәтижелерін ресімдеу. 

5. Орындаушыға қойылатын талаптар Орындаушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өлшем құралдарын тиісті аккредиттеуі және/немесе метрологиялық тексеру жүргізуге құқығы болуы тиіс. Тексеруді білікті персонал қажетті тексеру жабдығын қолдана отырып орындауы керек
6. Қызмет көрсету нәтижесі Тексеру жүргізу нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге өлшеу құралдарын тексеру нәтижелерін және жылу энергиясын есепке алу торабының одан әрі пайдалануға жарамдылығын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тексерудің оң нәтижесі болған кезде аспаптардың белгіленген тәртіппен тиісті құжаттарды ресімдей отырып, одан әрі пайдалануға жарамдылығы расталуы тиіс. Тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда Орындаушы тексеру нәтижелерін көрсете отырып, тиісті өлшеу құралының жарамсыздығы туралы құжатты ұсынады. 
7. Ерекше шарттар Тексеру жылумен жабдықтаушы ұйым есепке алу торабын пломбалағаннан кейін жүргізіледі. Барлық жұмыстар Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, Электр қауіпсіздігі талаптары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптары сақтала отырып орындалады. Тексеру сәтті жүргізілгеннен кейін есепке алу торабы одан әрі пайдалануға дайындалуы тиіс.
8. Қызмет көрсету орны Алматы қ., Түрксіб ауданы, Ақан Сері к-сі, 36 а "№8 қалалық клиникалық аурухана" 
9. Қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімде.
 10. Қабылдау тәртібі Қызмет есепке алу торабын тексеру жүргізілгеннен және Тапсырыс берушіге жүргізілген метрологиялық жұмыстардың нәтижелерін растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі. Қабылдауды Тапсырыс беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырады.
Нөмір бойынша келісу : 8-700- 563- 10 – 05 Мейрам Лугатұлы-АХЧ басшысы
