
                         
Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасы


  Тапсырыс берушінің атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
 Ұйымдастырушының атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы
Баға ұсыныстарын сұратудың № __________________________________
Баға ұсыныстарын сұратудың
Лоттың № ______________________________________
 Лоттың атауы :Өлшеу құралдарын тексеру қызметі
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	432110.100.000000

	Қызмет атауы *
	Электр энергиясын есепке алу жабдықтарын/аспаптарын орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

	Өлшембірлігі*
	Жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Бірлікбағасы, қосылғанқұнсалығын қоспағанда*
	453000,00 тг

	Қосылғанқұнсалығынқоспағанда, сатыпалуғабөлінгенжалпы сома*
	453000,00 тг

	Қызмет көрсету мерзімі *
	
Шарт жасалғаннан кейін 25 күнтізбелік күн ішінде.

	Қызмет көрсету орны *
	[bookmark: _GoBack]СҚО, Айыртау ауданы, Саумалколь ауылы, Уәлиханов көшесі, 5 (ОСО)

	Аванстық төлем мөлшері*
	
0

	Шыққанжылы
	-


	Кепілдікмерзімі (айлар)
	24 айлар

	Сатыпалынатынтауарлардыңқажеттіфункционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы
	1 1.Есепке алу құралын ғимараттың қасбетіне шығару
 а) тексеру есептеу құралы. 
б) есепке алу шкафын монтаждау (металл) өлшемі 40*25см –саны 1 дана
 в) монтаждау мыс кабелі 3*2,5 кВт,-30м.п.                                    
 г) монтаждау автоматы 63А 3Р ажыратқыш-саны-2 дана                                                           
д) мыс монолитті Кабельді монтаждау 4*16квт-30м.п.                              
е) саны-12 дана .
ж) іске қосу-реттеу жұмыстары.  
з) бақылаушымен электр қалқан аспабының пломбасын алу
1.Жұмыстарды орындау шарттары: есепке алу аспабын бөлшектеу және монтаждау, тексеру, ғимараттарды қасбетке шығару ,орнату, пломбалау, баптау және жеткізу өнім берушінің есебінен жүргізіледі (бөлшектеу және монтаждау энергия беруші ұйымның бақылаушыларымен жүргізілуі тиіс)                                                                          
 Егер кепілдік пайдалану кезеңінде объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнім берушінің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Орындалған жұмыстарға кепілдік кемінде 2 жыл болуы керек.                                                
3. Жөндеу жұмыстарын орындау мерзімі 25 күнтізбелік күн ішінде.                                                              
 4.Жөндеу жұмыстары барысында өнім беруші өртке қарсы қауіпсіздікті сақтауға және қамтамасыз етуге міндеттенеді.                                          5. Жеткізуші электр және байланыс желілерінің, теледидардың, бейнебақылаудың және өрт туралы ескертудің зақымдалуына жауап береді. Қолданыстағы инженерлік желілер мен жүйелер бүлінген жағдайда, әлеуетті өнім беруші өз қаражаты есебінен қалпына келтіреді және АКТ бойынша Тапсырыс берушіге береді. 
6. Жеткізуші жөндеу кезінде құрылыс материалдарынан жиналған қоқыстарды өз есебінен шығаруға міндетті.                                          
7. Авариялық / штаттан тыс жағдай туындаған жағдайда келтірілген залалды өтеуге, сондай-ақ өз есебінен жою жұмыстарын жүргізуге міндетті. Жеткізуші материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды, жабдықтарды тасымалдауды, қоймалауды және сақтауды ұйымдастыруға міндетті.                                          
8. Қолданылатын материалдардың сапасы ГОСТ талаптарына және ерекшеліктерде көрсетілген техникалық шарттарға сәйкес келуі керек.
9.Жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау:
 1. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері жүзеге асырады. 
2. Шарт бойынша орындалатын жұмыстар шеңберінде Орнатылатын пайдаланылатын материалдар жаңа, пайдаланылмаған, пайдаланылған элементтерді пайдаланбай жаңа материалдардан құрастырылған болуы тиіс.. 
10. Жеткізушінің есебінен кемшіліктер мен ақауларды жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Кемшіліктер мен анықталған ескертулерді жою бойынша іс-шаралар жүргізу. Орындалған жұмыстарды тапсыру Тапсырыс берушінің орындалған жұмыстар актісімен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.                                           
 

	Орындаушыжеңімпаздепанықталғанжағдайдаәлеуеттіөнімберушігеқойылатынталаптаржәнеоныменмемлекеттіксатыпалутуралышартжасасу (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі) (Әлеуеттіөнімберушінікөрсетілгенмәліметтердікөрсетпегенінемесебермегеніүшінқабылдамауғажолберілмейді)
	11.Жұмыс орны: СҚО, Айыртау ауданы, Саумалколь ауылы, ұлуәлиханова, 5 (ҚОҚ)









                         
                               

                 
                            

                               

                           






















                                             
                                Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование заказчика: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Наименование организатора: Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области.
  № запроса ценовых предложении _____________________________________
  Наименование запроса ценовых предложении–
 № лота _________________________________________
 Наименование лота: Услуга по поверки средств измерений

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	
432110.100.000000


	Наименование услуги*
	Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета электроэнергии

	Единица измерения*
	Работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	453000,00 тг

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	453000,00 тг

	Срок оказания услуги*
	В течении 25 календарных дней после заключение договора.


	Место оказания услуги*
	СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Уалиханова,5 (ОСО)

	Размер авансового платежа*
	0

	Год выпуска
	-

	Гарантийный срок (в месяцах)
	24 месяца

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого услуг
	 1.Вынос прибор учета на фасад здании
 А) Снятие пломбы электрощитового прибора с контролёром
 Б) Поверка прибор учета. 
 В) Монтаж шкаф для учета (металлический)не менее размер 40*30 *110см –количестве 1шт
 Г) Монтаж кабель медный двойной многожильный 3*2,5кВт,- не менее количества 30м.п.                                    
 Д) Монтаж автомат 63А 3Р выключатель–количества-  2шт                                                           
 Е) Монтаж кабеля медный монолитный 4*16кВт - 30м.п.                              
 Ж) Наконечники количестве -12 шт.
 З) Пуско-наладочные работы.  
1.Условия выполнения работ: демонтаж, и монтаж, поверка прибора учета, вынос на фасад зданий, установка, опломбировка, наладка и доставка прибора учета проводится за счет Поставщика (демонтаж, и монтаж проводить с контролёрам энергопередающее            организации)                                                                          
 Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 2 года.                                                
3. Срок выполнения ремонтных работ в течении    25 календарных дня.                                                              
4.В процессе ремонтных работ Поставщик обязуется соблюдать и обеспечивать противопожарную безопасность.                                          5. Поставщик несет ответственность за повреждения линий электропередач и связи, телевидения, видеонаблюдения и пожар-оповещения. В случае повреждения существующих инженерных сетей и систем, потенциальный поставщик восстанавливает за счет собственных средств и по акту передает Заказчику. 
6. Поставщик обязан вывезти мусор скопившиеся из строительных материалов во время проведения ремонта за свой счет.                                          
7. В случае возникновения аварийно/нештатной ситуации, возместить причиненный ущерб, а также произвести за свой счет ликвидационные работы. Поставщик обязан организовать транспортировку, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций, оборудования.                                          
8. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий указанных в спецификациях.
9.Контроль качества и приемка работ:
 1. Прием выполненных работ осуществляют представители Заказчика. 
 2. Используемые материалы, устанавливаемые в рамках выполняемых по договору работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых материалов без использования бывших в употреблении элементов. 
10. Обеспечить организацию работ по устранению недоделок и дефектов за счет Поставщика. Провести мероприятия по устранению недоделок и выявленных замечаний. Сдача выполненных работ осуществляется в установленном порядке актом выполненных работ Заказчиком.                                           
 

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	 11.Место работы: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, улУалиханова,5 (ОСО)


      
