Техническая спецификация
на закуп услуг обучения по курсу 
Консультационные услуги по теме: «Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer»

	Закупки:  
	«Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer» для специалистов АО «Казахстанский дорожный научно - исследовательский институт». 

	Количество:  
	1 (одна) 

	Единица измерения:
	услуга 

	Место поставки:  
	РК. г.Астана. ул.Жекебатыр, 35

	Срок поставки:
	Срок поставки услуг: в течение 5 (пять) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика 

	Вариант обучения:
	Очное, территория Заказчика

	Продолжительность курса: 
	104 академических или 78 астрономических часов, 13 дней

	Цели, ради которых осуществляется закупка:
	Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer. 

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:
	Программа курса обучения Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer должна включать в себя:
Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer.
Система Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer позволяет выполнить весь цикл работ по проектированию автомобильной дороги: от ввода данных об инженерных изысканиях до подсчёта объёмов работ, формирования проектной документации по действующим нормативам и формирования BIM-модели проекта в соответствии с требованиями экспертиз. Слушатели этого курса освоят инструменты системы, предназначенные для проектирования автомобильной дороги, и узнают тонкости формирования BIM-модели в Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Построение поверхности по топосъемке AutoCAD.
2. Передача поверхностей через формат LandXML.
3. Построение трассы из полилинии.
4. Редактирование геометрии трассы.
5. Подпись углов трассы в плане.
6. Построение вида профиля.
7. Построение проектного профиля.
8. Редактирование геометрии проектного профиля.
9. Заполнение данных вида профиля.
10. Замена шапки вида профиля.
11. Создание конструкции.
12. Работа с инструментальной палитрой и базовыми элементами.
13. Построение коридора.
14. Штриховка откосов коридора.
15. Построение поверхностей коридора.
16. Построение поперечников.
17. Заполнение данных поперечников.
18. Расчет материалов.
19. Вывод земработ в табличном виде.
20. Добавление площадей земработ на поперечники.
21. Построение виража.
22. Уширение виража.
23. Построение кюветов.
24. Управление отметками кюветов на продольном профиле.
25. Работа с областями коридора.

Subassembly Composer:
1.Вкладки и окна.
2.Вкладка вводных параметров.
3.Вкладка целевых параметров.
4.Вкладка виража.
5.Основная геометрия: точка, звено, форма.
6.Продвинутая геометрия: точка пересечения, звено по поверхности, радиус, дуга, целевая точка.
7.Вспомогательная геометрия: вспомогательная точка, вспомогательное звено.
8.Элементы пространства: workflow, sequence, switch, decision.
9.Переменные значения.
Типы геометрии точек:
1.Смещение по Х и У.
2.Смещение по Х на поверхность.
3.Смешение по уклону и Х.
4.Смещение по откосу и У.
5.Смещение по углу и расстоянию.
6.Смещение по откосу к поверхности.
Типы вводных параметров:
1.Числовые значения.
2.Уклон.
3.Откос.
4.Строковый текст.
5.Условие Да/Нет.
6.Создание собственных параметров ввода.
Практические построения:
1.Проезжая часть (уширения, целевые отметки для кромок, вираж).
2.Обочина (уширения, целевые отметки для бровки, вираж).
3.Откосы (условие выемки/насыпи, условие по высоте с учетом косогора).
4.Кювет.
5.Тротуар.
Построение конструкций заказчика.

Количество обучающихся - 6

	Требования к поставщику 
Условия и качество услуг
	Поставщик до начала обучения должен предоставить документы, подтверждающие наличие законных оснований для предоставления каждому участнику доступа к лицензионному программному обеспечению Autodesk Civil 3D и Subassembly Composer на весь период проведения курса. Подтверждающими документами могут являться лицензионные соглашения, документы о приобретении подписок, письма правообладателя или его уполномоченного представителя либо иные документы, подтверждающие соответствующее право. Предоставляемый доступ должен соответствовать условиям лицензирования правообладателя и обеспечивать выполнение практических заданий, предусмотренных программой курса. Документы на иностранном языке предоставляются с переводом на государственный или русский язык.
Поставщик должен соответствовать следующим условиям:
1. Предоставить примеры выполненных BIM моделей по автомобильным дорогам.
2. Выполнение консультационных услуг на проектах Заказчика.
3. Адаптировать шаблоны под требования Заказчика.
4. Обеспечить сопровождение проекта после оказания услуг по средствам сети интернет в течение трех месяцев с окончания Услуг
Формат курса предполагает работу на территории Заказчика.

Слушателям и предприятию выписываются именные сертификаты.

Сумма должна включать все расходы, связанные с поставкой услуг. 
Предоставлять по поставленным услугам все надлежаще оформленные документы.



