Өнім берушінің қаражаты есебінен қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын ауыстыра отырып, астық тазалау машиналарын жөндеу жөніндегі жұмыстар 1. Жеткізушінің күштері мен құралдары есебінен дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес келетін түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ауыстыра отырып, жоспардан тыс және авариялық жөндеу бойынша астық тазалау машиналарын жөндеу. Жұмыс құнына түйіндер мен агрегаттарды диагностикалау, бөлшектеу және монтаждау кіреді. Жөндеу жұмыстары Тапсырыс берушінің аумағында жүргізілуі керек. Тораптар мен агрегаттарды ауыстыра отырып, сапалы қызмет көрсету және жөндеу үшін барлық қажетті жабдықтар мен мүкәммалды жеткізуші қамтамасыз етеді. Жұмыстарды орындамас бұрын өнім беруші диагностика жүргізуге және ақаулы акт жасауға, тапсырыс берушімен жұмыс көлемін келісуге міндетті. Жұмыстар бір күн ішінде аптасына 5 күн сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін кезектен тыс орындалуы керек. 2. Өнім беруші Орнатылатын қосалқы бөлшектердің сапасына кемінде 6 ай кепілдік беруі тиіс, қосалқы бөлшектерді ауыстыру жөніндегі жұмыстың кепілдігі бұзылған жағдайда " Өнім берушінің "есебінен өтеледі. Қосалқы бөлшектер жаңа, түпнұсқа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Ақаулықтарды жою мерзімдері өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен қосалқы бөлшектерді ауыстыру жөніндегі кепілдік жағдайларға жататын ақаулықтарды жою мерзімі күнтізбелік 7 күннен аспайды. 3. Астық тазалау машиналарын жөндеу жұмыстың келесі түрін қамтиды:
- Petkus M15 тазартқышын ауыстыру. Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес
-МУЗАЛАРДЫҢ тор жақтауларын ауыстыру немесе қалпына келтіру-8
- Торлы Жақтауларды ауыстыру немесе қалпына келтіру, пневможүйені жөндеу (желдеткішті тазалау немесе ауыстыру), иінді-иінді механизмдегі (КШМ) ойынды жою, жылжымалы бөлшектерді теңгерімдеу.
-мойынтірек тораптарын және МУЗ-8 діріл механизмін ауыстыру
- тірек резеңке конвейер роликтерін ауыстыру 
- аспирация жүйесінің жеңдерін ауыстыру.
- бұрандалы тасымалдағыштарды қалпына келтіру
	№
	Ауыл шаруашылығы және арнайы техниканың атауы
	бірлік
	Бірліктердің жалпы саны

	
	ЗАВ-20 астық тазарту кешені
	дана
	1

	
	Petkus M15 Астық тазалау машинасы
	дана
	1

	
	МУЗ-8 Астық тазалау машинасы
	дана
	2

	
	Астық тазалау машинасы триер ПТ-600 өнімділігі 8 т / сағ дейін триерлік приставкасы
	дана
	1
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[bookmark: _Hlk236551948]Работы по  ремонту зерноочистительных машин с заменой запасных частей и расходных материалов за счет средств поставщика 1. Ремонт зерноочистительных машин по внеплановому и аварийному ремонту, с заменой оригинальными запасными частями, соответствующие требованиям завода изготовителя за счет сил и средств поставщика. В стоимость работ включены диагностика, демонтаж и монтаж узлов и агрегатов. Работы по ремонту должны проводиться на территории Заказчика. Все необходимое оборудование и инвентарь для качественного обслуживания и ремонта с заменой узлов и агрегатов обеспечивается Поставщиком. Перед выполнением работ поставщик обязан провести диагностику и составить дефектный акт, согласовать с заказчиком объем работ. Работы должны выполнятся вне очереди в течение дня с 9-00 до 18-00 часов 5 дней в неделю. 2. Поставщик должен гарантировать качество устанавливаемых запасных частей в течении не менее 6 месяцев, в случае нарушения гарантии работы по замене запасных частей возмещается за счет «Поставщика». Запасные части должны быть новые, оригинальные, ранее не использовавшиеся. Сроки устранения неполадок относящийся к гарантийным случаям по замене запасных частей за счет сил и средств поставщика срок устранения неполадок не более 7 календарных дней. 3. Ремонт зерноочистительных машин включает в себя следующий вид работ:
- Замена решет очиститель PETKUS M15. согласно заявке заказчика
- Замена или восстановление решетных рамок МУЗ-8
- Замена или восстановление решетных рамок, ремонт пневмосистемы (очистка или замена вентилятора), устранение люфтов в кривошипно-шатунном механизме (КШМ), балансировка подвижных частей.
- замена подшипниковых узлов и вибромеханизма МУЗ-8
- замена поддерживающих обрезиненных роликов конвейеров 
- замена рукавов системы аспираций.
- восстановление шнековых транспортеров
	[bookmark: _Hlk243643614]№
	Наименование сельскохозяйственной и специальной техники 
	Ед.
изм.
	Общее количество единиц

	
	Зерноочистительный комплекс ЗАВ-20
	шт
	1

	
	зерноочистительные машина PETKUS M15
	шт
	1

	
	зерноочистительные машина МУЗ-8
	шт
	2

	
	Зерноочистительная машина триер ПТ-600 приставка триерная с производительностью до 8 т/ч.
	шт
	1

	
	Итого:
	
	5



                                        

