№2 қосымша 
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Мемлекеттік мекеменің атауы бар көше әкімшілік
маңдайшасын дайындау     
Жұмысты бастамас бұрын нобай мен өлшемдерді Тапсырыс берушімен келісіңіз. Маңдайша ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 22 қарашадағы № 1371 қаулысымен әкімшілік ғимараттарда мемлекеттік органдардың атауы жазылған маңдайшаларды дайындау мен орналастырудың бекітілген қағидаларына сәйкес дайындалуы тиіс. 1. Белгінің өлшемі 60 х 80 см. негізі алкабонд түсі кобальт, кесу оракал алтын, жақтау ТРИММ ҚР елтаңбасы бар алтын 12 см. 2. Мемлекеттік органның атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылуға тиіс. Жеткізуші осы қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындарды (тасымалдау, түсіру, жеткізу) Жалпы құнға қосуы тиіс. Саны: 2 дана (орыс және қазақ тілінде). Қолданылатын материалдардың сапасы ГОСТ және ТУ талаптарына сәйкес келуі керек. Жұмыстар ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Жасырын ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші бұл жұмыстарды өз есебінен орындайды.
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление уличной административной  вывески с наименованием государственного учреждения 
		
		Перед началом работы согласовать эскиз и размеры с Заказчиком.
Вывеска должна быть изготовлена согласно утвержденным Правилам изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях Постановлением Правительства РК от 22 ноября 2011 года   № 1371. 
1. Размер вывески 60 х 80 см. Основа алюкабонд цвет кобальт, резка оракал золото, обрамление тримм золото с гербом РК  12 см.
2. Наименование государственного органа должно быть изложено на государственном и на русском языке.
Поставщик должен включить в общую стоимость все расходы, связанные с оказанием данной услуги (транспортировка, выгрузка, доставка).
Количество: 2 штуки (на русском и на казахском языке).
Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.
Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП РК.
В случае выявления скрытых дефектов поставщик выполняет данные работы за свой счет.

		

